НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**



**ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године

за јавну набавку добара бр. ЈН0/8000/0050/2019 (3296/2019)

**Материјал за одржавање административно пословних просторија за потребе Техничког центра Београд**

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.371015/11-2020 од 08.09.2020.године)

Београд, септембар 2020. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара

**ЈН0/8000/0050/2019 (3296/2019)**

**1.**

У конкурсној документацији под **тачком 3.** **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у табели 3.1. Врста и оквирна количина добара** на страни 8/105, на позицијама 124,125,126 и 127. додају се ставке, означене црвеним, које гласе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | **Назив** | **Јединица мере** | **Оквирна**  **количина** |
| 124. | Циркулациона пумпа RS 25  1½" навојни прикључак  Pmax 10 bar. Tmax.5-110˚c  3 степена брзине обртања.  Напор мин.3m  Проток мин. 4m³/h | kоm | 1 |
| 125. | Циркулациона пумпа RS30  2"  навојни прикључак Pmax 10 bar. Tmax.5-110˚c  3 степена брзине обртања  Напор мин.3m  Проток мин. 4m³/h | kоm | 1 |
| 126. | Циркулациона пумпа RS 40  прикључак  на прирубницу Ø рупе 40mm    монофазни прикључак 230 V  Напор мин.8m  Проток мин.11 m³/h | kom | 1 |
| 127. | Циркулациона пумпа RS 50  прикључак  на прирубницу Ø рупе 50 mm     монофазни прикључак 230 V  Напор мин.11m  Проток мин. 11m³/h | kom | 1 |

Промене на позицијама додају се и у **Обрасцу структуре цене (Образац 2)** који је у прилогу ове измене конкурсне документације.

Измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са изменама конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈНО/8000/0050/2019 (3296/2019).

Комисија именована Решењем

бр. 12.01. 6680866/2-19 oд 06.12.2019.године

Прилог:

-измењен Образац 2

*Доставити:*

*- Комисији*

*- Архиви*

***ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ 2****.*

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ред.бр.* | *земља порекла добара* | *Назив добaра или одговарајуће* | *Назив понуђеног добра и произвођач* | *Јед. Мере* | *Оквирна количина* | *гарантни рок / месеци према произвођачкој спец.* | *јединична цена без ПДВ* | *Јед.цена са ПДВ* | *Укупна цена без ПДВдин.* | *Укупна цена са ПДВдин.* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* |
| *1* |  | *Редна клема 12x2,5mm2* |  | *ком.* | *40* |  |  |  |  |  |
| *2* |  | *Разводна кутија OG-4* |  | *ком.* | *20* |  |  |  |  |  |
| *3* |  | *Каналица 11x13x2000mm* |  | *ком.* | *50* |  |  |  |  |  |
| *4* |  | *Прекидач KIP или одговарајуће* |  | *ком.* | *50* |  |  |  |  |  |
| *5* |  | *Прекидач серијски* |  | *ком.* | *20* |  |  |  |  |  |
| *6* |  | *Прекидач обични* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *7* |  | *Прекидач 0-1 10А монофазни* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *8* |  | *Утикач виљушка двополни монофазни 250v,16А* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *9* |  | *Утикач виљушка трополни - шуко III* |  | *ком* | *30* |  |  |  |  |  |
| *10* |  | *Утикачка кутија за у зид двополна- монофазна* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *11* |  | *Утикачка кутија за на зид монофазна шуко OG* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *12* |  | *Утикачка кутија за на зид трофазна OG* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *13* |  | *Продужни кабал 3 места 5 метара* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *14* |  | *Продужни кабал 6 места 5 метара* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *15* |  | *Шуко II прикључница* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *16* |  | *Шуко II дупли прикључница* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *17* |  | *Шуко II монофазна виљушка коса* |  | *ком* | *30* |  |  |  |  |  |
| *18* |  | *Шуко III виљушка коса* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *19* |  | *Батерије 1,5V АА* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *20* |  | *Батерије 1,5V ААА* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *21* |  | *Батерија 9V* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *22* |  | *Уградни лед панел округли 18 W Ø200* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *23* |  | *Уградни лед панел коцка 18 W 200x200* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *24* |  | *Надградни лед панел округли 18 W Ø230* |  | *Ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *25* |  | *Надградни лед панел коцка 18 W 230x230* |  | *Ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *26* |  | *Надградни лед панел округли 23 W Ø0* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *27* |  | *Заштитни термостат ТА пећи 6кW* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *28* |  | *Грејач за ТА ваљкасти 1,333W* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *29* |  | *Грејач за ТА шипкасти 833W-50cm* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *30* |  | *Грејач за ТА шипкасти 1.133W-70cm* |  | *ком* | *30* |  |  |  |  |  |
| *31* |  | *Грејач за ТА шипкасти 1,500W-90цм* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *32* |  | *Грејач за бојлер 2,000W (прохром казан)* |  | *ком* | *30* |  |  |  |  |  |
| *33* |  | *Термостат за бојлер капилар. регулациони* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *34* |  | *Термостат за бојлер капилар.сигурносни* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *35* |  | *Термостат регулациони за ТА „МК“(30-260C) трофазни* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *36* |  | *Вентилатор за ТА десни* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *37* |  | *Вентилатор за ТА пећ леви* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *38* |  | *Дихтунг гума за бојлер-елипсаста* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *39* |  | *Буксна челична од 2,5mm-4mm* |  | *ком* | *500* |  |  |  |  |  |
| *40* |  | *Контактор (склопка) CN 10А Контактор (склопка) CN 10А Број помоћних контаката:Три могућности: (1 радни, 1 мирни), (2 радна, 0 мирни), (0 радна, 2 mirna) Напон шпулне: 230V.* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *41* |  | *Контактор (склопка) CN 16А Број помоћних контаката:Три могућности: (1 радни, 1 мирни), (2 радна, 0 мирни), (0 радна, 2 mirna) Напон шпулне: 230V.* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *42* |  | *Контактор (склопка) CN 20А* |  | *Ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *43* |  | *Контактор (склопка) CN 25А* |  | *Ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *44* |  | *Контактор (склопка) CN 40А* |  | *Ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *45* |  | *А. Гребенасти прекидач 10А 0-1 За монтажу на врата.* |  | *Ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *Б. Адаптер BS20 за монтажу на дин шину.* |  | *Ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *46* |  | *Гребенасти прекидач 16А 0-1* |  | *Ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *47* |  | *Гребенасти прекидач 25А0-1* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *48* |  | *Гребенасти прекидач 63А0-1* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *49* |  | *Кабл PPY 3 x 1,5mm N2XH-J 3x1.5 mm²* |  | *мет* | *100* |  |  |  |  |  |
| *50* |  | *Кабл N2XH-J 3x2.5 mm²* |  | *мет* | *100* |  |  |  |  |  |
| *51* |  | *Кабл PPY 5 x 2,5mm* |  | *мет* | *100* |  |  |  |  |  |
| *52* |  | *Кабл PPL 3 x 0,75mm* |  | *мет* | *300* |  |  |  |  |  |
| *53* |  | *Кабл PPL 3 x 1,0mm* |  | *мет* | *200* |  |  |  |  |  |
| *54* |  | *Кабл PPL 3 x 1,5mm* |  | *мет* | *200* |  |  |  |  |  |
| *55* |  | *Кабл PPL 3 x 2,5mm* |  | *мет* | *100* |  |  |  |  |  |
| *56* |  | *Кабл PPL 5 x 2,5mm* |  | *мет* | *100* |  |  |  |  |  |
| *57* |  | *Силиконска лицнаста жица S/F1 1,5mm2* |  | *мет* | *200* |  |  |  |  |  |
| *58* |  | *Силиконска лицнаста жица S/F2 2,5mm2* |  | *мет* | *200* |  |  |  |  |  |
| *59* |  | *Силиконска жица 4,0mm2* |  | *мет* | *150* |  |  |  |  |  |
| *60* |  | *Philips Core Pro E27 A60 8W 827 matt одговарајућа* |  | *ком* | *600* |  |  |  |  |  |
| *61* |  | *Philips Core Pro E27 A60 13,5W 827 matt одговарајућа* |  | *ком* | *650* |  |  |  |  |  |
| *62* |  | *Сијалица рефлектор 100w Халогена грло R 7S* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *63* |  | *Рaдијаторски вентил 1/2" ЕК Pmax 10 bar. Tmin.-Tmax.5-100˚c HERC или одговарајући* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *64* |  | *Рaдијаторски вентил 1/2" прав Pmax 10 bar. Tmin.-Tmax.5-100˚c HERC или одговарајући* |  | *Ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *65* |  | *ОГ – Једнополни прекидач* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *66* |  | *ОГ – Серијски прекидач* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *67* |  | *ОГ – Наизменични прекидач* |  | *Ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *68* |  | *Прикључак за WC шољу (гензла)* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *69* |  | *Сијалица SON-T директне 110w (замена за ВТФЕ 125w)* |  | *ком* | *40* |  |  |  |  |  |
| *70* |  | *Philips Core Pro E27 A60 20W 840 frosted или одговарајућа* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *71* |  | *OSRAM Duluxst ar 23W/827 E27 или одговарајућa* |  | *ком* | *400* |  |  |  |  |  |
| *72* |  | *Сијалица халогена 12v 7wTB (лед) GU 5,3 4.000k* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *73* |  | *Philips TL-D Super 80 36W/830 G13   или одговарајућa 4.000k* |  | *ком* | *1000* |  |  |  |  |  |
| *74* |  | *Philips TL-D super 80  18w/830 G13   или одговарајућa 4.000k* |  | *ком* | *4000* |  |  |  |  |  |
| *75* |  | *Флуо цев-штедна 13w PLC 2 пина* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *76* |  | *Флуо цев-штедна 18w PLC 2 пина* |  | *ком* | *150* |  |  |  |  |  |
| *77* |  | *Флуо цев-штедна 26w PLC 2 пина* |  | *ком* | *300* |  |  |  |  |  |
| *78* |  | *Флуо цев-штедна 26w PLC 4 пина* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *79* |  | *Каписле (халогене сијалице) G9 28W 230v* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *80* |  | *Сијалица халоспот 12w/50w R111 (лед 12w)* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *81* |  | *Паник лампа лед надградна 2W „ОЛИМПНА“* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *82* |  | *Сијалица кварцна(штапићи) 100w кратки* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *83* |  | *Сијалица кварцна(штапићи кратки) 150w* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *84* |  | *Сијалица кварцна(штапићи) 120w дуги* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *85* |  | *Сијалица кварцна(штапићи) 150w дуги* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *86* |  | *Одзрачни лончићи аутоматски 3/8'' за топловод* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *87* |  | *Утикачка кутија за на зид трофазна* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *88* |  | *Флуо цеви MASTER TL5 28w или одговарајућa* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *89* |  | *Флуо цеви MASTER TL5 35w или одговарајућa* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *90* |  | *Сијалица 12V G-4 2,5W LED* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *91* |  | *Грло Е27 порцелан* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *92* |  | *Грло за халогене сијалице 5,3* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *93* |  | *Грло за халогене сијалице GU 10* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *94* |  | *Грло Е-14* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *95* |  | *Стартер S-2 од 2-22w-дуо* |  | *ком* | *2000* |  |  |  |  |  |
| *96* |  | *Стартер S-10* |  | *ком* | *1000* |  |  |  |  |  |
| *97* |  | *Бродска арматура 12W 220-240V AC* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *98* |  | *Аутоматски осигурач GЕ 6А* |  | *ком* | *24* |  |  |  |  |  |
| *99* |  | *Аутоматски осигурач GЕ10А* |  | *ком* | *24* |  |  |  |  |  |
| *100* |  | *Аутоматски осигурач GЕ 16А* |  | *ком* | *24* |  |  |  |  |  |
| *101* |  | *Аутоматски осигурач GЕ 20А* |  | *ком* | *24* |  |  |  |  |  |
| *102* |  | *Аутоматски осигурач GЕ 25А* |  | *ком* | *24* |  |  |  |  |  |
| *103* |  | *Аутоматски осигурач GЕ 32А* |  | *ком* | *24* |  |  |  |  |  |
| *104* |  | *Патрон DII 10А* |  | *ком* | *150* |  |  |  |  |  |
| *105* |  | *Патрон DII 16А* |  | *ком* | *150* |  |  |  |  |  |
| *106* |  | *Патрон DII 20А* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *107* |  | *Патрон DII 25А* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *108* |  | *Прекидач за шпорет 4+0* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *109* |  | *Прекидач за шпорет 6+0* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *110* |  | *Трафо 220V/12V/50W* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *111* |  | *Грејач за бојлер 2000w “лико” или одговарајућa* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *112* |  | *Радијаторска озрака аутоматски 1" на леви навој* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *113* |  | *Радијаторска озрака аутоматски 1" на десни навој* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *114* |  | *Радијаторска озрака аутоматски 5/4" на леви навој* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *115* |  | *Радијаторска озрака аутоматски 5/4" на десни навој* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *116* |  | *Радијаторски навијак ЕК 1/2"* |  | *Ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *117* |  | *Радијаторски навијак прав 1/2"* |  | *Ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *118* |  | *Патрон DII 6А* |  | *ком* | *70* |  |  |  |  |  |
| *119* |  | *Калибарски уметак осигурача 10А* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *120* |  | *Калибарски уметак осигурача 16А* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *121* |  | *Калибарски уметак осигурача 20А* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *122* |  | *Калибарски уметак осигурача 25А* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *123* |  | *Термометар-Манометар* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *124* |  | *Циркулациона пумпа RS 25 1½" навојни прикључак Pmax 10 bar. Tmax.5-110˚c 3 степена брзине обртања.*  *Напор мин.3m*  *Проток мин. 4m³/h* |  | *ком* | *1* |  |  |  |  |  |
| *125* |  | *Циркулациона пумпа RS30 2" навојни прикључак Pmax 10 bar. Tmax.5-110˚c 3 степена брзине обртања*  *Напор мин.3m*  *Проток мин. 4m³/h* |  | *ком* | *1* |  |  |  |  |  |
| *126* |  | *Циркулациона пумпа RS 40 прикључак на прирубницу Ø рупе 40mm монофазни прикључак 230 V*  *Напор мин.8m*  *Проток мин.11 m³/h* |  | *ком* | *1* |  |  |  |  |  |
| *127* |  | *Циркулациона пумпа RS 50 прикључак на прирубницу Ø рупе 50 mm монофазни прикључак 230 V*  *Напор мин.11m*  *Проток мин. 11m³/h* |  | *ком* | *1* |  |  |  |  |  |
| *128* |  | *Прекидач за котлове 0-1 DS/401XAO* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *129* |  | *Манометар прикључак 1/4"* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *130* |  | *Контактори “Iskra” KNL 30А или одговарајуће* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *131* |  | *Хилзне 1,5mm2* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *132* |  | *Хилзне 2,5mm2* |  | *ком* | *350* |  |  |  |  |  |
| *133* |  | *Хилзне 4,0mm2* |  | *ком* | *150* |  |  |  |  |  |
| *134* |  | *Котловске буксне 1,5mm2 Месингана неизолована* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *135* |  | *Котловске буксне 2,5mm2 Челична неизлована* |  | *ком* | *350* |  |  |  |  |  |
| *136* |  | *Котловске буксне 4,0mm2 Челична на неизлована* |  | *ком* | *150* |  |  |  |  |  |
| *137* |  | *Резна плоча 230\*3\*22* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *138* |  | *Бонсек платна за метал - XCC или одговарајућа* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *139* |  | *Брусна плоча 115\*6\*22* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *140* |  | *Резна плоча 115\*3\*22* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *141* |  | *Катанац обичан 45мм* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *142* |  | *Цилиндар обичан 5 cm са завртњем* |  | *ком* | *40* |  |  |  |  |  |
| *143* |  | *Цилиндар обичан 6 cm са завртњем* |  | *ком* | *40* |  |  |  |  |  |
| *144* |  | *Брава за метал.врата 2,5cm са цилиндром са ролницом* |  | *ком* | *25* |  |  |  |  |  |
| *145* |  | *Брава за метал.врата 4 cm са цилиндром са ролницом* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *146* |  | *Брава за метал.врата 4 cm са цилиндром за кваку* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *147* |  | *Брава за цилиндар 6,5 cm* |  | *ком* | *40* |  |  |  |  |  |
| *148* |  | *Брава за цилиндар 8 cm* |  | *ком* | *40* |  |  |  |  |  |
| *149* |  | *Брава за кључ 6,5 cm* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *150* |  | *Брава за кључ 8 cm* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *151* |  | *Кваке за врата (металне)* |  | *пар* | *40* |  |  |  |  |  |
| *152* |  | *Розете-штит за врата (металне)* |  | *пар* | *40* |  |  |  |  |  |
| *153* |  | *Брава за метална врата -електрична* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *154* |  | *Бравица за металне ормаре и касете* |  | *ком* | *80* |  |  |  |  |  |
| *155* |  | *Аутомат за затварање врата бр.2* |  | *ком* | *6* |  |  |  |  |  |
| *156* |  | *Аутомат за затварање врата бр.3* |  | *ком* | *6* |  |  |  |  |  |
| *157* |  | *Аутомат за затварање врата бр.4* |  | *ком* | *6* |  |  |  |  |  |
| *158* |  | *Аутомат за затварање врата бр.5* |  | *ком* | *1* |  |  |  |  |  |
| *159* |  | *Бравица за радне столове* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *160* |  | *Бравица прикивајућа BS 40mm (по узорку)* |  | *ком* | *30* |  |  |  |  |  |
| *161* |  | *Бравица прикивајућа BS 30mm (по узорку)* |  | *ком* | *30* |  |  |  |  |  |
| *162* |  | *Ручица за фиоке 15cm* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *163* |  | *Ручица за фиоке 11cm* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *164* |  | *Клап шарке цело налегање коленасте за медијапан* |  | *ком* | *80* |  |  |  |  |  |
| *165* |  | *Шарке машинске Ø10* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *166* |  | *Шарке столарске са куглом за дрвене прозоре Ø 13* |  | *ком* | *30* |  |  |  |  |  |
| *167* |  | *Шарке AL леве и десне* |  | *ком* | *30* |  |  |  |  |  |
| *168* |  | *Опруге за браву врата* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *169* |  | *Кит силиконски транспарент* |  | *ком* | *25* |  |  |  |  |  |
| *170* |  | *Тигар лепак* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *171* |  | *Лепак за дрво 1/1* |  | *кг* | *2* |  |  |  |  |  |
| *172* |  | *Пур пена* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *173* |  | *Паста за лемљење “CINOL” или одговарајућа* |  | *ком* | *2* |  |  |  |  |  |
| *174* |  | *Калајна жица за лемљење - Tinol или одговарајућe* |  | *ком* | *2* |  |  |  |  |  |
| *175* |  | *Спреј за подмазивање типа ТОП 5 или одговарајући* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *176* |  | *Кепер платнена трака црна 19mm x 15m* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *177* |  | *Спреј WD 40 одговарајући* |  | *ком* | *40* |  |  |  |  |  |
| *178* |  | *Изолир трака PVC* |  | *ком* | *60* |  |  |  |  |  |
| *179* |  | *Пиштољ за силикон* |  | *ком* | *1* |  |  |  |  |  |
| *180* |  | *Ауто-лак спреј црни* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *181* |  | *Матица М6* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *182* |  | *Матица М8* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *183* |  | *Матица М10* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *184* |  | *Матица М12* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *185* |  | *Подметач равни М6* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *186* |  | *Подметач равни М8* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *187* |  | *Подметач равни М10* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *188* |  | *Подметач равни М12* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *189* |  | *Подметач еластични М6* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *190* |  | *Подметач еластични М8* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *191* |  | *Подметач еластични М10* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *192* |  | *Подметач еластични М12* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *193* |  | *Шраф М4x20 комплет* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *194* |  | *Шраф М4x20* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *195* |  | *Шраф М4x25* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *196* |  | *Шраф М4x35* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *197* |  | *Шраф М4x50* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *198* |  | *Шраф М5x20* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *199* |  | *Шраф М5x30* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *200* |  | *Шраф М5x35* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *201* |  | *Шраф М5x50* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *202* |  | *Шраф М6x25* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *203* |  | *Шраф М6x30* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *204* |  | *Шраф М6x35* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *205* |  | *Шраф М6x40 комплет* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *206* |  | *Шраф 6x50* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *207* |  | *Шраф М6x60* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *208* |  | *Шраф М6x80* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *209* |  | *Шраф М8x20* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *210* |  | *Шраф М8x20 комплет* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *211* |  | *Шраф М8x30* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *212* |  | *Шраф М8x40* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *213* |  | *Шраф М8x50* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *214* |  | *Шраф М8x60* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *215* |  | *Шраф М8x80* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *216* |  | *Шраф М10x30* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *217* |  | *Шраф М10x60* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *218* |  | *Ивер вијак* |  | *ком* | *300* |  |  |  |  |  |
| *219* |  | *Холшраф самонарезујући 5x50* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *220* |  | *Холшраф самонарезујући 4x50* |  | *ком* | *300* |  |  |  |  |  |
| *221* |  | *Холшраф самонарезујући 4x40* |  | *ком* | *300* |  |  |  |  |  |
| *222* |  | *Холшраф самонарезујући 4x20* |  | *ком* | *300* |  |  |  |  |  |
| *223* |  | *Холшраф самонарезујући 4x30* |  | *ком* | *200* |  |  |  |  |  |
| *224* |  | *Плех шраф 3* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *225* |  | *Плех шраф 3,5* |  | *ком* | *500* |  |  |  |  |  |
| *226* |  | *Плех шраф 4* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *227* |  | *Плех шраф 4,2x20* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *228* |  | *Поп нитне 3,2* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *229* |  | *Поп нитне AL 3,2* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *230* |  | *Завртањ за PVC типл 6mm* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *231* |  | *Завртањ за PVC типл 8mm* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *232* |  | *Завртањ за PVC типл 10mm* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *233* |  | *Пластични типл Ø 6mm* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *234* |  | *Пластични типл Ø 8mm* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *235* |  | *Пластични типл Ø 10mm* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *236* |  | *Метални типл за завртањ М8* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *237* |  | *Метални типл за завртањ М10* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *238* |  | *Ексери 6* |  | *кг* | *2* |  |  |  |  |  |
| *239* |  | *Бојлер 80 лит. Врста бојлера: под притиском Декларисани профил употребе: М Подешавање температуре термостата: ЕCО   Начин монтаже: Вертикално на зид Прикључци на водоводну мрежу: Г 1/2 Радни притисак: 6 bar Материјал казана: Челични емајлирани лим Заштитна анода: магнезијумска Регулација температуре: електормеханичка Заштита од смрзавања: да Индикатор рада електричног грејача: да Број електричних грејача: 1 Прикључна снага: 2.000 W Напон: 230 V* |  | *ком* | *6* |  |  |  |  |  |
| *240* |  | *Бојлер 50 лит. под притиском Подешавање температуре термостата: ЕCО Запремина: 47,5 l Начин монтаже: Вертикално на зид Прикључци на водоводну мрежу: Г 1/2 Радни притисак: 6 bar Материјал казана: Нерђајући челик (inox) Регулација температуре: електормеханичка Термометар: биметални Заштита од смрзавања: да Индикатор рада електричног грејача: да Број електричних грејача: 1 Прикључна снага: 2.000 W Напон: 230 V* |  | *ком* | *6* |  |  |  |  |  |
| *241* |  | *Проточни бојлер – ниска монтажа 10 лит. Врста казана:Пластика; Врсте грејача:Електрични (потопљен у води);Температурни опсег: 15 - 75 C;Степен заштите оклопа: IP 24;Регулација температуре: електормеханичка;Снага2000 W.* |  | *ком* | *6* |  |  |  |  |  |
| *242* |  | *Проточни бојлер – висока монтажа 10 лит.*  *Врста казана:Пластика;Начин монтаже:Надпултно;Врсте грејача:Електрични (потопљен у води);Температурни опсег: 15 - 75 C;Степен заштите оклопа: IP 24;Регулација температуре: електормеханичка;Снага2000 W.* |  | *ком* | *6* |  |  |  |  |  |
| *243* |  | *WC шоља „Симплон“* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *244* |  | *WC шоља „Балтик“* |  | *ком* | *2* |  |  |  |  |  |
| *245* |  | *WC даска ПВЦ* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *246* |  | *Арматура за водокотлић „Крушик“ или одговарајућe звоно и пловак.* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *247* |  | *Арматура за водокотлић „Геберит“ или одговарајућe звоно и пловак.* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *248* |  | *ПВЦ потезач(полуга) звона за водокотлић „Крушик“ или одговарајућe* |  | *ком* | *30* |  |  |  |  |  |
| *249* |  | *Шраф за лавабо* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *250* |  | *Сифон за лавабо са сакупљачем масноћа.* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *251* |  | *Туш црево* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *252* |  | *Сигурносни вентил за бојлер* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *253* |  | *ПВЦ пропусни вентил ½“* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *254* |  | *Пропусни вентил ½“ са испустом* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *255* |  | *Пропусни вентил ¾“ са испустом* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *256* |  | *Батерија за лавабо једноручна стојећа (срчаста)* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *257* |  | *Батерија за судоперу једноручна стојећа (срчаста) покретна* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *258* |  | *Батерија са телеф.тушем једноручна* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *259* |  | *Испирна цев крута са припадајућим спојницама.* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *260* |  | *Кудеља фина* |  | *кг* | *5* |  |  |  |  |  |
| *261* |  | *Цеви за бојлер круте ( бојлер 80лит.) 1/2``x 1/2`` л=270mm хромиране* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *262* |  | *Цеви за проточни бојлер 3/8`` flex inox L1m са холендерима и заптивкама* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *263* |  | *Дупли нипл ½“ никловани* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *264* |  | *Дупли нипл ¾“ никловани* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *265* |  | *Батерија за проточни бојлер једноручна зидна.* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *266* |  | *Славина ½“ са холендером* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *267* |  | *Славина ¾“ са холендером* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *268* |  | *Поцинковано колено 1“* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *269* |  | *Поцинковано колено ½“* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *270* |  | *Тефлон трака* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *271* |  | *ЕК вентил ½“ / 3/8“* |  | *ком* | *50* |  |  |  |  |  |
| *272* |  | *ЕК вентил ½“ / ½“* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *273* |  | *Пропусни вентил ½“ са капом* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *274* |  | *ПВЦ цев ½“ Пештан fluid term DN 20\*2,8 А класе или одговарајуће* |  | *мет* | *20* |  |  |  |  |  |
| *275* |  | *ПВЦ цев ¾“ Пештан fluid term А класе или одговарајуће* |  | *мет* | *20* |  |  |  |  |  |
| *276* |  | *ПВЦ тештик ½“ Пештан fluid term А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *277* |  | *Клизна спојка ¾“* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *278* |  | *Клизна спојка 5/4“* |  | *ком* | *3* |  |  |  |  |  |
| *279* |  | *Клизна спојка 6/4“* |  | *ком* | *3* |  |  |  |  |  |
| *280* |  | *Клизна спојка 2“* |  | *ком* | *2* |  |  |  |  |  |
| *281* |  | *ПВЦ колено обично 90˚ ½” Пештан fluid А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *30* |  |  |  |  |  |
| *282* |  | *ПВЦ колено обично 90˚ ¾“ Пештан fluid А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *283* |  | *ПВЦ колено обично 45˚ ¾“ Пештан fluid А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *284* |  | *ПВЦ колено обично 45˚ ½“ Пештан fluid А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *285* |  | *Вентил за писоар притисни* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *286* |  | *Флексибилне испирна цев* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *287* |  | *Чеп поцинковани ½“* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *288* |  | *Муф ПВЦ ½“ Пештан fluid А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *289* |  | *Муф ПВЦ ¾“ Пештан fluid А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *290* |  | *Вентил точак F20 Пештан fluid А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *291* |  | *Вентил точак F 25 Пештан fluid А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *292* |  | *Вентил са капом F20 са ABS капом и розетна Пештан fluid А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *293* |  | *Завршна капа F20 ПВЦ Пештан fluid А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *294* |  | *ПВЦ тештик ¾“* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *295* |  | *Експрес спојка ½“* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *296* |  | *Експрес спојка ¾ “* |  | *Ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *297* |  | *Експрес спојка 5/4“* |  | *Ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *298* |  | *Експрес спојка 6/4“* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *299* |  | *Експрес спојка 2“* |  | *Ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *300* |  | *Вентил кугла F 20 Пештан fluid А класе или одговарајуће* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *301* |  | *Флексибилно црево за водокотлић 3/8“/1/2““ обе стране женски L-50 cm* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *302* |  | *Вентил са куглом ½“* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *303* |  | *Вентил са куглом ¾“* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *304* |  | *Лавабо 58 cm* |  | *ком* | *4* |  |  |  |  |  |
| *305* |  | *ПВЦ цев Ø50ˣ500 mm* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *306* |  | *ПВЦ цев Ø75ˣ250 mm* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *307* |  | *ПВЦ цев Ø75ˣ500 mm* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *308* |  | *ПВЦ цев Ø110ˣ250 mm* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *309* |  | *ПВЦ цев Ø110ˣ500 mm* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *310* |  | *ПВЦ цев Ø110ˣ1000 mm* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *311* |  | *ПВЦ лук Ø50mm / 90˚* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *312* |  | *ПВЦ лук Ø50mm / 45˚* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *313* |  | *ПВЦ лук Ø110mm / 90˚* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *314* |  | *ПВЦ лук Ø110mm / 45˚* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *315* |  | *Прелаз ливеног,керамичког на ПВЦ Ø75mm* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *316* |  | *Прелаз ливеног,керамичког на ПВЦ Ø50mm* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *317* |  | *WC одвод Ø 110 ексцентар 15мм.* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *318* |  | *Кука за бојлер* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *319* |  | *Водокотлић „Геберит“ или одговарајући, ниска монтажа* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *320* |  | *Продужетак поцинковани 1 cm* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *321* |  | *Продужетак поцинковани 2 cm* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *322* |  | *Водокотлић „Крушик“ или одговарајући, ниска монтажа* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *323* |  | *а) Батерија стојећа са 3 извода за лавабо.* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
|  | *б) Батерија стојећа са 3 извода за судоперу.* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *324* |  | *Бринокс спојка ½“ / ½“ обе стране женски L-50 cm* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *325* |  | *Бринокс спојка ½“ / ½“ мушко- женски L-50 cm* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *326* |  | *Бринокс спојка 3/8“/3/8“ обе стране женски L-50 cm* |  | *мет* | *20* |  |  |  |  |  |
| *327* |  | *Штелујућа манжетна за WC шољу 5/4”. Спаја WC шољу и испирну цев.* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *328* |  | *Сифон за писоар уградни.* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *329* |  | *Флексибилни сифон за лавабо* |  | *ком* | *15* |  |  |  |  |  |
| *330* |  | *Флексибилни сифон за дводелну судоперу* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |
| *331* |  | *Клингерит дихтунг ½“* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *332* |  | *Клингерит дихтунг 3/8“* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *333* |  | *Клингерит дихтунг ¾“* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *334* |  | *Мешач (глава) за једноручну батерију Ø40* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *335* |  | *Мешач (глава) за једноручну батерију Ø32* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *336* |  | *Холендери од инокса ½“* |  | *ком* | *20* |  |  |  |  |  |
| *337* |  | *Проточни бојлер „Сименс“ 12-100 или одговарајући* |  | *ком* | *5* |  |  |  |  |  |
| *338* |  | *Лед сијалица GU 10 5,9w 4000k* |  | *ком* | *100* |  |  |  |  |  |
| *339* |  | *Челична трака са избушеним отворима за једноставну монтажу у поцинкованој завршној обради (Перфорирана трака). Испорука у практичном боксу на одмотавање за лакшу употребу. Ширина 20мм -Ø 8,5мм – дужина 10мет.* |  | *ком* | *10* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *I* | *УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара*  *(збир колоне бр. 10)* |  |
| *II* | *УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара* |  |
| *III* | *УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ*  *(ред. бр.I+ред.бр.II) динара* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ*  *(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови)* | *Трошкови царине* | *динара* |
|  |  |
| *Трошкови превоза* | *динара* |
| *Остали трошкови (навести)* | *динара* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Датум:* |  | *Понуђач* |
|  | *М.П.* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Напомена:*

*-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.*

*- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.*