НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***Д Р У Г А* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Набавка НН ел. мотора

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **2129/2019 (3000/0809/2019)**

(број 105-E.03.01.-491428/11-2019 oд 02.12.2019.године)

*Обреновац, 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***Д Р У Г У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Набавка НН ел. мотора,

1.

У Техничкој спецификацији, у тачки 3.1. Врста, количина и техничке карактеристикедобара, као и у Обрасцу структуре цене, у техничком опису мотора, за сваку ставку се додаје класа енергетске ефикасности.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог:

- Важећа Техничка спецификација

- Важећи Образац структуре цене

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1. Врста, количина и техничке карактеристике добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Предмет набавке добара | Јед.  мере | Количина |
|  | El.motor SCE3-132S2-2; 7,5 kW;  2900 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-16M1-2; 11 kW;  2940 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SFCE3-180M-2; 22 kW;  2950 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-132S1-2; 5,5 kW;  2900 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-160L-2; 18,5 kW;  2940 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-100L-2; 3 kW; 2880 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 5 |
|  | El.motor SCE3-180L-6; 15 kW; 975 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SFCE3-132M-4; 7,5 kW;  1460 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 6 |
|  | El.motor SA-80M1-4 (IE1); 0,55 kW ;  1400 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |
|  | El.motor SCE3-180L-4; 22 kW; 1475 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-100L2-4; 3 kW ;1440 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 3 |
|  | El.motor SCE3-90S-4; 1,1 kW; 1420 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |
|  | El.motor SCE3-280S-2; 75kW; 2960 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-160M1-2; 11kW;  2940 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-225M2-2; 45 kW;  2940 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-90L-4; 1,5 kW,1420 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |
|  | El.motor SCE3-160M2-2; 15 kW;  2940 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-180L-4; 22 kW; 1475 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-100 L1-4; 2,2 kW;  1440 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |

**Обавезе понуђача приликом подношења понуде:**

- Уз понуду доставити каталошке изводе за сваку ставку, из које се види да понуђена добра задовољавају карактеристике из техничке спецификације.

* 1. **Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **90** дана од дана закључења Уговора.

* 1. **Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

* 1. **Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **24** месецa од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р  бр | Назив добра | Јед  мере | кол | Јед.  цена без ПДВ  дин. | Јед.  цена са ПДВ  дин. | Укупна цена без ПДВ  дин. | Укупна цена са ПДВ  дин. | Назив  Произвођача  добара и земља порекла |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
|  | El.motor SCE3-132S2-2; 7,5 kW; 2900 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-16M1-2; 11 kW;  2940 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SFCE3-180M-2; 22 kW;  2950 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-132S1-2; 5,5 kW;  2900 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-160L-2; 18,5 kW;  2940 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-100L-2; 3 kW; 2880 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-180L-6; 15 kW; 975 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SFCE3-132M-4; 7,5 kW;  1460 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SA-80M1-4 (IE1); 0,55 kW ;  1400 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-180L-4; 22 kW; 1475 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-100L2-4; 3 kW ;1440 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 3 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-90S-4; 1,1 kW; 1420 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-280S-2; 75kW; 2960 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-160M1-2; 11kW;  2940 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-225M2-2; 45 kW;  2940 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-90L-4; 1,5 kW,1420 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-160M2-2; 15 kW;  2940 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-180L-4; 22 kW; 1475 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-100 L1-4; 2,2 kW;  1440 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |