НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - Ремонт турбоагрегата блока А2 ТЕНТ А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА – 1236/2019 (3000/1188/2019)

(број 105-E.03.01-319070/7-2019 од 28.06.2019. године)

Обреновац, 2019. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга: **Ремонт турбоагрегата блока А2 ТЕНТ А**

**1.**

У складу са Додатним појашњењем број 1. Конкурсна документација мења се у деловима:

**Тачка 4.2.** – Додатни услови за учешће у поступку јавних набавки на страни допуњује се и гласи као у прилогу.

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | **Услов:****Технички капацитет**Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује (власништво/закуп): 1. Потезна дизалица са челичним ужетом (сајлцуг) 1,5t; 1,6t са атестом - 6 ком. 2. Потезна дизалица са челичним ужетом (сајлцуг) 3t, или 3,2t са атестом - 4 ком3. Потезна дизалица са челичним ужетом (сајлцуг) 4t, или 4,5t са атестом - 2 ком.4. Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) 0,8t са атестом – 2 ком.5. Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) 1,5t са атестом - 4 ком.6. Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) 3t са атестом – 4 ком.7. Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) 5t или 6t са атестом - 1 ком.8. Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) 6t са атестом - 1 ком. 9. Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) 1t са атестом – 2 ком. 10. Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) 2t са атестом - 1 ком.11. Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) 3t са атестом - 1 ком.12. Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) 5t са атестом - 1 ком.13. Колска винта 5t са атестом - 2 ком.14. Хидраулична дизалица H=60mm 50t - 2 ком.15. Котураче (разне) 1-10t са атестом – 5 ком.16. Апарати за електро и аргонско заваривање 300A са атестом - 4 ком.17. Апарати за електро и аргонско заваривање 220A са атестом - 2 ком. 18. Апарати за електро заваривање 400A са атестом - 1 ком.19. Апарати за електро заваривање 200A са атестом - 2 ком. 20. Гарнитура за гасно сечење и заваривање - 4 гар.21. Боце за аргон са атестом – 2 ком. 22. Боце за бутан са атестом - 4 ком.23. Пећ за сушење електроде преносна (тоболац) - 2 ком.24. Кљунасто помично мерило (шублер) L=150mm са атестом - 2 ком.25. Кљунасто помично мерило (шублер) L=300mm са атестом - 2 ком.26. Кљунасто помично мерило (шублер) L=500mm са атестом - 1 ком. 27. Кљунасто помично мерило (шублер) L=1000mm са атестом - 1 ком. 28. Микрометар обухватни (сет) 0-500mm са атестом - 2 ком.29. Микрометар штапни (сет) 0-900mm са атестом - 2 ком.30. Дубиномер L=200mm са атестом -2 ком.31. Дубиномер L=900mm са атестом - 1 ком.32. Компаратери са атестом – 10 ком. 33. Гарнитура еталон плочица 0,01-100mm или 0,05-100mm са атестом – 2 ком.34. Машинска либела 0,01mm (L=300mm) са атестом – 1 ком.35. Либела са дигиталним угломером са атестом – 1 ком.36. Браварски алат (комплет) – 10 ком.37. Електробрусилица Ø230mm – 5 ком.38 Електробрусилица Ø180mm - 5 ком.39 Електробрусилица Ø115-Ø125mm – 5 ком.40. Електробрусилица чеона (шлајферица) – 5 ком.41. Електробушилица до Ø13mm - 3 ком.42. Електромагнетна бушилица до Ø32mm - 1 ком. 43. Акубушилица до Ø13mm - 1 ком.44. Електро пиштољ за одвртање/завртање завртњева – 2 ком.45. Пнеумо пиштољ за за одвртање/завртање завртњева – 2 ком.46. Тоцило – 2 ком. 47. Гарнитура гедора 10-32mm - 3 гар.48 Гарнитура гедора 46-80mm - 1 гар.49. Алат и опрему за хоновање спојница – 1 ком**Доказ:** 1. Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у власништву или закупу има наведену опрему. Изјава мора садржати списак опреме Образац бр. 8.
2. Одговарајући атести

**Напомена:*** - У ставкама (1-15) тражено је да понуђач поседује у власништву или закупу опрему која се користи за монтажно-демонтажне радове предвиђене техничком спецификацијом. Предвиђене су минималне количине ове опреме како би се несметано и квалитетно извршила предвиђена услуга.

- У ставкама (16-23) тражено је да понуђач поседује у власништву или закупу опрему која се стандардно користи за све врсте браварско-заваривачких радова у било којој грани машинске индустрије. - У ставкама (24-48) тражено је да понуђач поседује у власништву или закупу опрему за димензионо мерење и стандардне сетове браварских алата, тражена прецизност је 0,01mm- Испуњавање захтеваног техничког капацитета ставка 49 је неопходно за оцену способности понуђача за извршење тачке 7 из техничке спецификације* У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов - овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

**3.**

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

 Комисија: