НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

УПРAВA ЈП ЕПС

УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА - ОБУЋА**

- у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године – РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА-

ЈАВНА НАБАВКА ЈНО/1000/0612-1/2017

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01-545193/21-17 од 06.12.2017. године)

*Београд, децембар 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: ``**Лична заштитна опрема – обућа“**

1.

Врши се измена и допуна конкурсне документације у техничкој спецификацији, у опису добра – **заштитна дубока ципела**, на страни 6 од 80 конкурсне документације, тако да сада гласи :

**„Ђон двокомпонентни гума/полиуретан (газећи слој гума) - лепљен, профилисан у циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети. Постава ципеле – говеђа, дебљине 0,9-1,1 mm. Језик је од природне коже (жабљи језик)“**

2.

Наведене измене садржане су у измењеној страни 6 конкурсне документације која је у прилогу ове измене и чини њен саставни део

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**  **ЗАШТИТНА ОБУЋА** | |
| **ЗАШТИТНА ДУБОКА ЦИПЕЛА** | **У складу са стандардом:**  -SRPS EN ISO 20345 S3 SRC HRO  **Намена:**за заштиту од пада тешких предмета на стопала и других механичких оштећења са заштитном неметалном композитном капном и неметалним улошком против пробијања, израђенe од коже црне боје, дебљине 1,8 – 2mm, по стандарду SRPS EN ISO 20345 S3 SRC HRO, водонепропустне мин. 60 минута, циклус превијања мора бити изнад 50000. Крагна природна или хидрофобирана кожа са уметнутим сунђером. **Ђон двокомпонентни гума/полиуретан (газећи слој гума)-лепљен, профилисан у циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети. Постава ципеле – говеђа, дебљине 0,9-1,1 mm.** Језик је од природне коже (жабљи језик) |
| **КЛОМПЕ** | Лице је од природне коже беле боје које је по површини  рупичасто перфорирано чиме се омогућава  вентилација стопала а ивица према стопалу је заобљена да не жуља. Ђон полиуретански, термички спојен са неклизајућим, антистатичким својствима.  Морају бити израђене по стандарду SRPS EN ISO 20347 |
| **ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ** | Стандард: SRPS EN ISO 20347 OB E CI SRC   |  | | --- | | **Намена:** за заштиту стопала и ногу до колена од утицаја влаге и хладноће. |   Опис и технички подаци:   |  | | --- | | Материјал : чизме треба да буду израђене од гуме.  Висина шаре чизме је до испод колена, минимум 315 mm.  Чизма мора да има поставу од филца целом површином вулканизована за тело чизме, крагнa од текстилног материјала са пертлом за затезање око ноге.  Гумени ђон треба да има испупчења и удубљења (крампоне мин.4 mm) тако да спречава проклизавање. | |

**Узорци понуђених добара**

Понуђачи су дужни да за сваки тражени артикал доставе узорак, који су дужни да одвојено спакују у провидну фолију (кесу) и да га јасно означе. Означавање узорака се врши на начин да се на провидној фолији (кеси) упише припадајући број у складу са табелом датом у Обрасцу структуре цене.

Понуђач је у обавези да узорке достави уз понуду.