ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

***I Технички центар Ниш***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.БР** | **НАЗИВ ДОБРА** | **СТАНДАРД**  **(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)** | **ЈЕД.**  **МЕРЕ**  **(Паковање)** | **OКВИРНА**  **КОЛИЧИНА**  **(ком)** | **НАЗИВ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА** | **ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ** | **ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ** | **УКУПНА ЦЕНА**  **БЕЗ ПДВ** | **пдв** | **УКУПНА ЦЕНА**  **СА ПДВ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | моторно уље  5W-40 1/1 | ACEA A3/B4, A3/B3;  API SN, CF;  Званично одобрење: Volkswagen - VW - 502.00/505.00;  Перформансе:  Mercedes Benz - 229.3/229.5; BMW -Longlife-01 ; Porsche - A40; Renault - RN 0700/0710;GM - GM-LL-B-025; PSA - B71-2296;  Препоручено за: Mercedes-Benz - MB 226.5 | Ком.1l | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Моторно уље 5w/40 1/1 | ACEA A3/B4, A3/B3;  API SN, CF;  Званично одобрење: Volkswagen - VW - 502.00/505.00;  Перформансе:  Mercedes Benz - 229.3/229.5; BMW -Longlife-01 ; Porsche - A40; Renault - RN 0700/0710;GM - GM-LL-B-025; PSA - B71-2296;  Препоручено за: Mercedes-Benz - MB 226.5 | ком /208l  (бачва) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Моторно уље 10w/40 1/1 | ACEA A3/B4  (укључујући A3/B3)  API SN/CF; Званична одобрења: Volkswagen - VW 502.00/505.00; Перформансе: Mercedes Benz - MB 229.3 / 226.5; Renault - RN 0700/0710; PSA B71-2300; Volkswagen - VW 502.00; Препоручено za: Fiat 9.55535 G2/D2 | ком /208l  (бачва | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Моторно уље 10w/40 1/1 | ACEA A3/B4  (укључујући A3/B3)  API SN/CF; Званична одобрења: Volkswagen - VW 502.00/505.00; Перформансе: Mercedes Benz - MB 229.3 / 226.5; Renault - RN 0700/0710; PSA B71-2300; Volkswagen - VW 502.00; Препоручено за: Fiat 9.55535 G2/D2 | Ком.1l | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tурбо дизел 15w/40 1/1 | ACEA A3/B4  (укључујући A3/B3)  API SN/CF  Перформансе: VW 501.01./505.00; Mecedes-Benz - MB 229.1; Препоручено за: Фиат 9.55535 G2/D2 | Ком.1l | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Моторно уље 15w/40 1/1 | ACEA A3/B4 (укључујући A3/B3)  API SN/CF  Перформансе: VW 501.01./505.00; Mecedes-Benz - MB 229.1; Препоручено за: Fiat 9.55535 G2/D2 | ком /208l  (бачва) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Моторно уље  Сае 30 208/1 | API CF  ACEA E2  MB 228.2  MAN 3275-2  MTU категорија 2 | ком /208l  (бачва) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | уље Сае  80W-90 200/1 | API - GL-5;Перформансе: MAN - 342 Type M1; ZF - TE-ML 16B/17B/19B/21A; US Military - MIL-L-2105D; Volvo- 97310-90; ZF - TE-ML 07A/08; Препоручено за употребе када се захтева: Mecedes Benz - MB 235.0; ZF - TE-ML 05A/12A | ком /208l  (бачва) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Уље хидрол 46  Група II базних уља | Перформансе: DIN - 51 524-2: HLP; ISO - 11158: Class HM; SAE - MS1004 HM (ISO 32, 46, 68, 100); Cincinnati Machine - P68 (ISO 32), P70 (ISO 46); P69 (ISO 68); Eaton Vickers - M-2950-S (mobile applications), I-286-S (industrial application) (ISO 32, 46, 68); Denison HF-0, HF-1 i HF-2, T6H2O (ISO 32, 46, 68); US Steel: 127, 136; Joy - HO-S (ISO 68); General Motors - LS2 спецификација, LH спецификација за хидрауличне флуиде против хабања (ISO 32, 46, 68); ANSI/AGMA - 9005-E02 (ISO 46, 68, 100, 150), SEB - 181222 (ISO 22, 32, 46, 68, 100), | Ком.1/20l | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Товатна маст  НЛГИ 2 18kg | Перформансе : Mercedes Benz MB 267; MAN - 283; VOLVO 1277.18 - multi-purpose grease; DIN 51502 - KP 1 K-30; ISO 6743-09 - ISO-L-XCCEB 1; DIN 51205 - KP 2 K-30; ISO 6743-09 - ISO-L-XCCEB 2;  Температуре примене: од -30°C do +120°C (у кратким периодима, уз често додавање масти и до +140°C) | Ком.1 /18kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Графитна товатна маст  ( MosS2) 1/1 | Званична одобрења: ; VOLVO Corporate standard STD 1277.65, lubricating grease 97765.; Performanse: DIN 51 502 - K PF 2 K-30; ISO 6743-09 - ISO-L-XCCEB2; Association of American Railroads Specification M-929-75, Температуре примене: od -30°C do +120°C (у централизованим системима подмазивања do +140 °C) | Ком.1/0,4kg | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Уље ук-2 1/05 | УК-2 | Kom.1/0,5l | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Уље атф 1/0,5л | ZF - TE-ML 04D;  Перформансе: Allison - C-4; Ford -  Mercon; GM - DEXRON-IIIG; Toyota - Type  T-III; ZF - TE-ML 09; Препоручује се за:  Caterpillar - TO-2; Ford - M2C138-CJ,  M2C166-H | Ком.1/0,5l | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Уље ДОТ3 1/0,5л | Перформансе: FMVSS - 116 DOT 3; ISO - 4925 Class 3; SAE J1703 | Ком.1/0,5l | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Уље ДОТ4  1/0,5л | Перформансе: FMVSS - 116 DOT 4, ISO - 4925 Class 4; SAE J1704 | Ком.1/0,5l | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Уље ДОТ5 | DOT 5 | Ком.1/1l | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Антифриз 100% 200/1 | SRPS H.Z2.010 / ASTM D 3306 Tip 1; BS 6580:1992 i AFNOR R15-601 | ком 1/200l  (бачва) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Антифриз г12 100% 1/1 | Перформансе: Ford - WSS-M97B44-D; Mercedes-Benz - 325.3; MAN - 324 Type SNF; DAF - 74002; Volkswagen - TL 774F; ASTM D3306, ASTM D6210 | Ком.1/1l | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | WД40 спреј 250ml | / | Kom.1/250ml | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Течност за стакла-зимски 1/1 | тачка мржњ. -20 ̊ C | Ком.1/2l | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Адитив горива за дизел моторе еуро 3/4 | против смрзавања дизела, -25 ͦ C | Kom1/1 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Уље за мешавину sthil 05 | за моторне тестере и санке | Ком. 1/0,5l | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕСТЕРОЛ 100 | Oznake: STIHL; PARTNER-FARMER; SACS-DOLMAR или одговарајуће | Ком 1/1л | 200 |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно I - Технички центар Ниш:** | | | | | | | |  |  |  |

***II - Технички центар Нови Сад***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  БР. | НАЗИВ | **СТАНДАРД**  **(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)** | **ЈЕД.**  **МЕРЕ**  **(Паковање)** | **OКВИРНА**  **КОЛИЧИНА**  **(ком)** | **НАЗИВ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА** | **ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ** | **ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ** | **УКУПНА ЦЕНА**  **БЕЗ ПДВ** | **ПДВ** | **УКУПНА ЦЕНА**  **СА ПДВ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | Моторно уље 10W40 1/1  полуситетичко | ACEA A3/B4  (укључујући A3/B3)  API SN/CF; Званична одобрења: Volkswagen - VW 502.00/505.00; Перформансе: Mercedes Benz - MB 229.3 / 226.5; Renault - RN 0700/0710; PSA B71-2300; Volkswagen - VW 502.00; Препоручено за: Fiat 9.55535 G2/D2 | Ком 1/208l  (бачва) | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Моторно уље 5W40 1/1 синтетичко | ACEA A3/B4, A3/B3;  API SN, CF;  Званично одобрење: Volkswagen - VW - 502.00/505.00; Перформансе:  Mercedes Benz - 229.3/229.5; BMW -Longlife-01 ; Porsche - A40; Renault - RN 0700/0710;GM - GM-LL-B-025; PSA - B71-2296; Препоручено за: Mercedes-Benz - MB 226.5 | Ком 1/208l  (бачва) | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Моторно уље 5W40 1/1 синтетичко | ACEA A3/B4, A3/B3;  API SN, CF;  Званично одобрење: Volkswagen - VW - 502.00/505.00; Перформансе:  Mercedes Benz - 229.3/229.5; BMW -Longlife-01 ; Porsche - A40; Renault - RN 0700/0710;GM - GM-LL-B-025; PSA - B71-2296; Препоручено за: Mercedes-Benz - MB 226.5 | Ком 1/1l | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кочионо уље ДОТ4 1/0,5 l | Перформансе: FMVSS - 116 DOT 4; ISO - 4925 Class 4; SAE J1704 | Ком 1/0,5l | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уље за хидраулику Хидрол 46  20/1 група II базних уља | Перформансе: DIN - 51 524-2: HLP; ISO - 11158: Class HM; SAE - MS1004 HM (ISO 32, 46, 68, 100); Cincinnati Machine - P68 (ISO 32), P70 (ISO 46); P69 (ISO 68); Eaton Vickers - M-2950-S (mobile applications), I-286-S (industrial application) (ISO 32, 46, 68); Denison HF-0, HF-1 i HF-2, T6H2O (ISO 32, 46, 68); US Steel: 127, 136; Joy - HO-S (ISO 68); General Motors - LS2 спецификација, LH спецификација за хидрауличне флуиде против хабања (ISO 32, 46, 68); ANSI/AGMA - 9005-E02 (ISO 46, 68, 100, 150), SEB - 181222 (ISO 22, 32, 46, 68, 100), група II базних уља | Ком 1/20l | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Антифриз Г-12 100% 1/1 | Перформансе: VolksWagen - G12 , Ford - WSS-M97B44-D; Mercedes-Benz - 325.3; MAN - 324 Type SNF; DAF - 74002; Volkswagen - TL 774F; ASTM D3306, ASTM D6210 | Ком 1/208l  (бачва) | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Течност за прање ветробрана (за зимски период) 1/2 | против смрзавања, -20 ͦ C | Ком 1/2l | 500 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО II*- Технички центар Нови Сад:*** | | | | | | | |  |  |  |

***III Технички центар Крагујевац***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. БР.** | **НАЗИВ** | **СТАНДАРД**  **(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)** | **ЈЕД.**  **МЕРЕ/**  **ПАКОВАЊЕ** | **OКВИРНА**  **КОЛИЧИНА**  **(ком)** | **НАЗИВ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА** | **ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ/ком** | **ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ/ком** | **УКУПНА ЦЕНА**  **БЕЗ ПДВ** | **ПДВ** | **УКУПНА ЦЕНА**  **СА ПДВ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Моторно уље, SAE 5W 30 синтетичко, | Званично одобрење: 229.51  Перформансе: VW 504/507 (Longlife III)  ACEA C3  MB 229.31  BMW Long life-04  Chrysler MS - 11106  Препоручено: VW 502.00/505.01  VW 503.00 i 503.01  API SN  ACEA C2 | ком/1l | 122 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Моторно уље, SAE 10W40 полусинтетичко | ACEA A3/B4  (укључујући A3/B3)  API SN/CF; Званична одобрења: Volkswagen - VW 502.00/505.00; Перформансе: Mercedes Benz - MB 229.3 / 226.5; Renault - RN 0700/0710; PSA B71-2300; Volkswagen - VW 502.00; Препоручено за: Fiat 9.55535 G2/D2 | ком/208l  (бачва) | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Моторно уље, SAE 10W40 полусинтетичко | ACEA A3/B4  (укључујући A3/B3)  API SN/CF; Званична одобрења: Volkswagen - VW 502.00/505.00; Перформансе: Mercedes Benz - MB 229.3 / 226.5; Renault - RN 0700/0710; PSA B71-2300; Volkswagen - VW 502.00; Препоручено за: Fiat 9.55535 G2/D2 | ком/1l | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уље за механичке мењаче, SAE 80W 90, 20/1 | API - GL-4; Перформансе: Mercedes Benz - MB 235.1; ZF - TE-ML-16A/17A/19A; US Military MIL-L-2105; ZF TE-ML 08; Погодно за употребу када се тражи: MAN -341 Type E1/Z1/Z2; ZF - TE-ML- 02A/02B | ком/20l | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уље за кочионе системе ДОТ 3 | Перформансе: FMVSS - 116 DOT 3,; ISO - 4925 Class 3; SAE J1703 | ком/0,5l | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Уље за кочионе системе ДОТ 4 | Перформансе: FMVSS - 116 DOT 4; ISO - 4925 Class 4; SAE J1704 | ком/0,5l | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Трансмисионо уље, 85W 140 | API - GL-5; Перформансе: ZF - TE-ML 16D/21A; US Military - MIL-L-2105D; Volvo - 97310-91; ZF - TE-ML 07A/08; Препоручено за употребе када се захтева: ZF - TE-ML 05A/12A/19B | ком/20l | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Маст НЛГИ 2 | Перформансе:  NEDRI SPANSTAAL BV Venlo Holland. DIN 51 502 ISO 6743-09 , K 2K-30  ISO-L-XCCEA2 | ком/18kg | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Товатна маст | Перформансе : Mercedes Benz MB 267; MAN - 283; VOLVO 1277.18 - multi-purpose grease; Multifak EP 1: DIN 51502 - KP 1 K-30; ISO 6743-09 - ISO-L-XCCEB 1; Multifak EP 2: DIN 51205 - KP 2 K-30; ISO 6743-09 - ISO-L-XCCEB 2;  Температуре примене: od -30°C do +120°C (у кратким периодима, уз често додавање масти и дo +140°C) | ком/0,4kg | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Графитна маст | Званична одобрења: ; VOLVO Corporate standard STD 1277.65, lubricating grease 97765.; Перформансе: DIN 51 502 - K PF 2 K-30; ISO 6743-09 - ISO-L-XCCEB2; Association of American Railroads Specification M-929-75, Температуре примене: od -30°C do +120°C (у централизованим системима подмазивања do +140 °C) | ком/800g | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Антифриз G12 100 % (за Al хладњаке) | Перформансе: VolksWagen - G12 , Ford - WSS-M97B44-D; Mercedes-Benz - 325.3; MAN - 324 Type SNF; DAF - 74002; Volkswagen - TL 774F; ASTM D3306, ASTM D6210 | ком/208l  (бачва) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Антифриз G12 100 % (за Al хладњаке) | Перформансе: VolksWagen - G12 , Ford - WSS-M97B44-D; Mercedes-Benz - 325.3; MAN - 324 Type SNF; DAF - 74002; Volkswagen - TL 774F; ASTM D3306, ASTM D6210 | ком/1l | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Адитив за дизел | против смрзавања дизела,  -25 ͦ C | ком/1l | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Течност за ветробране (зимска) | / | ком/2l | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Одвијач спреј WD40 | / | ком/200ml | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Дестилисана вода | / | ком/1l | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Глицерин (за браве и кедере) | / | ком/30ml | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Двотактол | / | ком/1l | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Контакт спреј | / | ком/300ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Средство за осигуравање вијака | / | ком/10ml | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Спреј за одмашћивање | / | ком/500ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Маст у спреју | / | ком/500ml | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Спреј за скидање заптивача | / | ком/300ml | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Средство за прање мотора - Фамин или одговарајуће | / | ком/1l | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Средство за бесконтактно прање возила | / | ком/1l | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Спреј за чишћење и сјај површина од пластике и гуме | / | ком/500ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
| ***УКУПНО III Технички центар Крагујевац:*** | | | | | | | |  |  |  |

**Укупно I+II+III: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**Укупно са ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава носилац посла.*

*- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.*

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у Образац структуре цене.

Образац Структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колону 6. табеле I,II и III уписати трговачки назив добара;
* у колону 7. табеле I,II и III уписати колико износи јединична цена без ПДВ;
* у колону 8. табеле I,II и III уписати колико износи јединична цена са ПДВ;
* у колону 9. табеле I,II и III уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ (наведена у колони 7.) са траженом количином (која је наведена у колони 5.);
* у колону 10. табеле I,II и III уписати колико износи ПДВ;
* у колону 11. табеле I,II и III уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће се сабрати Укупна цена без ПДВ (која је наведена у колони 9) са износом ПДВ (наведен у колони 10).
* на месу Укупно I+II+III уписује се збир колоне 9 табеле I,II и III и он представља укупну вредност Добара без ПДВ и ова вредност се уписује у Образац понуде (Образац 1 Конкурсне документације)
* на месту ПДВ уписује се збир колоне 10 табеле I,II и III и он представља укупан износ ПДВ.
* на месту Укупно са ПДВ уписује се збир колоне 11 табеле I,II и III и он представља укупну цену.