НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица царице Милице број 2

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Набавка возила

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈНО/1000/0638/2017

(број 12.01. 10678/19-18 од 26.01.2018. године)

Београд, јануар 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуге „набавка возила“

1.

*На страни 8/90 конкурсне документације у делу који се односи на техничку спецификацију возила, мења се: ВОЗИЛО ТИП 4 27 комада, и сада гласи:*

*„***ВОЗИЛО ТИП 4 27 комада**

* Тип возила путничко
* Облик каросерије са косим задњим делом
* Врста погонског горива бензин
* Број цилиндара 3, линијски попречно напред
* Генерација мотора Еуро 6
* Тип мењача мануелни 5+1
* Тип погона напред
* Број врата 5
* Боја каросерије МЕТАЛИК, боја по избору наручиоца
* Радна запремина мотора од 950 ccm до 1.000 ccm
* Снага мотора од 70 kw до 75 kw
* Ширина возила са ретровизорима oд 1.900 mm до 1950 mm
* Дужина возила oд 4.450 mm до 4.500 mm
* Висина возила oд 1.450 mm до 1.470 mm
* Међуосовинско растојање oд 2.600 mm до 2.650 mm
* Запремина пртљажника Минимум 550 l
* Година производње возила не старија од 2017. године
* Гарантни рок мин.48 месеци или мин.120.000 кm

Против корозије минимум 12 година

На боју и лак минимум 3 године

Минимална захтевана опрема возила

• AIRBAG за возача и сувозача, сувозачев AIRBAG са деактивацијом

• Предњи бочни AIRBAG-ови

• ESC

• Старт/Стоп/систем

• Седиште возача подесиво по висини

• Подсетник сигурносног појаса возача

• Дневна светла

• Предња светла за маглу

• Клима уређај

• Тонирана стакла

• Путни рачунар

• Електро подизачи стакала напред

• Централно закључавање/откључавање са даљинском командом

• Резервни точак са гумом пуних димензија

• Алат за замену точка

• Радио апарат са 4 звучника

• АUX и USB прикључак

• Трокраки серво волан подесив у две осе

• Пластична ручица ручне кочнице

• Браници у боји возила

• Челичне фелне 14 ʺ или 15 ʺ, са пнеуматицима 175/70 R14

• Електро подесиви спољашњи ретровизори у боји возила, са грејачима

• Три наслона за главу позади

• Три сигурносна појаса позади

• Предњи сигурносни појасеви подесиви у три тачке са ел. затезачима

• Диск кочнице позади

• Недељива задња клупа

• Дељив наслон задњег седишта

• Пакет за пушаче (пепељара)

• Комплет прве помоћи

• Сигурносни троугао

• Комплет резервних сијалица

• Флуоресцентни прслук

• Сајла за вучу

• Гумене патоснице

• Сет зимских гума (4 комада), без фелни

• Сигурносни систем клин“

*2*.

*На страни 10/90 конкурсне документације у делу који се односи на техничку спецификацију возила, мења се: ВОЗИЛО ТИП 5* БЕНЗИН 47 комада*, и сада гласи:*

*„***ВОЗИЛО ТИП 5, БЕНЗИН 47 комада**

* Тип возила Путничко-теренско
* Тежина празног возила од 1200 kg до 1250 kg
* Врста погонског горива бензин, мин. 95 октана
* Генерација мотора Еуро 6
* Мењач Мануелни 5 –степени
* Редукција Двостепени редуктор са командом блокаде диференцијала
* Погон Стални погон на сва 4 точка
* Број врата 2 врата са стране+врата пртљажника
* Број цилиндара 4
* Број вентила по цилиндру 2
* Боја каросерије Металик боја по избору наручиоца
* Радна запремина мотора од 1.650 ccm до 1.700 ccm
* Снага мотора од 60 до 65 kw
* Дужина возила од 3700 mm до 3800 mm
* Ширина возила од 1650 mm до 1700 mm
* Предње вешање Независно, опружно на попречним полугама са хидрауличним амортизерима, са стабилизационом полугом
* Задње вешање Зависно,полужно опружно са хидрауличним телескопским амортизерима
* Предњи мост са сталним погоном од редуктора
* Задњи мост са крутом задњом осовинм
* Радијус окретања од 5 m до 5,5 m
* Управљачки механизам Хидраулични серво волан
* Запремина пртљажника мин. 265 лит.
* Година производње возила Мне старија од 2018. године
* Гарантни рок мин. 24 месеца или мин. 35.000 км

~~Против корозије минимум 12 год.~~

~~На боју и лак је минимум 3 године~~

Минимална захтевана опрема:

• ABS+BAS (помоћ при наглом кочењу)

• Алуминијумски наплатци

• Грејана предња седишта

• Електроподесиви спољни ретровизпри са грејачима

• Електрични подизачи стакала врата

• Предњи и задњи браници у боји каросерије

• Гуме 185/75R16

• Дневна светла са аутоматским укључењем-укључују се стартовањем мотора

• Инструмент табла са функцијом путног рачунара (показује тачно време, спољну температуру, напон акумулатора, напон пуњења акумулатора, интерну и укупну километражу)

• Тонирана стакла

• Блокада мотора против крађе

• Светла за маглу

• Допунско стоп светло

• Подешавање висине фарова

• Подсетник сигурносног појаса за возача

• Обарање наслона задњег седишта

• Резервни точак у пуној димензији

• Хидраулични серво волан

• Алат за замену точка

• Комплет прве помоћи

• Сигурносни троугао

* ПП апарат С

• Комплет резервних сијалица

• Флуоресцентни прслук

• Сајла за вучу

• Гумене патоснице

• Клима уређај

• Редовно одржавање у гарантном року (сервиси на 2.500 км, на 10.000 км, на 20.000 км и на 30.000 км)“

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈНO/1000/0638/2017

Доставити:

- Архиви