**PRILOG ZA KOMPLET 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **KOMPLET 3** | **JEDINICA MERE** | **KOLIČINA** |
| 3, | **OPTIČKI RAZVODNI ORMANI PO MAŠINAMA** | KPL | 1 |
| 3.1 | **+ORK1 - OPTIČKI RAZVODNI ORMAN** | KPL | 1 |
| 3.1.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.1.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 6 |
| 3.1.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 6 |
| 3.1.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 12 |
| 3.1.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 72 |
| 3.1.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 72 |
| 3.1.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 36 |
| 3.1.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 36 |
| 3.1.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.2 | **+ORK2 - OPTIČKI RAZVODNI ORMAN** | KPL | 1 |
| 3.2.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.2.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 6 |
| 3.2.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 6 |
| 3.2.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 12 |
| 3.2.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 72 |
| 3.2.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 72 |
| 3.2.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 36 |
| 3.2.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 36 |
| 3.2.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.3 | **+ORK3 - OPTIČKI RAZVODNI ORMAN** | KPL | 1 |
| 3.3.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.3.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 6 |
| 3.3.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 6 |
| 3.3.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 12 |
| 3.3.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 72 |
| 3.3.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 72 |
| 3.3.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 36 |
| 3.3.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 36 |
| 3.3.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.4 | **+ORK4 - OPTIČKI RAZVODNI ORMAN** | KPL | 1 |
| 3.4.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.4.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 6 |
| 3.4.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 6 |
| 3.4.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 12 |
| 3.4.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 72 |
| 3.4.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 72 |
| 3.4.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 36 |
| 3.4.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 36 |
| 3.4.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.5 | **+ORK5 - OPTIČKI RAZVODNI ORMAN** | KPL | 1 |
| 3.5.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.5.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 6 |
| 3.5.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 6 |
| 3.5.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 12 |
| 3.5.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 72 |
| 3.5.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 72 |
| 3.5.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 36 |
| 3.5.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 36 |
| 3.5.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.6 | **+ORK6 - OPTIČKI RAZVODNI ORMAN** | KPL | 1 |
| 3.6.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.6.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 6 |
| 3.6.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 6 |
| 3.6.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 12 |
| 3.6.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 72 |
| 3.6.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 72 |
| 3.6.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 36 |
| 3.6.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 36 |
| 3.6.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.7 | **+ORK7 - OPTIČKI RAZVODNI ORMAN** | KPL | 1 |
| 3.7.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.7.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 4 |
| 3.7.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 4 |
| 3.7.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 8 |
| 3.7.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 48 |
| 3.7.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 48 |
| 3.7.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 24 |
| 3.7.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 24 |
| 3.7.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.8 | **+ORK8 - OPTIČKI RAZVODNI ORMAN** | KPL | 1 |
| 3.8.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.8.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 4 |
| 3.8.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 4 |
| 3.8.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 8 |
| 3.8.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 48 |
| 3.8.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 48 |
| 3.8.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 24 |
| 3.8.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 24 |
| 3.8.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.9 | **+ORK9 - OPTIČKI RAZVODNI ORMANI**  | KPL | 1 |
| 3.9.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.9.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 4 |
| 3.9.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 4 |
| 3.9.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 8 |
| 3.9.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 48 |
| 3.9.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 48 |
| 3.9.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 24 |
| 3.9.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 24 |
| 3.9.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.10 | **+ORK10 - OPTIČKI RAZVODNI ORMANI**  | KPL | 1 |
| 3.10.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.10.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 4 |
| 3.10.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 4 |
| 3.10.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 8 |
| 3.10.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 48 |
| 3.10.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 48 |
| 3.10.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 24 |
| 3.10.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 24 |
| 3.10.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.11 | **+ORK11 - OPTIČKI RAZVODNI ORMANI**  | KPL | 1 |
| 3.11.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.11.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 4 |
| 3.11.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 4 |
| 3.11.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 8 |
| 3.11.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 48 |
| 3.11.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 48 |
| 3.11.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 24 |
| 3.11.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 24 |
| 3.11.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.12 | **+ORK12 - OPTIČKI RAZVODNI ORMANI**  | KPL | 1 |
| 3.12.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.12.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 2 |
| 3.12.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 2 |
| 3.12.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 4 |
| 3.12.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 24 |
| 3.12.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 24 |
| 3.12.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 12 |
| 3.12.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 12 |
| 3.12.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.13 | **+ORK13 - OPTIČKI RAZVODNI ORMANI**  | KPL | 1 |
| 3.13.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.13.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 2 |
| 3.13.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 2 |
| 3.13.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 4 |
| 3.13.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 24 |
| 3.13.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 24 |
| 3.13.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 12 |
| 3.13.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 12 |
| 3.13.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.14 | **+ORK14 - OPTIČKI RAZVODNI ORMANI**  | KPL | 1 |
| 3.14.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.14.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 2 |
| 3.14.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 2 |
| 3.14.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 4 |
| 3.14.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 24 |
| 3.14.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 24 |
| 3.14.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 12 |
| 3.14.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 12 |
| 3.14.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |
| 3.15 | **+ORK15 - OPTIČKI RAZVODNI ORMANI**  | KPL | 1 |
| 3.15.1 | ZIDNI RAZVODNI ORMAN, Š600V1200D300 , IP66, RAL 7035, SA KROVOM, NOSAČIMA, PLOČOM ZA UVOD I PRIBOROM TIP AE1260.500+SZ2511.500+SZ2508.100+SZ2562.100PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 1 |
| 3.15.2 | ZAVRŠNA KUTIJA ZA OPTIČKI KABL , 12 VLAKANA , SA NOSAČEM ZA DUPLEX SC ADAPTEREŠ180V254D90 IZVEDBA IP66 TIP DK7451.000+7463.200 PROIZVOĐAČA RITTAL ILI ODGOVARAJUĆI | KPL | 2 |
| 3.15.3 | SPLICE KASETA ZA SMEŠTAJ 12 OPTIČKIH VLAKANA , RADIJUS 35mm , 92x10x155 mm TIP R318458 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 2 |
| 3.15.4 | ČEŠALJ ZA 6 VARENIH OPTIČKIH VLAKANA TIP R30039-06 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 4 |
| 3.15.5 | ZAŠTITA VARENOG OPTIČKOG VLAKNAØ3x65 mm TIP R30087 PROIZVOĐAČA Reichle & De-Massari ILI ODGOVARAJUĆA | KOM | 24 |
| 3.15.6 | OPTIČKI “PIGTAIL“ KABL SINGLEMODE , SC-PC (L=2m) TIP SINGLEMODE SC-PC, L=2m  | KOM | 24 |
| 3.15.7 | OPTIČKI ADAPTERI DUPLEX SC/DUPLEX – PC TIP SC DUPLEX - PC | KOM | 12 |
| 3.15.8 | OPTIČKI “PATCH“ KABL SINGLEMODE 9/125um / (SC-PC)-(SC-PC) L= 2m TIP SINGLEMODE 9/125um /(SC-PC)-(SC-PC) L= 2m | KOM | 12 |
| 3.15.9 | KOMPLET UVODNIKA | KPL | 1 |