|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3.Техничка спецификација за јавну набавку добара – Ауто гуме за путничка возила** | |  |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |

**УПРАВА ЈП ЕПС:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗИМСКЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1. | 255/65 R 17 | Ком. | 6 | мин. H | мин. 114 | макс. C | макс. C | макс. 69 | Београд, Балканска 13 |
| 2. | 225/55 R 17 | Ком. | 4 | мин. H | мин. 97 | макс. E | макс. C | макс. 70 | Београд, Балканска 13 |
| 3. | 225/50 R 17 | Ком. | 8 | мин. H | мин. 97 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 4. | 215/55 R 17 | Ком | 8 | мин. H | мин. 97 | макс. E | макс. C | макс. 72 | Београд, Балканска 13 |
| 5. | 225/60 R 17 | Ком. | 8 | мин. H | мин. 97 | макс. E | макс. C | макс. 72 | Београд, Балканска 13 |
| 6. | 205/55 R 16 | Ком. | 40 | мин. H | мин. 91 | макс. E | макс. C | макс. 72 | Београд, Балканска 13 |
| 7. | 195/65 R 15 | Ком. | 16 | мин. T | мин. 91 | макс. F | макс. Е | макс. 72 | Београд, Балканска 13 |
| 8. | 185/60 R 14 | Ком. | 20 | мин. T | мин. 82 | макс. F | макс. Е | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 9. | 165/70 R 14 | Koм. | 16 | мин. T | мин. 81 | макс. F | макс. Е | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 10. | 175/70 R 14 | Ком. | 20 | мин. T | мин. 82 | макс. F | макс. Е | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 11. | 185/75 R 16 **M+S** | Ком. | 20 | мин. T | мин. 95 | макс. G | макс. C | макс. 74 | Београд, Балканска 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛЕТЊЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1. | 285/70 R 17 | Ком. | 6 | мин. R | 121/118 | макс. F | макс. B | макс. 75 | Београд, Балканска 13 |
| 2. | 225/55 R 17 | Ком. | 4 | мин. H | мин. 97 | макс. Е | макс. B | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 3. | 235/45 R 17 | Ком. | 8 | мин. W | мин. 94 | макс. Е | макс. B | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 4. | 215/55 R 17 | Ком | 8 | мин. H | мин. 94 | макс. Е | макс. B | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 5. | 225/50 R 17 | Ком. | 8 | мин. W | мин. 94 | макс. Е | макс. B | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 6. | 215/55 R 16 | Ком. | 12 | мин. H | мин. 91 | макс. Е | макс. B | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 7. | 205/55 R 16 | Ком. | 36 | мин. H | мин. 91 | макс. Е | макс. B | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 8. | 195/65 R 15 | Ком. | 16 | мин. T | мин. 91 | макс. F | макс. E | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 9. | 185/60 R 14 | Koм. | 20 | мин. T | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 10. | 165/70 R 14 | Ком. | 16 | мин. T | **мин. 81** | макс. F | макс. E | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 11 | 225/60 R 17 | Ком. | 8 | мин. T | мин. 97 | макс. F | макс. E | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |
| 12. | 175/70 R 14 | Ком. | 20 | мин. T | мин. 82 | макс. F | макс. E | макс. 71 | Београд, Балканска 13 |

**ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 175/80 R16 TT **M+S** | Ком. | 80 | мин. Q | мин. 88 | макс. G | макс. F | макс. 74 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 2 | 175/80 R16 TT **M+S** | Ком. | 4 | мин. Q | мин. 88 | макс. G | макс. F | макс. 74 | Магацин 060 - Колубара Метал, Вреоци |
| 3 | 185/75 R16 TT **M+S** | Ком. | 80 | мин. T | мин. 95 | макс. G | макс. C | макс. 74 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 4 | 185/75 R16 TT **M+S** | Ком | 20 | мин. T | мин. 95 | макс. G | макс. C | макс. 74 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 5 | 185/75 R16 TT **M+S** | Ком. | 4 | мин. T | мин. 95 | макс. G | макс. C | макс. 74 | Магацин 022 - Прерада, Вреоци |
| 6 | 185/75 R16 TT **M+S** | Ком. | 4 | мин. T | мин. 95 | макс. G | макс. C | макс. 74 | Магацин 016 - Прерада, Вреоци |
| 7 | 225/75 R16 TL | Ком. | 250 | мин. Q | мин. 104 | макс. F | макс. B | макс. 74 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 8 | 225/75 R16 TL | Ком. | 36 | мин. Q | мин. 104 | макс. F | макс. B | макс. 74 | Магацин 060 - Колубара Метал, Вреоци |
| **9** | **235/75 R15 M+S** | **Koм.** | **4** | **мин. T** | **мин. 109** | **макс. F** | **макс. B** | **макс. 75** | **Магацин 060 - Колубара Метал, Вреоци** |
| 10 | 155/65 R13 TL | Ком. | 20 | мин. Т | мин. 73 | макс. F | макс. C | макс. 68 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 11 | 165/70 R14 TL | Ком. | 12 | мин. Т | мин. 81 | макс. E | макс. C | макс. 70 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 12 | 175/70 R13 TL | Ком. | 12 | мин. Т | мин. 82 | макс. E | макс. C | макс. 70 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 13 | 175/70 R13 TL | Ком. | 4 | мин. Т | мин. 82 | макс. E | макс. C | макс. 70 | Магацин 022 - Прерада, Вреоци |
| 14 | 185/60 R14 TL | Ком | 8 | мин. Н | мин. 82 | макс. E | макс. C | макс. 70 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 15 | 185/70 R14 TL | Ком. | 8 | мин. Т | мин. 88 | макс. F | макс. C | макс. 68 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 16 | 185/65 R15 TL | Ком. | 8 | мин. Н | мин. 88 | макс. C | макс. C | макс. 70 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 17 | 195/65 R15 TL | Ком. | 20 | мин. Н | мин. 91 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 18 | 195/55 R15 TL | Ком. | 4 | мин. V | мин. 85 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Магацин 016 - Прерада, Вреоци |
| 19 | 215/70 R15 **C** TL | Koм. | 4 | мин. R | 109/107 | макс. E | макс. C | макс. 72 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 20 | 225/70 R15 TL | Ком. | 4 | мин. R | 112/110 | макс. E | макс. C | макс. 72 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 21 | 225/70 R15 TL | Ком. | 8 | мин. R | 112/111 | макс. E | макс. C | макс. 72 | Магацин 060 - Колубара Метал, Вреоци |
| 22 | 205/55 R16 TL | Ком. | 8 | мин. V | мин. 91 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 23 | 145/80 R13 TL **M+S** | Ком. | 20 | мин. Q | мин. 75 | макс. F | макс. E | макс. 69 | Магацин 060 - Колубара Метал, Вреоци |
| 24 | 155/65 R13 TL | Ком. | 24 | мин. Т | мин. 73 | макс. C | макс. G | макс. 71 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 25 | 175/70 R13 **M+S** | Ком. | 4 | мин. T | мин. 82 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Магацин 060 - Колубара Метал, Вреоци |
| 26 | 165/70 R14 TL **M+S** | Ком. | 12 | мин. Т | мин. 81 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 27 | 165/70 R14 TL **M+S** | Ком. | 12 | мин. Т | мин. 81 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 28 | 175/70 R13 TL **M+S** | Ком. | 4 | мин. Т | мин. 82 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Магацин 022 - Прерада, Вреоци |
| 29 | 175/70 R13 TL **M+S** | Ком. | 12 | мин. Т | мин. 82 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 30 | 175/65 R14 TL **M+S** | Ком. | 12 | мин. Н | мин. 82 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 31 | 185/55 R15 TL **M+S** | Ком. | 4 | мин. V | мин. 86 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 32 | 185/60 R15 TL **M+S** | Ком. | 8 | мин. Н | мин. 88 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 33 | 185/65 R15 TL **M+S** | Ком. | 8 | мин. Н | мин. 88 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 34 | 195/55 R15 TL **M+S** | Ком. | 8 | мин. Н | мин. 89 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 35 | 195/65 R15 TL **M+S** | Ком. | 20 | мин. Н | мин. 91 | макс. E | макс. C | макс. 72 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 36 | 205/70 R15 **C M+S** | Ком. | 8 | мин. R | 106/104 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 37 | 215/70 R15 **C** **М+S** | Ком. | 8 | мин. R | 109/107 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 38 | 225/70 R15 **C** TL **M+S** | Ком. | 6 | мин. R | 112/110 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |
| 39 | 205/55 R16 TL **M+S** | Ком. | 8 | мин. Н | мин. 91 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Магацин 004 - Служба за опште, правне и кадровске послове, Вреоци |
| 40 | 215/60 R16 **C** **M+S** | Ком. | 4 | мин. Т | 103/101 | макс. E | макс. B | макс. 73 | Магацин 085 - Помоћна механизација, Зеоке |

**ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗИМСКЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | **165/70 R14** | Ком. | 16 | мин. Т | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 2 | **185/60 R14** | Ком. | 12 | мин. Т | мин. 82 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 3 | **185/65 R14** | Ком. | 24 | мин. Т | мин. 86 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 4 | **185/60 R15** | Ком | 4 | мин. Т | мин. 84 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 5 | **195/65 R15** | Ком. | 4 | мин. Т | мин. 91 | макс. F | макс. E | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 6 | **195/70 R15 C** | Ком. | 4 | мин. R | 104/102 | макс. E | макс. B | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 7 | **185/75 R16 4х4** | Ком. | 4 | мин. T | мин. 95 | макс. G | макс. C | макс. 74 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 8 | **185/75 R16 C** | Ком. | 6 | мин. R | 104/102 | макс. E | макс. C | макс. 73 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 9 | **195/75 R16 C** | Koм. | 6 | мин. R | 107/105 | макс. E | макс. B | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 10 | **205/55 R16** | Ком. | 20 | мин. Н | мин. 91 | макс. Е | макс. С | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 11 | **205/65 R16 C** | Ком. | 4 | мин. Т | 107/105 | макс. E | макс. B | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 12 | **215/65 R16 4х4** | Ком. | 12 | мин. Т | мин. 98 | макс. C | макс. C | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 13 | **225/65 R16 C** | Ком. | 4 | мин. R | 112/110 | макс. E | макс. B | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 14 | **225/75 R16 C** | Ком. | 8 | мин. R | 118/116 | макс. C | макс. C | макс. 73 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 15 | **225/55 R17 C** | Ком. | 8 | мин. T | мин. 104 | макс. C | макс. C | макс. 73 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛЕТЊЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (db)** | **Место испоруке** |
| 1 | **165/70 R14** | Ком. | 12 | мин. Т | **мин. 81** | макс. F | макс. E | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 2 | **185/60 R14** | Ком. | 12 | мин. Т | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 3 | **185/65 R14** | Ком. | 12 | мин. Т | мин. 86 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 4 | **185/60 R15** | Ком | 4 | мин. Т | мин. 84 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 5 | **195/65 R15** | Ком. | 4 | мин. Т | мин. 91 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 6 | **195/70 R15 C** | Ком. | 4 | мин. R | 104/102 | макс. E | макс. C | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 7 | **205/60 R15** | Ком. | 4 | мин. Н | мин. 91 | макс. Е | макс. В | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 8 | **175/80 R16 4х4** | Ком. | 4 | мин. Q | мин. 88 | макс. G | макс. F | макс. 74 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 9 | **185/75 R16 4х4** | Koм. | 4 | мин. T | мин. 95 | макс. G | макс. C | макс. 74 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 10 | **195/75 R16 C** | Ком. | 6 | мин. R | 107/105 | макс. C | макс. B | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 11 | **205/55 R16** | Ком. | 16 | мин. Н | мин. 91 | макс. Е | макс. В | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 12 | **215/65 R16 4х4** | Ком. | 8 | мин. Н | мин. 98 | макс. C | макс. C | макс. 71 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 13 | **225/65 R16 C** | Ком. | 4 | мин. R | 112/110 | макс. C | макс. B | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 14 | **225/75 R16 C** | Ком. | 6 | мин. R | 118/116 | макс. E | макс. C | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |
| 15 | **225/55 R17 C** | Ком. | 8 | H | 104/102 | макс. B | макс. B | макс. 72 | ХЕ Бајина Башта, 31256 Перућац |

**ОГРАНАК ТЕНТ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗИМСКЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1. | 205/55 R16 | Ком. | 16 | мин. Н | мин. 91 | макс. Е | макс. С | макс. 72 | ТЕНТ А, Ул. Богољуба Урошевића Црног бр.44, Обреновац |
| 2. | 205/65 R16C | Ком. | 16 | мин. T | 107/105 | макс. E | макс. B | макс. 72 | ТЕНТ А, Ул. Богољуба Урошевића Црног бр.44, Обреновац |
| 3. | 215/65 R16 4х4 | Ком. | 16 | мин. T | мин. 98 | макс. C | макс. C | макс. 72 | ТЕНТ А, Ул. Богољуба Урошевића Црног бр.44, Обреновац |
| 4. | 185/60 R14 | Ком | 20 | мин. Т | мин. 82 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕНТ А, Ул. Богољуба Урошевића Црног бр.44, Обреновац |
| 5. | 165/70 R14 | Ком. | 12 | мин. Т | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕНТ А, Ул. Богољуба Урошевића Црног бр.44, Обреновац |
| 6 | 185/75 R16C | Ком. | 40 | мин. Q | 104/102 | макс. E | макс. B | макс. 72 | ТЕНТ А, Ул. Богољуба Урошевића Црног бр.44, Обреновац |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛЕТЊЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1. | 205/55 R16 | Ком. | 16 | мин. Н | мин. 91 | макс. Е | макс. В | макс. 71 | ТЕНТ А, Ул. Богољуба Урошевића Црног бр.44, Обреновац |
| 2. | 205/65 R16С | Ком. | 16 | мин. T | 107/105 | макс. C | макс. B | макс. 72 | ТЕНТ А, Ул. Богољуба Урошевића Црног бр.44, Обреновац |
| 3. | 215/65 Р16 4х4 | Ком. | 16 | мин. Н | мин. 98 | макс. C | макс. C | макс. 71 | ТЕНТ А, Ул. Богољуба Урошевића Црног бр.44, Обреновац |
| 4. | 185/60 R14 | Ком | 20 | мин. Т | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕНТ А, Ул. Богољуба Урошевића Црног бр.44, Обреновац |

**ОГРАНАК ЕПС СНАБДЕВАЊЕ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗИМСКЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 205/55 R16 | Ком. | 20 | мин. Н | мин. 91 | макс. Е | макс. С | макс. 72 | Београд, Макензијева 37 |
| 2 | 165/70 R14 | Ком | 4 | мин. Т | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | Београд, Макензијева 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛЕТЊЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози (од - до)** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 205/55 R16 | Ком. | 20 | мин. Н | мин. 91 | макс. Е | макс. В | макс. 71 | Београд, Макензијева 37 |
| 2 | 165/70 R14 | Ком | 4 | мин. Т | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | Београд, Макензијева 37 |

**ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗИМСКЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 155/70 R13 | Ком. | 4 | мин. Q | мин. 75 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 2 | 165/70 R14 | Ком. | 4 | мин. Т | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 3 | 195/65 R15 | Ком. | 2 | мин. Т | мин. 91 | макс. F | макс. E | макс. 72 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 4 | 195/55 R15 | Ком | 2 | мин. Т | мин. 85 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 5 | 165/70 R14 | Ком. | 2 | мин. Т | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 6 | 195/65 R15 | Ком. | 4 | мин. Т | мин. 91 | макс. F | макс. E | макс. 72 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 7 | 195/55 R15 | Ком. | 2 | мин. Т | мин. 85 | макс. F | макс. E | макс. 72 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 8 | 215/65 R16 4x4 | Ком. | 2 | мин. Т | мин. 98 | макс. C | макс. C | макс. 72 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 9 | 215/50 R17 | Koм. | 4 | мин. Н | мин. 95 | макс. Е | макс. С | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 10 | 185/60 R15 | Ком. | 4 | мин. Т | мин. 84 | макс. F | макс. E | макс. 72 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 11 | 195/65 R15 | Ком. | 4 | мин. Т | мин. 91 | макс. F | макс. E | макс. 72 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 12 | 165/65 R14 | Ком. | 4 | мин. Т | мин. 79 | макс. F | макс. E | макс. 72 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛЕТЊЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1. | 165/70 R14 | Ком. | 2 | мин. Т | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 2. | 165/70 R14 | Ком. | 4 | мин. Т | мин. 82 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 3. | 195/65 R15 | Ком. | 2 | мин. Т | мин. 91 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 4. | 195/55 R15 | Ком | 2 | мин. Н | мин. 85 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 5. | 165/70 R14 | Ком. | 2 | мин. Т | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 6. | 195/55 R15 | Ком. | 2 | мин. Н | мин. 85 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 7. | 195/65 R15 | Ком. | 2 | мин. Т | мин. 91 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 8. | 215/65 R16 4x4 | Ком. | 2 | мин. Н | мин. 98 | макс. C | макс. C | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 9. | 225/50 R17 | Koм. | 2 | мин. W | мин. 94 | макс. Е | макс. С | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 10. | 185/60 R15 | Ком. | 4 | мин. Н | мин. 84 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 11 | 155/70 R13 | Ком. | 4 | мин. Т | мин. 75 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |
| 12. | 165/65 R14 | Ком. | 6 | мин. Т | мин. 79 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЕ-ТО Нови Сад, VII улица 102, 21105 НОВИ САД, насеље Шангај |

**ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗИМСКЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1. | 205/55 R16 | Ком. | 24 | мин. Н | мин. 91 | макс. Е | макс. С | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
| 2. | 215/55 R16 | Ком. | 24 | мин. Н | мин. 93 | макс. Е | макс. С | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
| 3 | 225/40 R18 | Ком | 12 | мин. V | мин. 92 | макс. Е | макс. С | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛЕТЊЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1. | 225/45 R17 | Ком. | 24 | мин. V | мин. 91 | макс. Е | макс. С | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
| 2. | 205/45 R17 | Ком. | 24 | мин. V | мин. 88 | макс. Е | макс. С | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
| 3 | 225/40 R18 | Ком | 12 | мин. V | мин. 92 | макс. Е | макс. С | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **М+S / ALL SEASON** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 155/70 R13 **М+S** | Ком. | 50 | мин. T | мин. 75 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Београд, Милана Топлице бб |
| 2 | 175/70 R13 **all season** | Ком. | 10 | мин. T | мин. 82 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Београд, Милана Топлице бб |
| 3 | 165/70 R13 **М+S** | Ком. | 10 | мин. T | мин. 79 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Београд, Милана Топлице бб |
| 4 | 155/80 R13 **М+S** | Ком | 450 | мин. T | мин. 79 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Београд, Милана Топлице бб |
| 5 | 165/70 R14 **all season** | Ком. | 100 | мин. T | мин. 81 | макс. F | макс. C | макс. 71 | Београд, Милана Топлице бб |
| 6 | 175/70 R14 **all season** | Ком. | 30 | мин. T | мин. 84 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Београд, Милана Топлице бб |
| 7 | 185/60 R14 **all season** | Ком. | 100 | мин. H | мин. 82 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Београд, Милана Топлице бб |
| 8 | 185/65 R15 **all season** | Ком | 50 | мин. H | мин. 88 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Београд, Милана Топлице бб |
| 9 | 195/65 R15 **all season** | Ком. | 20 | мин. T | мин. 95 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
| 10 | 195/70 R15 С **М+S** | Ком. | 10 | мин. R | 104/102 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
| 11 | 205/80 R16 **М+S** | Ком. | 50 | мин. S | 110/108 | макс. F | **макс. Е** | **макс. 72** | Београд, Милана Топлице бб |
| 12 | 185/75 R16 4x4 | Ком | 400 | мин. T | мин. 95 | макс. G | макс. C | макс. 74 | Београд, Милана Топлице бб |
| 13 | 215/60 R16 **М+S** | Ком. | 30 | мин. H | мин. 99 | макс. C | макс.C | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
| 14 | 185/75 R16 С **М+S** | Ком. | 150 | мин. Q | 104/102 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
| 15 | 215/65 R16 4x4 | Ком. | 300 | мин. H | мин. 98 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
| 16 | 195/75 R16 С **М+S** | Ком | 7 | мин. R | 107/105 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Београд, Милана Топлице бб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УНУТРАШЊЕ И ВЕНТИЛИ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива (од - до)** | **Пријањање на мокрој подлози (од - до)** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | Тјубелес вентили | Ком. | 300 | / | / | / | / | / | Београд, Милана Топлице бб |
| 2 | 155x13 | Ком. | 300 | / | / | / | / | / | Београд, Милана Топлице бб |
| 3 | 6.50x16 | Ком. | 300 | / | / | / | / | / | Београд, Милана Топлице бб |

**ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР НОВИ САД:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M+S / ALL SEASON** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 185/60 R14 **all season** | Ком. | 330 | мин. H | мин. 82 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Нови Сад, Булевар ослобођења 100 |
| 2 | 185/65 R15 **all season** | Ком. | 4 | мин. H | мин. 88 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Нови Сад, Булевар ослобођења 100 |
| 3 | 195/65 R15 **all season** | Ком. | 8 | мин. T | мин. 95 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Нови Сад, Булевар ослобођења 100 |
| 4 | 195/65 R16 С **M+S** | Ком | 4 | мин. H | мин. 92 | **макс. Е** | **макс. С** | **макс. 73** | Нови Сад, Булевар ослобођења 100 |
| 5 | 205/55 R16 **all season** | Ком. | 24 | мин. H | мин. 91 | макс. C | макс.C | макс. 72 | Нови Сад, Булевар ослобођења 100 |

**ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **М+S (ЗИМСКЕ)** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 145/80 R13, M+S | Ком. | 184 | мин. Q | мин. 75 | макс. F | макс. E | макс. 69 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 2 | 155/70 R13, M+S | Ком. | 208 | мин. T | мин. 75 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 3 | 155/80 R13, M+S | Ком. | 48 | мин. T | мин. 79 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 4 | 165/70 R13, M+S | Ком | 130 | мин. T | мин. 79 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 5 | 165/70 R14, М+S | Ком. | 130 | мин. T | мин. 81 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 6 | 175/65 R14, M+S | Ком. | 56 | мин. H | мин. 82 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 7 | 175/70 R14, M+S | Ком. | 12 | мин. T | мин. 84 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 8 | 175/80 R16, M+S | Ком. | 12 | мин. Q | мин. 88 | макс. G | макс. F | макс. 74 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 9 | 185/60 R14, M+S | Koм. | 60 | мин. H | мин. 82 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 10 | 185/60 R15, M+S | Ком. | 90 | мин. H | мин. 88 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 11 | 185/65 R15, М+S | Ком. | 24 | мин. H | мин. 88 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 12 | 185/75 R16, M+S | Ком. | 270 | мин. T | мин. 95 | макс. G | макс. C | макс. 74 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 13 | 185/75 R16C, M+S | Ком. | 20 | мин. Q | 104/102 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 14 | 215/65 R16, М+S | Ком. | 48 | мин. T | мин. 98 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 15 | 225/50 R17, M+S | Ком. | 4 | мин. H | мин. 98 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛЕТЊЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 225/50 R17 | Ком. | 4 | мин. W | мин. 94 | макс. Е | макс. B | макс. 71 | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УНУТРАШЊЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози (од -до)** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 145/80 R13 | Ком. | 100 | / | / | / | / | / | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 2 | 155/70 R13 | Ком. | 70 | / | / | / | / | / | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 3 | 165/70 R13 | Ком. | 120 | / | / | / | / | / | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |
| 4 | 185/75 R16 | Ком. | 130 | / | / | / | / | / | Крагујевац, Пожаревац, Смедерево |

**ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КРАЉЕВО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M+S (ЗИМСКЕ)** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 145/80 R 13 | Ком. | 276 | мин. Q | мин. 75 | макс. F | макс. E | макс. 69 | Одсек Аранђеловац, Одсек Ваљево, Одсек Краљево 48, Одсек Лозница, Одсек Ужице, Одсек Чачак , Одсек Шабац, ТЦ Краљево |
| 2 | 155/70 R 13 | Ком. | 82 | мин. T | мин. 75 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Одсек Јагодина , Одсек Краљево, Одсек Лазаревац, Одсек Лозница Одсек Ужице , Одсек Чачак |
| 3 | 155/80 R 13 | Ком | 8 | мин. T | мин. 79 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Одсек Аранђеловац, Одсек Краљево |
| 4 | 165/70 R 13 | Ком. | 22 | мин. T | мин. 79 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Одсек Аранђеловац, Одсек Крушевац, Одсек Ужице |
| 5 | 165/70 R 14 | Ком. | 4 | мин. T | мин. 81 | макс. C | макс. C | макс. 71 | ТЦ Краљево |
| 6 | 175/65 R 14 | Ком | 98 | мин. H | мин. 82 | макс. E | макс. C | макс. 71 | Одсек Ваљево, Одсек Јагодина, Одсек Краљево, Одсек Крушевац Одсек Ужице, Одсек Чачак , Одсек Шабац |
| 7 | 175/65 R 15 | Ком. | 43 | мин. T | мин. 84 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Одсек Ваљево, Одсек Краљево, Одсек Крушевац, Одсек Лазаревац, Одсек Лозница Одсек Ужице, Одсек Чачак, Одсек Шабац |
| 8 | 175/70 R 14 | Ком. | 8 | мин. T | мин. 82 | макс. E | макс. C | макс. 71 | ТЦ Краљево |
| 9 | 175/75 R 14 C | Ком | 21 | мин. R | 99/98 | макс. G | макс. C | макс. 73 | Одсек Ваљево , Одсек Јагодина, Одсек Краљево , Одсек Шабац |
| 10 | 175/80 R 16 | Ком. | 235 | мин. Q | мин. 88 | макс. G | макс. F | макс. 74 | Одсек Аранђеловац 10ком, Одсек Ваљево, Одсек Краљево, Одсек Крушевац, Одсек Нови Пазар, Одсек Ужице |
| 11 | 185/70 R 14 | Ком. | 2 | мин. T | мин. 88 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Одсек Краљево |
| 12 | 185/60 R 14 | Ком | 324 | мин. H | мин. 82 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Одсек Аранђеловац, Одсек Ваљево, Одсек Јагодина, Одсек Краљево Одсек Крушевац, Одсек Лазаревац, Одсек Лозница, Одсек Нови Пазар Одсек Ужице, Одсек чачак, Одсек Шабац , ТЦ Краљево |
| 13 | 185/65 R 15 | Ком. | 20 | мин. H | мин. 88 | макс. C | макс. C | макс. 71 | Одсек Нови Пазар, Одсек Ужице |
| 14 | 185/75 R 16 | Ком. | 86 | мин. T | мин. 95 | макс. G | макс. C | макс. 74 | Одсек Аранђеловац, Одсек Краљево, Одсек Лазаревац, Одсек Нови Пазар,Одсек Чачак, Одсек Шабац |
| 15 | 185/75 R 16 C | Ком | 146 | мин. Q | 104/102 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Одсек Аранђеловац, Одсек Крушевац, Одсек Нови Пазар, Одсек Ужице, Одсек Чачак |
| 16 | 195/65 R 15 | Ком. | 36 | мин. H | мин. 91 | макс. E | макс. C | макс. 72 | Одсек Јагодина, Одсек Краљево, ТЦ Краљево |
| 17 | 195/70 R 15 C | Ком. | 6 | мин. R | 104/102 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Одсек Ужице |
| 18 | 195/75 R 16 C | Ком | 93 | мин. R | 107/105 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Одсек Јагодина, Одсек Краљево Одсек Ужице, Одсек Шабац |
| 19 | 205/55 R 16 | Ком. | 8 | мин. H | мин. 91 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Одсек Лозница, ТЦ Краљево |
| 20 | 205/65 R 16 C | Ком. | 8 | мин. T | 107/105 | макс. E | макс. B | макс. 72 | ТЦ Краљево |
| 21 | 205/75 R 16 C | Ком | 35 | мин. Q | 110/108 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Одсек Краљево, Одсек Крушевац, Одсек Ужице, ТЦ Краљево |
| 22 | 215/65 R 16 | Ком. | 110 | мин. T | мин. 98 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Одсек Ваљево, Одсек Јагодина Одсек Краљево, Одсек Крушевац, Одсек Лазаревац, Одсек Лозница Одсек Нови Пазар, Одсек Чачак Одсек Шабац 20ком, ТЦ Краљево |
| 23 | 215/70 R 15 C | Ком. | 14 | мин. R | 109/107 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Одсек Краљево, Одсек Крушевац |
| 24 | 215/70 R 15 C | Ком | 16 | мин. R | 109/107 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Одсек Ужице, Одсек чачак |
| 25 | 215/70 R 16 | Ком. | 4 | мин. T | мин. 100 | макс. E | макс. C | макс. 72 | ТЦ Краљево |
| 26 | 215/75 R 15 | Ком. | 2 | мин. T | мин. 100 | макс. E | макс. C | макс. 72 | Одсек Ваљево |
| 27 | 225/45 R 17 | Ком | 8 | мин. H | мин. 94 | макс. C | макс. B | макс. 72 | ТЦ Краљево |
| 28 | 225/60 R 16 | Ком. | 23 | мин. H | мин. 102 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Одсек Краљево, Одсек Крушевац Одсек Нови Пазар, Одсек Шабац |
| 29 | 225/60 R 16 | Ком. | 4 | мин. H | мин. 102 | макс. C | макс. C | макс. 72 | Одсек Лозница |
| 30 | 225/65 R 16 C | Ком. | 22 | мин. R | 112/110 | макс. E | макс. B | макс. 72 | Одсек Ваљево, Одсек Краљево Одсек Лазаревац, Одсек Чачак |
| 31 | 245/45 R 18 | Ком. | 8 | мин. V | мин. 100 | макс. C | макс. C | макс. 72 | ТЦ Краљево |
| **ЛЕТЊЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 145/80 R 13 | Ком. | 68 | мин. T | мин. 75 | макс. F | макс. C | макс. 68 | Одсек Чачак, Одсек Шабац, ТЦ Краљево |
| 2 | 165/70 R 14 | Ком. | 4 | мин. T | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЦ Краљево |
| 3 | 175/65 R 15 | Ком | 9 | мин. H | мин. 84 | макс. C | макс. C | макс. 70 | Одсек Крушевац, Одсек Шабац |
| 4 | 175/70 R 14 | Ком. | 8 | мин. T | мин. 82 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЦ Краљево 8 |
| 5 | 175/75 R 14 C | Ком. | 8 | мин. T | 99/98 | макс. F | макс. B | макс. 72 | Одсек Шабац, ТЦ Краљево |
| 6 | 185/60 R 14 | Ком | 88 | мин. T | мин. 81 | макс. F | макс. E | макс. 71 | Одсек Аранђеловац, Одсек Лазаревац, Одсек Чачак, Одсек Шабац , ТЦ Краљево |
| 7 | 185/65 R 15 | Ком. | 4 | мин. H | мин. 88 | макс. C | макс. C | макс. 70 | Одсек Нови Пазар |
| 8 | 195/65 R 15 | Ком. | 28 | мин. T | мин. 91 | макс. F | макс. E | макс. 71 | ТЦ Краљево |
| 9 | 205/55 R 16 | Ком | 4 | мин. H | мин. 91 | макс. Е | макс. B | макс. 71 | ТЦ Краљево |
| 10 | 205/65 R 16 C | Ком. | 8 | мин. T | 107/105 | макс. C | макс. B | макс. 72 | ТЦ Краљево |
| 11 | 215/65 R 16 | Ком. | 8 | мин. H | мин. 98 | макс. C | макс. C | макс. 71 | ТЦ Краљево |
| 12 | 215/70 R16 | Ком. | 4 | мин. T | мин. 100 | макс. E | макс. C | макс. 71 | ТЦ Краљево |
| 13 | 225/45 R 17 | Ком. | 8 | мин. V | мин. 91 | макс. C | макс. A | макс. 71 | ТЦ Краљево |
| 14 | 245/45 R 18 | Ком. | 8 | мин. Y | мин. 100 | макс. C | макс. A | макс. 72 | ТЦ Краљево |
| **УНУТРАШЊЕ** | | | | | | | | | |
| **Ред. број** | **Димензија  гуме** | **Јединица мере** | **Оквирна количина** | **Индекс брзине** | **Носивост** | **Потрошња горива** | **Пријањање на мокрој подлози** | **Емитовање спољашње буке (dВ)** | **Место испоруке** |
| 1 | 145/80 R 13 | Ком. | 80 | / | / | / | / | / | Одсек Ваљево, Одсек Краљево, Одсек Лазаревац, Одсек Лозница, Одсек Шабац , ТЦ Краљево |
| 2 | 165/70 R 13 | Ком. | 4 | / | / | / | / | / | Одсек Лозница |
| 3 | 175/65 R 14 | Ком | 4 | / | / | / | / | / | Одсек Ваљево |
| 4 | 175/65 R 15 | Ком. | 4 | / | / | / | / | / | Одсек Ваљево |
| 5 | 185/60 R 14 | Ком. | 6 | / | / | / | / | / | Одсек Ваљево |
| 6 | 185/65 R 14 | Ком | 14 | / | / | / | / | / | Одсек Лозница, Одсек Шабац |
| 7 | 215/65 R 16 | Ком. | 4 | / | / | / | / | / | Одсек Ваљево |
| 8 | 6.50 x 16 прав.вентил | Ком. | 73 | / | / | / | / | / | Одсек Ваљево, Одсек Краљево, Одсек Крушевац, Одсек Лазаревац,Одсек Нови Пазар, Одсек Шабац |
| 9 | 6.50 x 16 криви вентил | Ком. | 67 | / | / | / | / | / | Одсек Краљево, Одсек Крушевац ,Одсек Нови Пазар , Одсек Шабац |

**Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог произвођача понуђених добара, из чега се може јасно закључити да понуђена добра испуњавају услове Наручиоца захтеване у техничкој спецификацији.**