НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица царице Милице број 2

**ТРЕЋА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Набавка возила

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈНО/1000/0638/2017

(број 12.01. 10678/22-18 од 02.02.2018. године)

Београд, фебруар 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара „набавка возила“

1.

*На страни 20/90 конкурсне документације у делу који се односи на техничку спецификацију возила, мења се:* **Возило тип 1 – 5 комада***, и сада гласи:*

**Возило тип 1 – 5 комада**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мотор: | Радна запремина мотора (cm3) од 1.950 до 1.990Еуро ДизелСнага мотора kW– максимум 75 kW Резервиар – минимум 55 lГодина производње: не старије од 2018. године |
| 2. | Перформансе: | Мењач – мануелни 5 брзинаЗапремина товарног простора иза возача и сувозача са извађеним седиштима – минимум 4,0 m3Број седишта 6+1 |
| 3. | Димензије: | Дужина возила у – минимум 4.800 mmВисина возила у – максимум 1.900 mmШирина возила без ретровизора у – максимум 1.800 mm Међуосовинско растојање у – максимум 3.006 mmДужина товарног простора иза првог реда седишта – минимум 2.200 mmДужина товарног простора иза другог реда седишта – минимум 1.500 mmДужина товарног простора иза трећег реда седишта – минимум 600 mmВисина путничко/товарног простора – минимум 1.200 mm  |
| 4. | Боја возила: | Каросерија-металик сребрна |
| 5. | Гаранција: | * 48 месеци или 150.000 km шта пре наступи
* 3 (године)за оштећења лака/фарбе
* 12 година за корозију за потпуно поцинковану каросерију
* 15.000 km сервисни интервал или једна година, шта пре наступи
 |
| 6. | Опрема: | Диск кочница на сва четири точкаОдвојено дневно светло унутар фараРезервни точак пуних димензијаСерво волан обложен кожом са командама за радио апарат и телефонАутоматски клима уређај дељив у две температурне зонеДаљинска контрола централне бравеЕлектроподизачи стакалаЕлектроподесиви, електросклопиви и грејани спољни ретровизориВаздушни јастук за возача, сувозача и бочниЛева и десна клизна врата у путничком/товарном делу кабинеКодиран кључСистем грејања са дигиталном регулацијомЧеличне фелне 16 са оригинал раткапнама – 4 ком.ESPЛетње гуме 205/55 Р 16Помоћ при кретању на узбрдициРадио апарат са екраном осетљивим на додир, са BLUETOOTH припремом за мобилни телефон и USB конекцијомМултифункционални дисплеј са системом будности возачаПакет за пушачеДодатно фабрички затамљена стакла путничког делаПодешавање возачевог и сувозачевог седишта по висини, фиоке испод возачевог и сувозачевог седиштаДовод свежег ваздуха са филтером са активним угљемКомплет гумених патосницаРедовно одржавање у гарантном року минимум 150.000 км или 4 године, у зависности шта пре наступиЗаштитини уређај клинОбавезна опрема у складу са прописима Републике Србије: -Копмплет за прву помоћ-Рефлектујући прслук-Троугао, комплет алата, дизалица и кључ за замену точкова-ПП апаратКомплет зимских гума које су монтиране и балансиран на 4 челичне фелне  |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈНO/1000/0638/2017

Доставити:

- Архиви