НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица царице Милице број 2

**ТРЕЋА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Набавка возила

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈНО/1000/0638/2017

(број 12.01. 10678/22-18 од 02.02.2018. године)

Београд, фебруар 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара „набавка возила“

1.

*На страни 20/90 конкурсне документације у делу који се односи на техничку спецификацију возила, мења се:* **Возило тип 1 – 5 комада***, и сада гласи:*

**Возило тип 1 – 5 комада**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мотор: | Радна запремина мотора (cm3) од 1.950 до 1.990  Еуро Дизел  Снага мотора kW– максимум 75 kW  Резервиар – минимум 55 l  Година производње: не старије од 2018. године |
| 2. | Перформансе: | Мењач – мануелни 5 брзина  Запремина товарног простора иза возача и сувозача са извађеним седиштима – минимум 4,0 m3  Број седишта 6+1 |
| 3. | Димензије: | Дужина возила у – минимум 4.800 mm  Висина возила у – максимум 1.900 mm  Ширина возила без ретровизора у – максимум 1.800 mm  Међуосовинско растојање у – максимум 3.006 mm  Дужина товарног простора иза првог реда седишта – минимум 2.200 mm  Дужина товарног простора иза другог реда седишта – минимум 1.500 mm  Дужина товарног простора иза трећег реда седишта – минимум 600 mm  Висина путничко/товарног простора – минимум 1.200 mm |
| 4. | Боја возила: | Каросерија-металик сребрна |
| 5. | Гаранција: | * 48 месеци или 150.000 km шта пре наступи * 3 (године)за оштећења лака/фарбе * 12 година за корозију за потпуно поцинковану каросерију * 15.000 km сервисни интервал или једна година, шта пре наступи |
| 6. | Опрема: | Диск кочница на сва четири точка  Одвојено дневно светло унутар фара  Резервни точак пуних димензија  Серво волан обложен кожом са командама за радио апарат и телефон  Аутоматски клима уређај дељив у две температурне зоне  Даљинска контрола централне браве  Електроподизачи стакала  Електроподесиви, електросклопиви и грејани спољни ретровизори  Ваздушни јастук за возача, сувозача и бочни  Лева и десна клизна врата у путничком/товарном делу кабине  Кодиран кључ  Систем грејања са дигиталном регулацијом  Челичне фелне 16 са оригинал раткапнама – 4 ком.  ESP  Летње гуме 205/55 Р 16  Помоћ при кретању на узбрдици  Радио апарат са екраном осетљивим на додир, са BLUETOOTH припремом за мобилни телефон и USB конекцијом  Мултифункционални дисплеј са системом будности возача  Пакет за пушаче  Додатно фабрички затамљена стакла путничког дела  Подешавање возачевог и сувозачевог седишта по висини, фиоке испод возачевог и сувозачевог седишта  Довод свежег ваздуха са филтером са активним угљем  Комплет гумених патосница  Редовно одржавање у гарантном року минимум 150.000 км или 4 године, у зависности шта пре наступи  Заштитини уређај клин  Обавезна опрема у складу са прописима Републике Србије:  -Копмплет за прву помоћ  -Рефлектујући прслук  -Троугао, комплет алата, дизалица и кључ за замену точкова  -ПП апарат  Комплет зимских гума које су монтиране и балансиран на 4 челичне фелне |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈНO/1000/0638/2017

Доставити:

- Архиви