ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-34980/8-2019

13.09.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **1370/2019 (3000/0281/2019)**, за набавку Набавка уља за потребе Огранка ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ бр.1.

За партију 4 конкурсном документацијом тражите хидраулично уље за осетљиве системе код којих се тражи сигуран и прецизан рад при великиим темпертурним променама ,всоким притисцима  и брзинама рада у дугом временском период.

С обзиром на техничке захтеве  и услове рада сматрамо да у техничком захтеву на страни 12 од 122 потребно да понуђено уље мора имати индеx вискозности према ИСО 2909 мин 170,

тачку паљења мин 240 C и тачку ситњавања –мин -42C.

**ОДГОВОР 1:**

Стандарди ИСО и ДИН за хидраулична уља, високог индекс вискозносзи подразумевају за овај тип уља индекс вискозности мин.140 тако да нема потребе за уљем ИВ >170. Остајемо при свом техничком захтеву**.**

**ПИТАЊЕ 2:**

За партија 5 за позиције 17 и 32 конкурсном документацијом тражи се минерално уље за хидродинамичке спојнице типа ’ VOITH'. С обзиром на захтеве и услове рада ,као и опремом да ли је потребно да понуђенао уље мора да се налази на VOITH LISTI  3.285-149 верзија 5 од 02.03.2012 године.

**ОДГОВОР 2:**

За уље на позицији 17 и 32 партија 5 није неоходно да се налазе на VOITH LISTI  3.285-149 верзија 5 од 02.03.2012 године.

**ПИТАЊЕ 3:**

Партија 5

За позиције из техницке спецификације страна 13 и 14 тражи се  хидраулично уље вишег индекса вискосности  ,ISO L HV 32 ISO 11158 HV i ISO HV 46 ,ISO 11158 HV. На основу захтеване спецификације и  техничких захтева да ли је потребно да понуђена уља поседују следећа одобрења произвођача опреме –АППРУВЕЛЕ и то: Parker Hannifin Denison HF-0, HF-1,HF-2. I Eaton Vickers I-286-S.

**ПИТАЊЕ 3:**

У техничкој спецификацији су наведене листе произвођача на којима се морају наћи захтевана уља међу којима и Parker Hannifin Denison HF-0, HF-1,HF-2. I Eaton Vickers I-286-S.

 КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)