НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***Т Р Е Ћ А* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Набавка НН ел. мотора

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **2129/2019 (3000/0809/2019)**

(број 105-E.03.01.-491428/18-2019 од 20.12.2019. год.)

*Обреновац, 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***Т Р Е Ћ У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Набавка НН ел. мотора,

1.

У Техничкој спецификацији, у тачки 3.1. Врста, количина и техничке карактеристикедобара, као и у Обрасцу структуре цене,мења се позиција бр. 2 и гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | El.motor **SCE3-160M1-2**; 11 kW;  2940 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог:

- Важећа Техничка спецификација

- Важећи Образац структуре цене

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1. Врста, количина и техничке карактеристике добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Предмет набавке добара | Јед.  мере | Количина |
|  | El.motor SCE3-132S2-2; 7,5 kW;  2900 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor **SCE3-160M1-2**; 11 kW;  2940 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SFCE3-180M-2; 22 kW;  2950 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-132S1-2; 5,5 kW;  2900 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-160L-2; 18,5 kW;  2940 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-100L-2; 3 kW; 2880 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 5 |
|  | El.motor SCE3-180L-6; 15 kW; 975 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SFCE3-132M-4; 7,5 kW;  1460 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 6 |
|  | El.motor SA-80M1-4 (IE1); 0,55 kW ;  1400 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |
|  | El.motor SCE3-180L-4; 22 kW; 1475 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-100L2-4; 3 kW ;1440 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 3 |
|  | El.motor SCE3-90S-4; 1,1 kW; 1420 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |
|  | El.motor SCE3-280S-2; 75kW; 2960 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-160M1-2; 11kW;  2940 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-225M2-2; 45 kW;  2940 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-90L-4; 1,5 kW,1420 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |
|  | El.motor SCE3-160M2-2; 15 kW;  2940 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-180L-4; 22 kW; 1475 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-100 L1-4; 2,2 kW;  1440 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |

**Обавезе понуђача приликом подношења понуде:**

- Уз понуду доставити каталошке изводе за сваку ставку, из које се види да понуђена добра задовољавају карактеристике из техничке спецификације.

* 1. **Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **90** дана од дана закључења Уговора.

* 1. **Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

* 1. **Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **24** месецa од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р  бр | Назив добра | Јед  мере | кол | Јед.  цена без ПДВ  дин. | Јед.  цена са ПДВ  дин. | Укупна цена без ПДВ  дин. | Укупна цена са ПДВ  дин. | Назив  Произвођача  добара и земља порекла |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
|  | El.motor SCE3-132S2-2; 7,5 kW; 2900 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor **SCE3-160M1-2**; 11 kW;  2940 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SFCE3-180M-2; 22 kW;  2950 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-132S1-2; 5,5 kW;  2900 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-160L-2; 18,5 kW;  2940 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-100L-2; 3 kW; 2880 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-180L-6; 15 kW; 975 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SFCE3-132M-4; 7,5 kW;  1460 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SA-80M1-4 (IE1); 0,55 kW ;  1400 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-180L-4; 22 kW; 1475 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-100L2-4; 3 kW ;1440 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 3 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-90S-4; 1,1 kW; 1420 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-280S-2; 75kW; 2960 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE2 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-160M1-2; 11kW;  2940 o/min; IMB35; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-225M2-2; 45 kW;  2940 o/min; IMB5; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-90L-4; 1,5 kW,1420 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-160M2-2; 15 kW;  2940 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-180L-4; 22 kW; 1475 o/min; IMB3 класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | El.motor SCE3-100 L1-4; 2,2 kW;  1440 o/min; IMB3; класа енергетске ефикасности IE3 или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
| ........................................ |  | .............................................. |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача и земље порекла понуђених добара,

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови,

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за потпис понуђач потписује образац структуре цене.