НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***П Р В А* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *УСЛУГА*

Годишњи сервис, поправка калориметара и еталонирање вага, а по партијама:

Партија 1. Годишњи сервис и одржавање калориметара ИКА Ц5000;

Партија 2. Годишњи сервис и одржавање калориметара ИКА Ц400,

Партија 3. Сервис и одржавање вага

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **1377/2019 (3000/0813/2019)**

(број 105-Е.03.01.-351791/8 од 17.12.2019. године)

*Обреновац, 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***П Р В У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга: Годишњи сервис, поправка калориметара и еталонирање вага,

а по партијама:

Партија 1. Годишњи сервис и одржавање калориметара ИКА Ц5000;

Партија 2. Годишњи сервис и одржавање калориметара ИКА Ц400,

Партија 3. Сервис и одржавање вага,

1.

У Техничкој спецификацији, за ПАРТИЈУ 1- Годишњи сервис и одржавање калориметара ИКА Ц5000, мења се тачка 3.1 – Технички опис захтеваних услуга (за партију 1) и сада гласи:

**ПАРТИЈА 1: Годишњи сервис, поправка и одржавање калориметара ИКА Ц5000**

|  |
| --- |
| Предмет набавке услуга |
| Годишњи сервис,поправка и одржавање калориметара ИКА Ц5000–36 сервиса |
| Обезбеђна средства за замену резервних делова (према ценовнику из Техничке спецификације за партију 1)–1.000.000,00 динара без ПДВ-а |

Годишњи сервис, поправка и одржавање калориметара ИКА Ц5000:

**Годишњи сервис, поправка и одржавање калориметара IKA C5000, интерни бројеви локација ТЕНТ Б: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17; локација ТЕК: 1 и 2**

**На ТЕНТ-у Б: 10 калориметара (интерни бројеви су горе наведени).**

**Сваки калориметар има по 2 калориметријске бомбе, дакле укупно 20 калориметријских бомби на ТЕНТ Б.**

**Локација ТЕК: 2 калориметра и укупно 3 калориметријске бомбе.**

**Укупно 12 калориметара за сервис, због чега је у ценовнику наведена количина 36 (12х3)**

Изабрани понуђач је дужан да:

Три пута годишње (на свака 4 месеца):

 1. Обави преглед предметних уређаја;

 2. Обави чишћење предметних уређаја, њихових контактних делова, сензора, итд;

3. Замени дихтунге и о-ринге на свим клипним вентилима као и свим калориметарским бомбама, при чему cам обезбеђује нове оригиналне резервне делове или одговарајуће;

Једном годишње:

1. Замени клипне вентиле на предметним уређајима при чему сам обезбеђује нове оригиналне резервне делове или одговарајуће;

У случају неадекватне вентилације калориметарске бомбе, неправилног функционисања система за регулацију температуре калориметра, неисправног рада дисплеја рачунарске јединице, немогућности стабилизације система, немогућности паљења узорака, неправилног затварања поклопца или било којег другог квара или уочене неисправности у раду, извршилац услуге је дужан да, у року од 48 часова од пријаве квара, изврши дефектажу квара и у најкраћем могућем року апарат стави у функцију.

Делове који би се по потреби морали уградити обезбеђује изабрани понуђач и морају бити нови оригинални од произвођача опреме или одговарајући;

Ценовник резервних делова:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Назив****Произвођача****добара и земља порекла** |
| 1. | Трокраки вентил магнетни (3/2 control valve) | 1 |  |  |  |
| 2. | Пумпа за воду (Pump spare part set 2991300) | 1 |  |  |  |
| 3. | Магнетни вентил (3784400 magnetic valve) | 1 |  |  |  |
| 4. | Адаптер за магнетни вентил (3851600 Adapter plate) | 1 |  |  |  |
| 5. | Температурна сонда (7123300 Temperatur sensor) | 1 |  |  |  |
| 6. | Дисплеј (7212000 display unit) | 1 |  |  |  |
| 7. | Матична плоча (PCB mainboard 361600) | 1 |  |  |  |
| 8. | Штампана плоча (PCB power supply 3272200) | 1 |  |  |  |
| 9. | ПЦБ Тастатура (PCB keyboard assy. 2952300) | 1 |  |  |  |
| 10. | Електромагнетни вентил (3/2 SOLENOID VALVE 0020012120) | 1 |  |  |  |

Путне трошкове урачунати у цену услуге;

Дефектажу и поправке вршити у просторијама Службе ХАГИПС на локацији ТЕНТ-Б,(Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац) и TE „Колубара“ – Велики Црљени;

Након извршене поправке доказати перформансе уређаја ураду кроз најмање 5 узастопних успешних проба.

Обрачун вршити по обављеној интервенцији уз достављање детаљног записника о извршеним услугама .

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви