НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА/ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

**Услуга текућег и ремонтног одржавање на допреми угља 1 и 2 и подизање и спуштање терета и покривање и откривање бункера бл. А1-А6 ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН 358/2020 (3000/0900/2020)

(број 5097-E.03.01-173067/-2020 год 10.06.2020 године)

*Обреновац,2020 године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ/ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН 358/2020 (3000/0900/2020)

1.

**3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**- Тачка 3.1 Врста и обим услуга** допуњује/мења се и гласи као у Прилогу.

2.

Ова измена/допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

 Kомисијa за јавну набавку

Доставити:

- Архиви

**3.1 Врста и обим услуга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.мере | Кол. |
| 1 | Услуга машинског одржавања допреме угља 1 и 2 | Радни сат | 56000 |
| 2 | Услуга рада аутодизалице мин. 30 тона | Мото сат | 400 |
| 3 | Услуга рада виљушкара 10 тона | Мото сат | 200 |

Изабрани понуђач обављаће следеће активности у текућем и ремонтном одржавању:

1. Одржавање машинске опреме у оквиру конструкције транспортера и помоћне конструкције, а припадају транспортерима као целина на допреми угља 1 и 2.
2. Извлачење и увлачење транспортних трака из конструкције свих транспортера, подешавање по дужини у правцу кретања транспортних трака у оквиру конструкције транспортера на допреми угља 1 и 2.
3. Покривање бункера угља на почетку ремонта блокова и откривање бункера пре кретања блокова у рад, са покривним лимом на коти 42м од блока А1 до блока А6.
4. Подизање и спуштање свих врста терета са коте 0 м на коту 42м и са коте 42м на коту 53м главном погонском објекту (котларница), као и подизање и спуштање терета са коте 0м на коту 25м у поларном кругу депоније угља и ван ње на копачима и одлагачима и свим осталим транспортерима допреме угља 1 и 2

-Ангажовање Изабраног понуђача, вршиће се искључиво према потребама Наручиоца, а Изабрани понуђач је дужан да обезбеди извршење услуге у складу са обимом и врстом захтеваног посла.

-Услуге машинског одржавања допреме угља 1 и 2 обухватају и услуге које захтевају самосталан рад на висини, самостално извршаве услуге, подизање и спуштање опреме (опрему (редукторе, моторе, транспортне траке, ролне, металне делове-позиције ...)

-Изабрани понуђач је обавезан да на позив Наручиоца буде на располагању 24 часа дневно у случају потребе интервентног отклањања квара на постројењу допреме угља 1 и 2

**3.2 Рок извршења услуга**

Изабрани понуђач је обавезан да услугу извршава 24 месеца од увођења у посао. Наручилац ће најдуже у року од 2 месеца од закључења уговора, увести изабраног понуђача у посао што ће бити записнички констатовано.

**3.3 Место извршења услуга**

Понуда се даје на паритету ф-ко Наручилац, а место извршења услуга je **ТЕНТ А**, Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац.

**3.4 Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од од дана коначног извршења услуга, односно од дана сачињавања, потписивања и верификовања Коначног записника о пруженим услугама (без примедби).

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.