НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**



**ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за подношење понуда у отвореном поступку**

**за јавну набавку добара бр. ЈНО/8000/0024/2018 (1673/2018)**

**,,Теретна возила за потребе техничких центара“**

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.553526/11-18 од 07.12.2018. године)

Београд, децембар 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара

бр. ЈНО/8000/0024/2018 (1673/2018)

**1.**

На страни 4. конкурсне документације у поглављу 3. Техничка спецификација **МЕЊА СЕ количина за високопроходна теретна возила 4x4** и сада гласи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред.Бр. | Назив добра | Оквирна количина |
| 1. | Путарска возила, дупла кабина бруто масе до 3,5т | 96 |
| **2.** | **Високопроходна теретна возила 4x4** | **55** |
| 3. | Високопроходна теретна возила 4x4 са дизалицом | 5 |
| 4. | Кипери највеће дозвољене масе до 7,5т | 9 |

**2.**

На страни 4. конкурсне документације у поглављу 3. Техничка спецификација **МЕЊА СЕ табела 1. Путарска возила, дупла кабина бруто масе до 3,5т** и сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| Гориво | Дизел |
| Број и распоред цилиндра | 4 у линији |
| Емисија мотора | Минимум ЕУРО 6  |
| Снага мотора | Минимум 85 kW |
| Запремина мотора |  2200/2400 cm³ |
| Обртни момент мотора | Минимум 300 NM |
| Мењач | Мануелни, минимално 6 брзина +ход уназад |
| Међуосовински размак | Mаксимум 3500 mm |
| Шасија | Челична „Ц“ профил |
| Ослањање возила | Механичко напред и позади |
| Погон | 4x2, задњи погон |
| Бруто маса возила | Максимум 3500 kg |
| Дозвољено оптерећење предње осовине | Минимум 1900 kg |
| Дозвољено оптерећење задње осовине | Минимум 2200 kg |
| Резервоар за гориво са десне стране | Минимум 70l |
| Акумулатори | Минимум 110Ah |
| Кочиони систем | Дискови на предњој и задњој осовини, АБС, АСР, ЕСП, помоћ при покретњу возила на узбрдици |
| Звучни сигнал за ход у назад | Да |
| Кабина | Путарска, полуизбачена у белој боји |
| Број врата на кабини | 4 |
| Број седишта | минимум 1+5 |
| Сигурносни појасеви за сва седишта | Да |
| Број врата на кабини | 4 |
| Леви и десни ретровизор, електрично подесиви и грејани | Да  |
| Управљач | Серво, подесив |
| Аутоматска дневна светла | Да |
| Кодирани кључ за стартовање возила | Да |
| Електрично подизање стакала на предњим вратима | Да |
| Даљинска централна брава | Да |
| Радио ЦД уређај | Да |
| Мануелни клима уређај у кабини | Да |
| Резервни точак стандардних димензија са носачем | Да |
| Ушка за шлеповање возила са предње стране | Да  |
| Пратићи прибор и алат возила | Дизалица, комплет кључева, ПП апарат, комплет сијалица, прва помоћ,троугао за обележавање возила, гумене патоснице. |
| Дужина возила  | Максимално 6400 мм |
| Ширина возила без ретровизора | Максимално 2100 mm |
| Висина возила код кабине | Максимално 2300 mm |
| Унутрашња дужина товарног сандука | Минимално 2800 mm |
| Унутрашња ширина товарног сандука | Минимално 2000 mm |
| Висина бочних страница товарног сандука | Минимално 400 mm |
| Материјал бочних страница товарног сандука од алуминијума | Да |
| Заштитна мрежа товарног сандука ка кабини | Да |
| Сандук у боји камионске шасије | Да  |
| Задњи и предњи стубови надоградње из једног комада, без додатних варова | Да  |
| Ротациони панел жуте боје | Да  |
| 670 гр церадно платно | Да  |
| Арњеви са цирадом изнад висине кабине | Да |
| Бочна заштита против подлетања | Да |
| Извршен технички преглед | Да |
| Атест за комплетно возило | Да |

**3.**

На страни 6. конкурсне документације у поглављу 3. Техничка спецификација **МЕЊА СЕ табела 2. Високопроходна теретна возила 4x4** и сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| Погонско гориво | Дизел |
| Запремина мотора | Максимум 2500 cm³ |
| Снага мотора  | Минимум 110 kW |
| Обртни момент мотора | Минимум 400 NM |
| Емисија мотора | Минимум ЕУРО 6 |
| Мењач | Мануелни, минимално 6 брзина +ход уназад |
| Погон | 4x4 |
| Редуктор | Да |
| Могућност пребацивања погона са 4x2 на 4x4 | Да |
| Кочиони систем | Дискови на предњој осовини, на задњој добоши, АБС, АСР, ЕСП, ЕБД системи |
| Димензије точкова | Минимум 16“ |
| Кабина | Продужена |
| Број врата на кабини | 4 |
| Број седишта | Минимум 5 |
| Маса празног возила | Максимум 2200 kg |
| Носивост | Минимум 1000 kg |
| Клиренс  | Минимум 220 mm |
| Прилазни угао | Минимум 29º |
| Одлазни угао | Минимум 20º |
| Под товарног простора прекривен гумом | Да  |
| Витло са предње стране, електро погон | Да |
| Кука за вучу са задње стране | Да |
| Клима уређај | Да |
| Електро подизачи стакала | Да |
| Дневна светла | Да |
| Ваздушни јастуци | Минимум 6 ком. |
| Помоћ при покретању возила на узбрдици | Да |
| Систем за стабилност вученог возила | Да |
| Резервни точак | Да |
| Пратићи прибор и алат возила | Дизалица, комплет кључева, ПП апарат, комплет сијалица, прва помоћ,троугао за обележавање возила, гумене патоснице. |

**4.**

На страни 7. конкурсне документације у поглављу 3. Техничка спецификација **МЕЊА СЕ табела 3. Високопроходна теретна возила 4x4** **са дизалицом** и сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| Погонско гориво | Дизел |
| Запремина мотора | Минимум 4500 cm³, максимум 5000 cm³ |
| Снага мотора  | Минимум 150 kW |
| Емисија мотора | Минимум ЕУРО 5 |
| Водено хлађење мотора | Да |
| Моторна кочница | Да |
| Старт мотора могућ до -15 оС спољне тепературе | Да |
| Ручни гас (за стационарни рад) | Да |
| Мењач | Минимум 16 степени преноса напред, минимум 14 степени преноса назад (са редуктором) |
| Максимална брзина | Електронски ограничена на 80-90 km/h |
| Брзина кретања у најнижем степену преноса, при номиналном броју обртаја мотора | Максимално 3 km/h |
| Мод мењача за маневрисање (брза промена напред-назад) | Да |
| Ручица мењача са електронским командовањем, мењач са педалом спојнице | Да |
| Стални погон на задње точкове са могућношћу електро-пнеуматског укључивања и погона предње осовине у вожњи.  | Да |
| 100% блокада оба диференцијала (редослед блокирања: задњи - предњи) са могућношћу електро-пнеуматског блокирања и одблокирања у вожњи | Да |
| Порталне осовине са диференцијалом измештеним у страну ради боље проходности у теренској вожњи | Да |
| Диск кочнице на свим точковима, са могућношћу искључивања АБС система у теренској вожњи | Да |
| Систем ослањања | Завојне опруге на обе осовине |
| Једноструки точкови на обе осовине са пнеуматицима теренског дезена, исти на обе осовине | Да |
| Резервни точак истог дезена и димензија као и остали точкови | Да |
| Извод снаге са мењача | Да, усклађен са захтевима погона надградње |
| Челична кабина са најмање 3 места за седење (укључујући и место возача) | Да |
| Положај седења возача иза предње осовине, ваздушно ослоњено седиште | Да |
| Темпомат | Да |
| Радио CD са антеном и звучницима | Да |
| Светла за маглу, предња и задња | Да |
| Кабина ослоњена „у 3 тачке“, са хидрауличним подизањем кабине ради одржавања | Да |
| Клима уређај  | Да |
| Ретровизори, електро подесиви и грејани | Да |
| Шасија | Екстремно отпоран носећи рам са два подужна носача - лонжерона, извијена изнад осовина, са завареним основним попречним носачима - цевима |
| Највећа дозвољена маса возила | Минимум 11000 kg, максимум 14000 kg |
| Међуосовинско растојање | Минимално 3800 mm, максимално 4000 mm |
| Пречник окретања возила | Максимално 17 m |
| Клиренс испод диференцијала | Минимално 480 mm |
| Угао рампе (прелаза) возила-шасије без надградње | Минимално 30º |
| Угао успона, савлaђивањe под пуним оптерећењем (шасија) | Минимално 90% |
| Предњи и задњи прилазни угао шасије без надградње  | Минимално 40º |
| Фабрички уграђена предња прихватна места за монтажу витла | Да |
| Хидраулички систем | Једнокружни хидраулички систем фабрички интегрисан у возило. Максимални притисак 220-250 bar. Максимални проток минимално 50 lit/min. |
| Број прикључака хидрауличног система на предњем крају возила (брзоспојиве спојнице) | Један двоструки прикључак (напојни и повратни вод) |
| Број прикључака хидрауличног система на задњем крају возила (брзоспојиве спојнице) | Један двоструки прикључак (напојни и повратни вод) |
| Вучни уређај – кука са инсталацијом за приколицу | Да |
| Ротационо или ЛЕД жуто светло на крову | Да |
| Аутоматски осигурачи | Да |
| Звучно упозорење за укључене блокаде диференцијала | Да |
| Заштита светала од оштећења | Да |
| Дозвољена вожња кроз воду дубине мин. 700 мм | Да |
| Витло, демонтажно, на предњем крају возила. Челично уже – сајла пречника мин 11 mm, дужине мин 23 m. Максимална потезна сила минимално 5000 daNПогон витла путем хидрауличког система возила. | Да |
| Пратићи прибор и алат возила | Дизалица, комплет кључева, ПП апарат, комплет сијалица, прва помоћ,троугао за обележавање возила, гумене патоснице. |

**Надоградња – Товарни сандук:**

|  |  |
| --- | --- |
| Товарни сандук димензија корисног простора (ДхШхВ)  | Минимум 2500х2200х500 mm |
| Бочне и задња страница са могућношћу отварања | Да |
| Странице и под сандука | Материјал челик – дводелне странице, задњи стубови монтажно/демонтажни (због превоза стубова) |
| Окретница-пети точак за ношење стубова са аркањцима, монтажно демонтажна, на поду возила минималне носивости 6т | Da |
| Оквир сандука са отворима за лако везивање терета | Da |

**Надоградња - Дизалица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Позиција | Кран монтиран на средини возила (између кабине и товарног сандука) |
| Подизни момент | Мин 11,8 тм |
| Максимални бочни дохват | Мин 10 м |
| Носивост на бочном дохвату од 4,5 м | Минимум 2650 кг |
| Носивост на бочном дохвату од 6,3 м | Минимум 1850 лкг |
| Носивост на бочном дохвату од 10 м | Минимум 1000 кг  |
| Радни притисак | Минимум 29 мПа |
| Капацитет резервоара за уље  | Минимум 120 л |
| Хладњак | Да  |
| Угао окретања | Минимум 415° |
| Механичко ограничење зоне рада на 210°, забрана рада изнад кабине возила | Да  |
| База дизалице ливена или варена челична конструкција | Да |
| Управљање дизалицом даљинско-радио командама, као и ручно са нивоа тла са једне стране возила | Да |
| Хидраулични стабилизатори дизалице, закретни | Да |
| Бочно развлачење стабилизатора хидраулично | Да |
| Распон стабилизатора | Минимум 5,5 м |
| Додатни стабилизатори у задњем делу возила | Да |
| Додатни разводник и хидраулична иснталација за рад са додатним алатима | Да |
| Извршен технички преглед | Да |
| Атест за комплетно возило | Да |

**5.**

На страни 10. конкурсне документације у поглављу 3. Техничка спецификација **МЕЊА СЕ табела 4. Кипери највеће дозвољене масе до 7,5т** и сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| Гориво | Дизел |
| Број и распоред цилиндра | 4 у линији |
| Емисија мотора | Минимум ЕУРО 6  |
| Снага мотора | Минимум 110 kW |
| Запремина мотора |  Минимум 2900 cm³ |
| Обртни момент мотора | Минимум 350 NM |
| Мењач | Мануелни, минимално 6 брзина +ход уназад |
| Извод снаге са мењача усаглашен са захтевима погона надградње | Да |
| Међуосовински размак | Mаксимум 3500 mm |
| Ширина кабине без ретровизора | Максимално 2100 mm |
| Шасија | Челична „Ц“ профил, |
| Ослањање возила | Механичко напред и позади |
| Погон | 4x2, задњи погон |
| Клиренс | Минимум 160 mm |
| Бруто маса возила | Максимум 7200 kg |
| Дозвољено оптерећење предње осовине | Минимум 2500 kg |
| Дозвољено оптерећење задње осовине | Минимум 5300 kg |
| Резервоар за гориво са десне стране | Минимум 60l |
| Акумулатори | Минимум 90Ah |
| Алтернатор | Минимум 140A |
| Напон у систему | 12V |
| Кочиони систем | Дискови на предњој и задњој осовини, АБС, АСР, ЕСП |
| Звучни сигнал за ход у назад | Да |
| Помоћ при кретању на узбрдици | Да |
| Кабина | Полуизбачена у белој боји |
| Број врата на кабини | 2 |
| Број седишта | минимум 1+2 |
| Сигурносни појасеви за сва седишта | Да |
| Ваздушно ослоњено седиште за возача | Да |
| Управљач | Серво, подесив |
| Аутоматска дневна светла | Да |
| Предња светла за маглу | Да |
| Кодирани кључ за стартовање возила | Да |
| Грејани и електроподесиви спољни ретровизори | Да |
| Електрично подизање стакала  | Да |
| Даљинска централна брава | Да |
| Радио ЦД уређај | Да |
| Мануелни клима уређај у кабини | Да |
| Тахограф у складу са законом | Да |
| Димензије точкова | Стандардна за тражено возило |
| Резервни точак стандардних димензија са носачем | Да |
| Пратићи прибор и алат возила | Дизалица, комплет кључева, ПП апарат, комплет сијалица, прва помоћ,троугао за обележавање возила и гумене патоснице |

**Надоградња – Тространи кипер сандук:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дужина возила након уграђеног кипер сандука | Максимално 6400 мм |
| Унутрашња дужина кипер сандука | Минимално 2800 mm |
| Унутрашња ширина кипер сандука | Минимално 2100 mm |
| Висина бочних страница кипер сандука | Минимално 400 mm |
| Материјал бочних страница кипер сандука од челика | Да |
| Заштитна мрежа на страни кипер сандука ка кабини | Да |
| Ниска церада за превоз расутих терета | Да  |
| Хидраулични систем киповања | Да  |
| Задњи блатобрани | Да |
| Извршен технички преглед | Да |
| Атест за комплетно возило | Да |

**6.**

На страни 14. конкурсне документације у тачки 3.7 подтачка 2, на страни 28. конкурсне документације у тачки 6.15 конкурсне документације и у члану 6. Модела уговора за гарантни рок за високопроходна теретна возила 4x4 **БРИШЕ СЕ ,,пређених 100.000 километара“** и сада гласи:

,,Најмање 60 (шездесет) месеци или пређених 100.000 километара од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.“

**7.**

У складу са горе наведеним изменама врши се измена Обрасца понуде (Образац 1) и Обрасца структуре цене (Образац 2) и модел уговора о купопродају добара.

У прилогу прве измене конкурсне докуемнтације су измењени обрасци и измењен модел уговора.

Измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са изменама конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН/8000/0024/2018 (1673/2018).

Комисија именована Решењем бр. 12.01.- 553526/2-18 од 06.11.2018. год.

*Прилог:*

* *Измењен Образац 1*
* *Измењен Образац 2*
* *Измењен модел уговора о купопродаји добара*

*Доставити:*

*- Комисији*

*- Архиви*

**Измењен образац 1**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке добара бр. **ЈНО/8000/0024/2018 (1673/2018) - Теретна возила за потребе техничких центара**

 **1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ**

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*.

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Назив подизвођача |  |
| Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

***Напомена***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

**4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Назив члана групе понуђача |  |
| Врста правног лица *(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив члана групе понуђача |  |
| Врста правног лица *(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив члана групе понуђача |  |
| Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |

***Напомена***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ**

 **ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **БРОЈ И ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. / € без ПДВ** |
| ЈНО/8000/0024/2018 (1673/2018) - Теретна возила за потребе техничких центара |  |

 **КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА**Наручилац се обавезује да понуђачу плати испоручена добра сукцесивно, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, а на основу прихваћених и потписаних Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара од стране овлашћеног лица наручиоца и понуђача. | Сагласан за захтевом наручиоцаДА/НЕ(заокружити) |
| **РОК ИСПОРУКЕ**Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши на следећи начин:Путарска возила, дупла кабина бруто масе до 3,5т:- Максимално 7 (седам) месеци од дана ступања Уговора на снагу.Високопроходна теретна возила 4x4- Максимално 7 (седам) месеци од дана ступања Уговора на снагу.Високопроходна теретна возила 4x4 са дизалицом- Максимално 9 (девет) месеци од дана ступања Уговора на снагу.Кипери највеће дозвољене масе до 7,5т- Максимално 7 (седам) месеци од дана ступања Уговора на снагу. | Путарска возила, дупла кабина бруто масе до 3,5т:- \_\_\_\_ месеци од дана ступања Уговора на снагу.Високопроходна теретна возила 4x4- \_\_\_\_ месеци од дана ступања Уговора на снагу.Високопроходна теретна возила 4x4 са дизалицом- \_\_\_\_\_ месеци од дана ступања Уговора на снагу.Кипери највеће дозвољене масе до 7,5т- \_\_\_\_ месеци од дана ступања Уговора на снагу. |
| **МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА** Место испоруке добара је на адреси Топлице Милана бб, 11000 Београд. | Сагласан за захтевом наручиоцаДА/НЕ (заокружити) |
| **ГАРАНТНИ РОК**Гарантни рок за путарска возила, дупла кабина бруто масе до 3,5т је следећи:• Подвоз – најмање 24 (двадесетчетири) месеца на комплетан подвоз од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;• На надоградњу – најмање 24 (двадесетчетири) месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;Гарантни рок за високопроходна теретна возила 4x4 је најмање 60 (шездесет) месеци од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;Гарантни рок за високопроходна теретна возила 4x4 са дизалицом• Подвоз – најмање 12 (дванаест) месеци на комплетан подвоз од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;• На погонску групу (мотор, мењач, диференцијал, осовине) – најмање 24 (двадесетчетири) месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара; • На Товарни сандук - најмање 24 (двадесетчетири) месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;• Гаранција на све делове дизалице најмање 24 (двадесетчетири) месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;• Гаранција на носивне челичне делове дизалице најмање 36 (тридесетшест) месеци од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;• Гаранција на боју дизалице најмање 24 (двадесетчетири) месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;• Гаранција за уградњу најмање 24 (двадесетчетири) месеца од извршене уградње.Гаранти рок за кипере највеће дозвољене масе до 7,5т је следећи:• Подвоз - најмање 24 (двадесетчетири) месеца на комплетан подвоз од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему;• На надоградњу - најмање 24 (двадесетчетири) месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара. | **Гарантни рок за путарска возила, дупла кабина бруто масе до 3,5т је следећи:*** Подвоз – \_\_\_\_\_ месеца на комплетан подвоз од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* На надоградњу \_\_\_\_\_(двадесетчетири) месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;

**Гаранти рок за високопроходна теретна возила 4x4** је \_\_\_\_\_месеци од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;**Гарантни рок за високопроходна теретна возила 4x4 са дизалицом*** Подвоз – \_\_\_\_ месеци на комплетан подвоз од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* На погонску групу (мотор, мењач, диференцијал, осовине) – \_\_\_\_\_месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* На Товарни сандук - \_\_\_\_\_\_месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* Гаранција на све делове дизалице је \_\_\_\_\_\_\_месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* Гаранција на носивне челичне делове дизалице је \_\_\_\_\_ месеци од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* Гаранција на боју дизалице је \_\_\_\_\_месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* Гаранција за уградњу је \_\_\_\_ месеца од извршене уградње.

**Гарантни рок за кипере највеће дозвољене масе до 7,5т*** Подвоз - \_\_\_\_месецана комплетан подвоз од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* На надоградњу \_\_\_\_месецаод дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.
 |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**Не може бити краћи од 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда. |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, место извршења, гаранти рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **М.П.  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене***

*- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).*

*- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника.*

*Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.*

**Измењен образац 2**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈНО/8000/0024/2018 (1673/2018)**

**Табела 1.**

| Ред.бр. | Опис добра | Јед.мере | Количина | Јединична цена без ПДВ(динара/ЕУР) | Јединична цена са ПДВ(динара/ЕУР) | Укупна цена без ПДВ(динара/ЕУР) | Укупна цена са ПДВ(динара/ЕУР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=3\*4 | 7=3\*5 |
| 1. | Путарска возила, дупла кабина бруто масе до 3,5т | комад | 96 |  |  |  |  |
| 2. | Високопроходна теретна возила 4x4 | комад | 55 |  |  |  |  |
| 3. | Високопроходна теретна возила 4x4 са дизалицом | комад | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Кипери највеће дозвољене масе до 7,5т | комад | 9 |  |  |  |  |

**Табела 2**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине  | динара |
| Трошкови превоза | динара |
| Остали трошкови *(навести)* | динара |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ** динара/EUR**(збир колоне 6 из Табеле 1)** |  |
| **III** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ** динара/EUR |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр. I+ред.бр. II)** динара/EUR |  |

**Табела 3**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум | М.П. | Понуђач |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена***

*-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.*

*- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.*

*Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.*

1. **ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА**

*У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.*

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ**

**КУПАЦ**

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Купац)

и

**ПРОДАВАЦ**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер у име и за рачун групе понуђача) (у даљем тексту: Продавац)

2 а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(члан групе понуђача или подизвођач)*

2 б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(члан групе понуђача или подизвођач)*

(у даљем тексту заједно названи: Уговорне стране)

закључиле су у Београду, следећи:

**УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА**

Уговорне стране сагласно констатују:

* да је Наручилац (у даљем тексту: Купац) у складу са Конкурсном документацијом, а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) (даље: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара бр. ЈНО/8000/0024/2018 (1673/2018) ,,Теретна возила за потребе техничких центара“;
* да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018. године, као и на интернет страници Купца и на Порталу Службених гласила и база прописа;
* да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Продавца), која је заведена код Купца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ године, у потпуности одговара захтеву Купца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације;
* да је Купац својом Одлуком о додели уговора бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_. \_\_\_\_\_\_. године изабрао понуду Продавца.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора о купопродаји добара (даље: Уговор) су добра: Теретна возила за потребе техничких центара (у даљем тексту: Добра).

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра и пружи услуге из става 1. овог члана у уговореном року и месту, у свему према Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, Понуди Продавца број \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_2018. године, Обрасцу структуре цене и Техничкој спецификацији, који чине саставни део овог Уговора као Прилог 1, 2, 3 и 4.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Укупна цена Добара из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) динара/ЕУР без ПДВ-а.

*Страни Продавац може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда, уговорена цена ће бити у еврима као и плаћање.*

*Домаћи Продавац цену исказује у динарима.*

Уговорена цена из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови испоруке, као и сви други зависни трошкови који се односе на предмет Уговора и који су одређени Конкурсном документацијом.

*Страни Продавац уговорену вредност исказује у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда .*

***Напомена у вези са добрима уколико их испоручује страно лице:***

*Продавац је сагласан да Купац обустави и плати порез на добит по одбитку на бруто уговорену вредност по основу накнаде од испоручених добара, односно које ће бити испоручени или коришћени на територији Републике Србије.) из члана 1. овог Уговора.*

***У случају да је Република Србија са домицилном земљом Продавца закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања***

*Продавац се обавезује да Купцу достави доказе о статусу резидента домицилне државе и то потврду о резидентности оверену од надлежног органа домицилне државе на обрасцу одређеном прописима Републике Србије или у овереном преводу обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне државе Продавца и доказ да је стварни власник прихода приликом потписивања Уговора или у року 8 (словима: осам) осам дана од дана потписивања Уговора, у складу са закљученим Уговором \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о избегавању двоструког опорезивања\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(навести тачан назив уговора).*

*Продавац је у обавези да достави доказе за сваку календарску годину (у случају испоруке добара током више календарских година).*

*Купац се обавезује да Продавцу достави потврду о плаћеном порезу на добит по одбитку и то оригиналну потврду издату од стране пореског органа Републике Србије у року од 30 (словима: тридесет) дана од дана плаћања пореза.*

***Уколико Продавац достави доказе из става \_\_\_ Купац ће обрачунати, одбити и платити порез по одбитку у складу са прописима Републике Србије без примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести тачан назив уговора) и нема обавезу да достави потврду из претходног става.***

*У случају да је Република Србија са домицилном земљом Продавца није закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања*

*Уговорне стране су сагласне да Купац обрачуна, одбије и плати порез по одбитку у складу са пореским прописима Републике Србије.“*

*(Напомена: коначан текст овог члана ће се усагласити након доделе уговора уколико се уговор закључује са страним лицем)*

Уговорена цена је фиксна за све време важења Уговора.

**ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ**

**Члан 3.**

Купац се обавезује да Продавцу плати испоручена Добра сукцесивно, у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, а на основу прихваћених и потписаних Записника о квантитативном и квалитативном пријему добра од стране овлашћеног лица Купца и Продавца.

Уз рачун који гласи и доставља се на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327, Продавац је у обавези да достави број Уговора и прилог Записник о квантитативном и квалитативном пријему одређене контролне тачке који је прихваћен и одобрен од стране овлашћених лица Купца и овлашћених лица Продавца.

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Продавца.

*Плаћања страном Продавцу се врши дознаком у EUR, на његов девизни рачун у складу са његовим инструкцијама датим у рачуну.*

У испостављеном рачуну, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, сматраће се неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним називима из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

**РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

**Члан 4.**

Продавац је обавезан да испоручи Добро на следећи начин:

Путарска возила, дупла кабина бруто масе до 3,5т:

-\_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_) месеци од дана ступања Уговора на снагу.

Високопроходна теретна возила 4x4

- \_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_) месеци од дана ступања Уговора на снагу.

Високопроходна теретна возила 4x4 са дизалицом

- \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_) месеци од дана ступања Уговора на снагу.

Кипери највеће дозвољене масе до 7,5т

- \_\_\_\_(словима:\_\_\_\_\_) месеци од дана ступања Уговора на снагу.

**Место испоруке добара и пратећих услуга**

Место испоруке Добара је на адреси Топлице Милана бб, 11000 Београд.

**КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА**

**Члан 5.**

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке, а најмање 3 (словима: три) радна дана пре планираног датума испоруке.

Купац ће овластити лице (свог запосленог) да у његово име и за његов рачун, врши квантитативан и квалитативан пријем испорученог Добра.

Пријем предмета Уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина;
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању;
* да ли су добра без видљивог оштећења;
* да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација тражена у тачки 3.5 техничке спецификације.

У случају да дође до одступања од уговореног квалитета, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету Добра - рекламацију, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

* да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на Добрима отклоњиве, или
* да му испоручи нове количине Добра без недостатака о свом трошку и да испоручено Добро са недостацима о свом трошку преузме или
* да одбије пријем Добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом Добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на Добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

Након успешно извршеног квантитативног и квалитативног пријема добара (по отклањању евентуалних примедби), овлашћена лица Купца и овлашћени представник Продавца састављају и потписују Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 6.**

**Гаранти рок за путарска возила, дупла кабина бруто масе до 3,5т је следећи:**

* Подвоз – \_\_\_\_\_\_ *(најмање 24 (словима: двадесетчетири))* месеца на комплетан подвоз од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* На надоградњу – \_\_\_\_\_\_ *(најмање 24 (словима: двадесетчетири))* месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* Продавац, је у обавези да код овлашћеног сервиса обезбеди све редовне сервисе у гарантном року за свако комплетно возило (подвоз+надградња) према препорукама произвођача, без надокнаде.

У току трајања гарантног рока, Продавац је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке.

**Гаранти рок за високопроходна теретна возила 4x4**

* \_\_\_\_\_\_ *(најмање 60 (словима: шездесет))* месеци од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* Продавац, је у обавези да код овлашћеног сервиса обезбеди све редовне сервисе у гарантном року за свако комплетно возило према препорукама произвођача, без надокнаде.

У току трајања гарантног рока, Продавац је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке.

**Гарантни рок за високопроходна теретна возила 4x4 са дизалицом**

* Подвоз – најмање \_\_\_\_\_\_ *(најмање 12 (словима: дванаест))* месеца на комплетан подвоз од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* На погонску групу (мотор, мењач, диференцијал, осовине) \_\_\_\_\_\_ *(најмање 24 (словима: двадесетчетири))* месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* На Товарни сандук - \_\_\_\_\_\_ *(најмање 24 (словима: двадесетчетири))* месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* Гаранција на све делове дизалице \_\_\_\_\_\_ *(најмање 24 (словима: двадесетчетири))* месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* Гаранција на носивне челичне делове дизалице је \_\_\_\_\_ *(најмање 36 (словима: тридесетшест)*месеци од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему;
* Гаранција на боју дизалице најмање \_\_\_\_\_\_ *(најмање 24 (словима: двадесетчетири))* месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара;
* Гаранција за уградњу најмање \_\_\_\_\_\_ *(најмање 24 (словима: двадесетчетири))* месеца од извршене уградње.
* Продавац, је у обавези да код овлашћеног сервиса обезбеди све редовне сервисе у гарантном року за свако комплетно возило (подвоз+надградња) према препорукама произвођача, без надокнаде.

У току трајања гарантног рока, Продавац је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке.

**Гарантни рок за кипере највеће дозвољене масе до 7,5т**

* Подвоз - \_\_\_\_\_\_ *(најмање 24 (словима: двадесетчетири))* месеца на комплетан подвоз од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему;
* На надоградњу - \_\_\_\_\_\_ *(најмање 24 (словима: двадесетчетири))* месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему;
* Продавац, је у обавези да код овлашћеног сервиса обезбеди све редовне сервисе у гарантном року за свако комплетно возило (подвоз+надградња) према препорукама произвођача, без надокнаде.

У току трајања гарантног рока, Продавац је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке.

За сва испоручена возила, сервиси у гарантном и вангаранатном року морају бити обезбеђени на територији Републике Србије.

Купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет - рекламацију, а најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом Добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима Републике Србије, у противном Купац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

**ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА**

**Члан 7.**

Овлашћени представници за праћење реализације испоруке Добара и пратећих услуга из члана 1. овог Уговора су:

 - за Купца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 - за Продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су да:

- проверавају и оверавају Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара;

- прате усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања,

- извршавају све остале дужности везане за праћење реализације предмета овог Уговора у обиму, врсти и квалитету.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 8.**

**Банкарска гаранција за добро извршење посла**

Продавац је дужан да у тренутку закључења уговора или најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од стране законских заступника Уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), преда Купцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Продавац је дужан да Купцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ и роком важности 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења Уговора.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Купац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену Правилника Привредне коморе Србије и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Продавац поднесе банкарску гаранцију стране банке, Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Страна у споразуму и емисионе банке. На ову банкарску гаранцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Ова гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није.

Средства финансијског обезбеђења треба да буду у валути у којој је Понуда.

**Члан 9.**

**Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року за испоручена добра**

Продавац је обавезан да Купцу у тренутку потписивања првог Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року за испоручена добра, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року за испоручена добра у износу од **10% вредности уговора без ПДВ** и роком важности 30 (словима: тридесет) дана дужим од гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Купац ће уновчити дату банкарску гаранцију у случају да Продавац не отклони недостатке у гарантном року, на начин и у року предвиђен Уговором.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

У случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену Правилника Привредне коморе Србије и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Страна у споразуму и емисионе банке. На ову банкарску гаранцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

**УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ**

**Члан 10.**

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи Добра у уговореном року, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на укупну вредност овог Уговора.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговорених рокова за контролну тачку из члана 4. овог Уговора и износи 0,2% укупне уговорене вредности неиспоручених Добара дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности Добара, без пореза на додату вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана, дoспeвa у рoку од 10 (словима: десет) дaнa oд дaнa пријема рачуна испостављеног по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 50 (словима: педесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

**ВИША СИЛА**

**Члан 11.**

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе Уговорне стране када је наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

**НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 12**.

Продавац је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Купац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Купац претрпи штету због чињења или нечињења Продавца и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Продавац је сагласан да Купцу исту накнади, тако што Купац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Продавца уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума пријема истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга и добара на страни Продавца.

**ПОВЕРЉИВОСТ**

**Члан 13.**

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 14.**

Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог Уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (словима: осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (словима: пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења и наплати банкасрку гаранцију за добро извршење посла.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга Уговорна страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

**ВАЖНОСТ УГОВОРА**

**Члан 15.**

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна, а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року средство финансијског обезбеђења у складу са чланом 8. овог Уговора.

Испуњењем обавеза Уговорних страна Уговор се сматра извршеним.

**ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

**Члан 16.**

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

Купац може да дозволи промену битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа или мере државних органа.

У случају измене овог Уговора Купац ће у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 17.**

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

**Члан 18.**

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорне стране.

**Члан 19.**

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

**Члан 20.**

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

**Члан 21.**

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

**Члан 22.**

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду *(Стална арбитража при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника).* *(Напомена: коначан текст у уговору зависи од тога да ли је изабран домаћи или страни Понуђач)*

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

**Члан 23.**

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 Конкурсна документација (www.portal.ujn.gov.rs;sifra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Прилог 2 Понуда бр.\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_

Прилог 3 Образац структуре цене

Прилог 4 Техничка спецификација

Прилог 5 Средства финансијског обезбеђења

*Прилог 6 Споразум о заједничком извршењу набавке бр. \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_(у случају заједничке понуде)*

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**Члан 24.**

Уговор је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерка, од којих по 3 (словима: три) примерка за сваку Уговорну страну.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КУПАЦ** |  | **ПРОДАВАЦ** |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | Назив |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Милорад Грчић |  | име и презиме |
|  в.д. директора  |  | функција |