**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД**



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку услуга бр ЈН/1000/0642/2017

Алати, мерни уређаји и остало – сервис

**К О М И С И Ј А**

за спровођење ЈН/1000/0642/2017

формирана Решењем бр.12.01. 643754/4-17

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.10716/9-18 од 03.07.2018. године)

Београд, август 2018. године

На основу чл. 32, 40 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01. 643754/3-17 oд 30.12.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01. 643754/4-17 oд 30.12.2017. године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

**за јавну набавку услуга број ЈН/1000/0642/2017**

Садржај конкурсне документације:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга...) |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу оквирног споразума |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци |
| 8. | Модел оквирног споразума |
| 9. | Прилози |

Укупан број страна документације: 202

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,  Улица Балканска број 13, 11000 Београд |
| Интернет страница Наручиоца | [www.eps.rs](http://www.eps.rs/) |
| Врста поступка | Отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга: Алати, мерни уређаји и остало – сервис |
| Опис сваке партије | Јавна набавка је обликована у пет партија  Партија 1 – алати, мерни уређаји и остало – сервис за ТЦ Београд  Партија 2 – алати, мерни уређаји и остало – сервис за ТЦ Крагујевац  Партија 3 – алати, мерни уређаји и остало – сервис за ТЦ Нови Сад  Партија 4 – алати, мерни уређаји и остало – сервис за ТЦ Краљево  Партија 5 – алати, мерни уређаји и остало – сервис за ТЦ Ниш |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума на основу кога ће се закључивати појединачни уговори |
| Контакт | Сања Аликалфић e-mail: [sanja.alikalfic@](mailto:____________@eps.rs)eps.rs  Милош Жарковић e-mail: milos.zarkovic@eps.rs |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Алати, мерни уређаји и остало – сервис

Назив из општег речника набавке: услуга одржавања и поправки

Ознака из општег речника набавке: 50000000-5

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – односи се на све партије

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуга, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

# 3.1 Врста и обим услуга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ АПАРАТА ЗА ПОДБУШЕЊЕ - РАКЕТА 55*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Оквирна Количина/JM** |
| 1 | Дефектажа | 1ком |
| 2 | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| 3 | Избијање чивија из вишесечног конуса | 1ком |
| 4 | Демонтажа вишесечног конуса | 1ком |
| 5 | Загревање и демонтажа кућишта сечне главе у зони навоја | 1ком |
| 6 | Демонтажа секача и провера похабаности и оштећења запитивача и радне опруге | 1ком |
| 7 | Замена секача | 1ком |
| 8 | Завијање предњег кућишта и замена заптивача вишесечног конуса | 1ком |
| 9 | У случају похабаности и оштећења монтирање новог вишесечног конуса и фиксирање новим чивијама | 1ком |
| 10 | Ударање крајњег кућишта или вучног рукавца да се олабаве и одвијање истог | 1ком |
| 11 | Демонтажа контролне јединице контрола-и према потреби ослобађање опруге и замена запитивача | 1ком |
| 12 | Демонтажа крајњег кућишта и контрола | 1ком |
| 13 | Демонтажа клипа -контрола-замена запитивача/клизача | 1ком |
| 14 | Монтажа клипа поновна | 1ком |
| 15 | Монтажа крајњег кућишта поновна | 1ком |
| 16 | Монтажа контролне јединице | 1ком |
| 17 | Монтажа крајњег конуса -ударањем док се не учврсти | 1ком |
| 18 | Монтажа вучног рукаваца | 1ком |
| 19 | Одмашћивање,чишћење,визуелна контрола позиција и припрема за завршну монтажу | 1ком |
| 20 | Припремно завршно време за сервисирање грундомата | 1ком |
| 21 | Подмазивање клизних делова при монтажи | 1ком |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Резервни делови** | **Оквирн Количина/JM** |
| 1 | Вишесечни конус | 1 ком |
| 2 | Заптивач вишесечног конуса | 1 ком |
| 3 | Сет чивија | 1 ком |
| 4 | Секач | 1 ком |
| 5 | Радна опруга | 1 ком |
| 6 | Заптивач секача | 1 ком |
| 7 | Кућиште (делимично назубљено-рибља кост) | 1 ком |
| 8 | Клизачи клипа-сет | 1 ком |
| 9 | Клип | 1 ком |
| 10 | Цилиндрични прстен контролне јединице | 1 ком |
| 11 | Заптивач клипа | 1 ком |
| 12 | Кућиште контролне јединице | 1 ком |
| 13 | Опруга контролне јединице | 1 ком |
| 14 | Еластични блокатор | 1 ком |
| 15 | Везно црево – комплет | 1 ком |
| 16 | Комплет сет заптивача машине | 1 ком |
| 17 | Уље | 1 ком |
| 18 | Течност за осигурање вијчане везе – “Loctite“ или одговарајућа | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ АПАРАТА ЗА ПОДБУШЕЊЕ - РАКЕТА 75*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Оквирна Количина/JM** |
| 1 | Дефектажа | 1ком |
| 2 | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| 3 | Избијање чивија из вишесечног конуса | 1ком |
| 4 | Демонтажа вишесечног конуса | 1ком |
| 5 | Загревање и демонтажа кућишта сечне главе у зони навоја | 1ком |
| 6 | Демонтажа секача и провера похабаности и оштећења запитивача и радне опруге | 1ком |
| 7 | Замена секача | 1ком |
| 8 | Завијање предњег кућишта и замена заптивача вишесечног конуса | 1ком |
| 9 | У случају похабаности и оштећења монтирање новог вишесечног конуса и фиксирање новим чивијама | 1ком |
| 10 | Ударање крајњег кућишта или вучног рукавца да се олабаве и одвијање истог | 1ком |
| 11 | Демонтажа контролне јединице контрола-и према потреби ослобађање опруге и замена запитивача | 1ком |
| 12 | Демонтажа крајњег кућишта и контрола | 1ком |
| 13 | Демонтажа клипа -контрола-замена запитивача/клизача | 1ком |
| 14 | Монтажа клипа поновна | 1ком |
| 15 | Монтажа крајњег кућишта поновна | 1ком |
| 16 | Монтажа контролне јединице | 1ком |
| 17 | Монтажа крајњег конуса -ударањем док се не учврсти | 1ком |
| 18 | Монтажа вучног рукаваца | 1ком |
| 19 | Одмашћивање,чишћење,визуелна контрола позиција и припрема за завршну монтажу | 1ком |
| 20 | Припремно завршно време за сервисирање грундомата | 1ком |
| 21 | Подмазивање клизних делова при монтажи | 1ком |
|  | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Вишесечни конус | 1 ком |
| 2 | Заптивач вишесечног конуса | 1 ком |
| 3 | Сет чивија | 1 ком |
| 4 | Секач | 1 ком |
| 5 | Радна опруга | 1 ком |
| 6 | Заптивач секача | 1 ком |
| 7 | Кућиште (делимично назубљено-рибља кост) | 1 ком |
| 8 | Клизачи клипа-сет | 1 ком |
| 9 | Клип | 1 ком |
| 10 | Цилиндрични прстен контролне јединице | 1 ком |
| 11 | Заптивач клипа | 1 ком |
| 12 | Кућиште контролне јединице | 1 ком |
| 13 | Опруга контролне јединице | 1 ком |
| 14 | Еластични блокатор | 1 ком |
| 15 | Везно црево – комплет | 1 ком |
| 16 | Комплет сет заптивача машине | 1 ком |
| 17 | Уље | 1 ком |
| 18 | Течност за осигурање вијчане везе – “Loctite“ или одговарајућа | 1 ком |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ XAS 77DD*** | | | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | | **Количина/JM** | |
| **I** | Дефектажа | | 1ком | |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | | 1 нч | |
| **III** | Поправка стартера | | 1 нч | |
| **IV** | Поправка алтернатора | | 1 нч | |
| **V** | **Резервни делови** | | **Количина/JM** | |
| 1 | Сервисни сет | | 1 ком | |
| 2 | Сепаратор сет | | 1 ком | |
| 3 | Моторно уље | | 1 ком | |
| 4 | Компресорско уље | | 1 ком | |
| 5 | Кит за усисну клапну | | 1 ком | |
| 6 | Кит кочионих плочица | | 1 ком | |
| 7 | Црево | | 1 м | |
| 8 | Амортизер | | 1 ком | |
| 9 | Издувна флексибилна цев | | 1 ком | |
| 10 | Спојница женска | | 1 ком | |
| 11 | Спојница мушка | | 1 ком | |
| 12 | Усисна клапна | | 1 ком | |
| 13 | Цев за ваздух | | 1 ком | |
| 14 | Вентилатор | | 1 ком | |
| 15 | Решетка вентилатора | | 1 ком | |
| 16 | Дифузор | | 1 ком | |
| 17 | Излазна славина | | 1 ком | |
| 18 | Прекидач темпер.мот. | | 1 ком | |
| 19 | Прекидач температ. | | 1 ком | |
| 20 | Сигурносни вентил | | 1 ком | |
| 21 | Показивач притиска | | 1 ком | |
| 22 | Мотосат | | 1 ком | |
| 23 | Дугме за старт | | 1 ком | |
| 24 | Прекидач за стартер | | 1 ком | |
| 25 | Релеј | | 1 ком | |
| 26 | Прекидач кола | | 1 ком | |
| 27 | Регулациони вентил | | 1 ком | |
| 28 | Показивач нивоа уља | | 1 ком | |
| 29 | Вучно окце | | 1 ком | |
| 30 | Помоћни точак | | 1 ком | |
| 31 | Подешавајућа руда | | 1 ком | |
| 32 | Добош точка | | 1 ком | |
| 33 | Акумулатор | | 1 ком | |
| ***2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ВИБРО ЖАБЕ ATLAS COPCO LT 803*** | | | | |
| **Р.бр** | | **Опис услуге** | | **Количина/JM** |
| **I** | | Дефектажа | | 1ком |
| **II** | | Расклапање, чишћење и склапање | | 1 нч |
| **III** | | **Резервни делови** | | **Количина/JM** |
| 1 | | Филтер ваздуха | | 1 ком |
| 2 | | Филтер уља | | 1 ком |
| 3 | | Филтер горива-линијски | | 1 ком |
| 4 | | Повратна опруга | | 1 ком |
| 5 | | Канап стартера | | 1 ком |
| 6 | | Котур канапа | | 1 ком |
| 7 | | Карике (гарнитура) | | 1 ком |
| 8 | | Бош пумпа | | 1 ком |
| 9 | | Уложак дизне | | 1 ком |
| 10 | | Прирубница | | 1 ком |
| 11 | | Лежај осовине | | 1 ком |
| 12 | | Осовина погона | | 1 ком |
| 13 | | Клипњача | | 1 ком |
| 14 | | Клизниу лежај на клипњачи | | 1 ком |
| 15 | | Вентил усисни | | 1 ком |
| 16 | | Вентил издувни | | 1 ком |
| 17 | | Центрифугални регулатор гаса | | 1 ком |
| 18 | | Дихтунг (гарнитура) | | 1 ком |
| 19 | | Каиш клинасти | | 1 ком |
| 20 | | Заштитни поклопац каиша | | 1 ком |
| 21 | | Клацкалица | | 1 ком |
| 22 | | Клип | | 1 ком |
| 23 | | Семеринг радилице | | 1 ком |
| 24 | | Црево горива | | 1 ком |
| 25 | | Заптивка поклопца главе | | 1 ком |
| 26 | | Стартер-потезач | | 1 ком |
| 27 | | Глава мотора | | 1 ком |
| 28 | | Дихтунг главе мотора | | 1 ком |
| 29 | | Радилица | | 1 ком |
| 30 | | Лежај радилице | | 1 ком |
| 31 | | Цилиндар са клипом | | 1 ком |
| 32 | | Уљна пумпа | | 1 ком |
| 33 | | Шипка подизача вентила | | 1 ком |
| 34 | | Резервоар горива | | 1 ком |
| 35 | | Славина горива | | 1 ком |
| 36 | | Точкић | | 1 ком |
| 37 | | Поклопац декле вентила | | 1 ком |
| 38 | | Цев високог притиска | | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ BOSCH GSB 14.4-2 LI*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште | 1 ком |
| 2 | Електроника | 1 ком |
| 3 | Полуга | 1 ком |
| 4 | Футер | 1 ком |
| 5 | Прекидач | 1 ком |
| 6 | Осигурач | 1 ком |
| 7 | Шраф | 1 ком |
| 8 | Планетарни зупчаник | 1 ком |
| 9 | Опруга | 1 ком |
| 10 | Батерија | 1 ком |
| 11 | Држач батерије | 1 ком |
| 12 | Матица | 1 ком |
| 13 | Мотор | 1 ком |
| 14 | Контакт плоча | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ BOSCH GSR 14.4-2LI*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште | 1 ком |
| 2 | Електроника | 1 ком |
| 3 | Полуга | 1 ком |
| 4 | Футер | 1 ком |
| 5 | Прекидач | 1 ком |
| 6 | Осигурач | 1 ком |
| 7 | Шраф | 1 ком |
| 8 | Планетарни зупчаник | 1 ком |
| 9 | Опруга | 1 ком |
| 10 | Батерија | 1 ком |
| 11 | Држач батерије | 1 ком |
| 12 | Матица | 1 ком |
| 13 | Лежај | 1 ком |
| 14 | Мотор | 1 ком |
| 15 | Контакт плоча | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ BOSCH GSR 18V-LI*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште | 1 ком |
| 2 | Електроника | 1 ком |
| 3 | Пребацивач | 1 ком |
| 4 | Шраф | 1 ком |
| 5 | Футер | 1 ком |
| 6 | Планетарни зупчаник | 1 ком |
| 7 | Потисна опруга | 1 ком |
| 8 | Батерија | 1 ком |
| 9 | Мотор | 1 ком |
| 10 | Контактна плоча | 1 ком |
| 11 | Прекидач | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ BOSCH GWS 7-125*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште статора | 1 ком |
| 2 | Ротор | 1 ком |
| 3 | Вентилатор | 1 ком |
| 4 | Прекидач | 1 ком |
| 5 | Уводник кабла | 1 ком |
| 6 | Шелна | 1 ком |
| 7 | Лежај куглични | 1 ком |
| 8 | Држач четкица | 1 ком |
| 9 | Опруга | 1 ком |
| 10 | Полуга прекидача | 1 ком |
| 11 | Дугме прекидача | 1 ком |
| 12 | Поклопац четкице | 1 ком |
| 13 | Поклопац кућишта статора | 1 ком |
| 14 | Гума лежаја | 1 ком |
| 15 | Одстојник | 1 ком |
| 16 | Усмеривач ваздуха | 1 ком |
| 17 | Гумица | 1 ком |
| 18 | Подлошка | 1 ком |
| 19 | Зупчаник мали | 1 ком |
| 20 | Зупчаник велики | 1 ком |
| 21 | Матица | 1 ком |
| 22 | Ручка | 1 ком |
| 23 | Стезна матица | 1 ком |
| 24 | Платна доња | 1 ком |
| 25 | Статор | 1 ком |
| 26 | Кабл | 1 ком |
| 27 | Четкице | 1 пар |
| 28 | Кондензатор | 1 ком |
| 29 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 30 | Осовина зупчаника | 1 ком |
| 31 | Кочница | 1 ком |
| 32 | Лежај клизни | 1 ком |
| 33 | Штитник | 1 ком |
| 34 | Маст за зупчанике | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ BOSCH GWS 13-125*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште статора | 1 ком |
| 2 | Ротор | 1 ком |
| 3 | Вентилатор | 1 ком |
| 4 | Прекидач | 1 ком |
| 5 | Уводник кабла | 1 ком |
| 6 | Шелна | 1 ком |
| 7 | Лежај куглични | 1 ком |
| 8 | Држач четкица | 1 ком |
| 9 | Опруга | 1 ком |
| 10 | Полуга прекидача | 1 ком |
| 11 | Дугме прекидача | 1 ком |
| 12 | Поклопац четкице | 1 ком |
| 13 | Поклопац кућишта статора | 1 ком |
| 14 | Гума лежаја | 1 ком |
| 15 | Одстојник | 1 ком |
| 16 | Усмеривач ваздуха | 1 ком |
| 17 | Гумица | 1 ком |
| 18 | Подлошка | 1 ком |
| 19 | Зупчаник мали | 1 ком |
| 20 | Зупчаник велики | 1 ком |
| 21 | Матица | 1 ком |
| 22 | Ручка | 1 ком |
| 23 | Стезна матица | 1 ком |
| 24 | Платна доња | 1 ком |
| 25 | Статор | 1 ком |
| 26 | Кабл | 1 ком |
| 27 | Четкице | 1 пар |
| 28 | Кондензатор | 1 ком |
| 29 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 30 | Осовина зупчаника | 1 ком |
| 31 | Кочница | 1 ком |
| 32 | Лежај клизни | 1 ком |
| 33 | Штитник | 1 ком |
| 34 | Електроника | 1 ком |
| 35 | Маст за зупчанике | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ BOSCH GWS 22-230JH*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште статора | 1 ком |
| 2 | Уводник кабла | 1 ком |
| 3 | Држач кабла | 1 ком |
| 4 | Гумица | 1 ком |
| 5 | Лежај клизни | 1 ком |
| 6 | Ручка | 1 ком |
| 7 | Осовина | 1 ком |
| 8 | Зупчаници | 1 ком |
| 9 | Застонка | 1 ком |
| 10 | Прстен | 1 ком |
| 11 | Дихтунг | 1 ком |
| 12 | Платна | 1 ком |
| 13 | Филц | 1 ком |
| 14 | Гумени престен | 1 ком |
| 15 | Матица | 1 ком |
| 16 | Шраф | 1 ком |
| 17 | Штитник | 1 ком |
| 18 | Статор | 1 ком |
| 19 | Ротор | 1 ком |
| 20 | Прекидач | 1 ком |
| 21 | Кабл | 1 ком |
| 22 | Четкице | 1 пар |
| 23 | Лежај куглични | 1 ком |
| 24 | Држач четкица | 1 ком |
| 25 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 26 | Поклопац зупчаника | 1 ком |
| 27 | Зегер | 1 ком |
| 28 | Вентилатор | 1 ком |
| 29 | Кочница | 1 ком |
| 30 | Лежај игличасти | 1 ком |
| 31 | Електроника | 1 ком |
| 32 | Платна доња | 1 ком |
| 33 | Стезна матица | 1 ком |
| 34 | СДС матица | 1 ком |
| 35 | Маст за зупчанике | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***7.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ BOSCH GWS 26-230JH*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште статора | 1 ком |
| 2 | Статор | 1 ком |
| 3 | Уводник кабла | 1 ком |
| 4 | Држач кабла | 1 ком |
| 5 | Лежај куглични | 1 ком |
| 6 | Поклопац | 1 ком |
| 7 | Кућиште прекидача | 1 ком |
| 8 | Осовина | 1 ком |
| 9 | Гумица | 1 ком |
| 10 | Застонка | 1 ком |
| 11 | Прстен | 1 ком |
| 12 | Платна | 1 ком |
| 13 | Филц | 1 ком |
| 14 | Дихт прстен | 1 ком |
| 15 | Гумени прстен | 1 ком |
| 16 | Матица | 1 ком |
| 17 | Лежај клизни | 1 ком |
| 18 | Шраф | 1 ком |
| 19 | Дихтплата | 1 ком |
| 20 | Штитник | 1 ком |
| 21 | Ручка | 1 ком |
| 22 | Ротор | 1 ком |
| 23 | Прекидач | 1 ком |
| 24 | Кабл | 1 ком |
| 25 | Четкице | 1 пар |
| 26 | Држач четкица | 1 ком |
| 27 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 28 | Поклопац зупчаника | 1 ком |
| 29 | Зегер | 1 ком |
| 30 | Зупчаници | 1 пар |
| 31 | Дихтунг | 1 ком |
| 32 | Вентилатор | 1 ком |
| 33 | Коцница | 1 ком |
| 34 | Осигурач | 1 ком |
| 35 | Лежај игличасти | 1 ком |
| 36 | Граничник | 1 ком |
| 37 | Електроника | 1 ком |
| 38 | Платна доња | 1 ком |
| 39 | Стезна матица | 1 ком |
| 40 | СДС матица | 1 ком |
| 41 | Маст за зупчанике | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***8. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БУШИЛИЦЕ BOSCH GSB 20-2RE*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште статора | 1 ком |
| 2 | Статор | 1 ком |
| 3 | Ротор | 1 ком |
| 4 | Уводник кабла | 1 ком |
| 5 | Лежај куглични | 1 ком |
| 6 | Шраф | 1 ком |
| 7 | Осовина | 1 ком |
| 8 | Опруга | 1 ком |
| 9 | Платна | 1 ком |
| 10 | Зегер | 1 ком |
| 11 | Бравица | 1 ком |
| 12 | Зупчаник цилиндрични | 1 ком |
| 13 | Зупчаник | 1 ком |
| 14 | Подлошка | 1 ком |
| 15 | Куглица | 1 ком |
| 16 | Пребацивач | 1 ком |
| 17 | Осовина пребацивача | 1 ком |
| 18 | Дихтунг | 1 ком |
| 19 | Застонка | 1 ком |
| 20 | Поклопац кућишта | 1 ком |
| 21 | Болцна са опругом | 1 ком |
| 22 | Држач четкица | 1 ком |
| 23 | Футер самостежући | 1 ком |
| 24 | Каблић | 1 ком |
| 25 | Ручка | 1 ком |
| 26 | Држач прекидача | 1 ком |
| 27 | Граничник | 1 ком |
| 28 | Прекидач | 1 ком |
| 29 | Кабл | 1 ком |
| 30 | Четкице | 1 пар |
| 31 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 32 | Кућиште лежаја | 1 ком |
| 33 | Тростепени зупчаник | 1 ком |
| 34 | Полуга зупчаста | 1 ком |
| 35 | Плоча држач | 1 ком |
| 36 | Клизач | 1 ком |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***9. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БУШИЛИЦЕ BOSCH PSB 570RE*** | | | | | |
| **Р.бр** | | **Опис услуге** | | **Количина/JM** | |
| **I** | | Дефектажа | | 1ком | |
| **II** | | Расклапање, чишћење и склапање | | 1 нч | |
| **III** | | Репарација статора | | 1 ком | |
| **IV** | | Репарација ротора | | 1 ком | |
| **V** | | **Резервни делови** | | **Количина/JM** | |
| 1 | | Кућиште | | 1 ком | |
| 2 | | Статор | | 1 ком | |
| 3 | | Ротор | | 1 ком | |
| 4 | | Вентилатор | | 1 ком | |
| 5 | | Прекидач | | 1 ком | |
| 6 | | Уводник кабла | | 1 ком | |
| 7 | | Држач четкица | | 1 ком | |
| 8 | | Шраф | | 1 ком | |
| 9 | | Гумица | | 1 ком | |
| 10 | | Пребацивач | | 1 ком | |
| 11 | | Лежај игличасти | | 1 ком | |
| 12 | | Чаура | | 1 ком | |
| 13 | | Куглица | | 1 ком | |
| 14 | | Опруга | | 1 ком | |
| 15 | | Платна | | 1 ком | |
| 16 | | Штитник вибрације | | 1 ком | |
| 17 | | Футер | | 1 ком | |
| 18 | | Кабл | | 1 ком | |
| 19 | | Лежај куглични | | 1 ком | |
| 20 | | Четкице | | 1 пар | |
| 21 | | Осовина футера | | 1 ком | |
| 22 | | Кућиште лежаја | | 1 ком | |
| 23 | | Дугме пребацивача | | 1 ком | |
| 24 | | Пласт.декла са чауром | | 1 ком | |
| 25 | | Зупчаник | | 1 ком | |
| ***10.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ BOSCH GBH 2-24*** | | | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | | **Количина/JM** | |
| **I** | Дефектажа | | 1ком | |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | | 1 нч | |
| **III** | Репарација статора | | 1 ком | |
| **IV** | Репарација ротора | | 1 ком | |
| **V** | **Резервни делови** | | **Количина/JM** | |
| 1 | Футер | | 1 ком | |
| 2 | Пребацивач | | 1 ком | |
| 3 | Кућиште зупчаника | | 1 ком | |
| 4 | Зегер | | 1 ком | |
| 5 | Платна | | 1 ком | |
| 6 | Опруга | | 1 ком | |
| 7 | Зупчаник цилиндрични | | 1 ком | |
| 8 | Носач алата | | 1 ком | |
| 9 | Одстојник | | 1 ком | |
| 10 | Сет чаура | | 1 ком | |
| 11 | Ударни клип | | 1 ком | |
| 12 | Гумица | | 1 ком | |
| 13 | Чаура | | 1 ком | |
| 14 | Клип | | 1 ком | |
| 15 | Алумин.цилиндар | | 1 ком | |
| 16 | Подлошка | | 1 ком | |
| 17 | Болцна | | 1 ком | |
| 18 | Стезни лим | | 1 ком | |
| 19 | Декла | | 1 ком | |
| 20 | Зупчаста осовина | | 1 ком | |
| 21 | Ексцентар | | 1 ком | |
| 22 | Зупчаник | | 1 ком | |
| 23 | Ротор | | 1 ком | |
| 24 | Застонка | | 1 ком | |
| 25 | Шраф | | 1 ком | |
| 26 | Статор | | 1 ком | |
| 27 | Гумени прстен | | 1 ком | |
| 28 | Кућиште мотора | | 1 ком | |
| 29 | Држач четкица | | 1 ком | |
| 30 | Четкице | | 1 пар | |
| 31 | Прекидач | | 1 ком | |
| 32 | Кондензатор | | 1 ком | |
| 33 | Кабл | | 1 ком | |
| 34 | Уводник кабла | | 1 ком | |
| 35 | Лежај | | 1 ком | |
| 36 | Клип ударни | | 1 ком | |
| 37 | Маст | | 1 ком | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***11.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ BOSCH  GBH 4-32DFR*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Статор | 1 ком |
| 2 | Прекидач | 1 ком |
| 3 | Уводник кабла | 1 ком |
| 4 | Шелна | 1 ком |
| 5 | Лежај куглични | 1 ком |
| 6 | Вентилатор | 1 ком |
| 7 | Кућиште мотора | 1 ком |
| 8 | Ударни клип | 1 ком |
| 9 | Држач четкица | 1 ком |
| 10 | Кућиште вентилатора | 1 ком |
| 11 | Шраф | 1 ком |
| 12 | Преклопник | 1 ком |
| 13 | Прстен зупчасти | 1 ком |
| 14 | Прекидач | 1 ком |
| 15 | Преносни зупчаник | 1 ком |
| 16 | Прстен | 1 ком |
| 17 | Подлошка | 1 ком |
| 18 | Платна | 1 ком |
| 19 | Зупчаник цилиндрични | 1 ком |
| 20 | Зупчаник са осовином | 1 ком |
| 21 | Опруга | 1 ком |
| 22 | Куплунг | 1 ком |
| 23 | Лисната опруга | 1 ком |
| 24 | Лежај игличасти | 1 ком |
| 25 | Клипнјача | 1 ком |
| 26 | Танјирасти зупчаник | 1 ком |
| 27 | Ручка | 1 ком |
| 28 | Шраф ручке | 1 ком |
| 29 | Зегер | 1 ком |
| 30 | Заптивна чаура | 1 ком |
| 31 | Дистанцер | 1 ком |
| 32 | Баланс плоча | 1 ком |
| 33 | Гумица | 1 ком |
| 34 | Гума заднјег лежаја | 1 ком |
| 35 | Куглица | 1 ком |
| 36 | Биксна | 1 ком |
| 37 | Прстен осовине | 1 ком |
| 38 | Филц | 1 ком |
| 39 | Пригушни прстен | 1 ком |
| 40 | Семеринг | 1 ком |
| 41 | Полуга прекидача | 1 ком |
| 42 | Пребацивач | 1 ком |
| 43 | Гумени одстојник | 1 ком |
| 44 | СДС футер | 1 ком |
| 45 | Прашинар | 1 ком |
| 46 | Маст | 1 ком |
| 47 | Тефлонски прстен | 1 ком |
| 48 | Изолационо кућиште | 1 ком |
| 49 | Ротор | 1 ком |
| 50 | Кабл | 1 ком |
| 51 | Четкице | 1 пар |
| 52 | Клип ударни | 1 ком |
| 53 | Поклопац ручке | 1 ком |
| 54 | Затварач | 1 ком |
| 55 | Сервис пак (гарнитура) | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***12. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ BOSCH  GBH 5-40D*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Куцисте мотора | 1 ком |
| 2 | Статор | 1 ком |
| 3 | Прекидач | 1 ком |
| 4 | Кабл | 1 ком |
| 5 | Шраф | 1 ком |
| 6 | Носач алата | 1 ком |
| 7 | Заштирни поклопац | 1 ком |
| 8 | Пластична облога футера | 1 ком |
| 9 | Ролнице носача | 1 ком |
| 10 | Вентилатор | 1 ком |
| 11 | Опруга | 1 ком |
| 12 | Биксна | 1 ком |
| 13 | Потпорни диска | 1 ком |
| 14 | Кућиште лежаја | 1 ком |
| 15 | Цилиндар | 1 ком |
| 16 | Ролница цилиндра | 1 ком |
| 17 | Поклопац | 1 ком |
| 18 | Држач четкица | 1 ком |
| 19 | Поклопац вентилатора | 1 ком |
| 20 | Контролна чаура | 1 ком |
| 21 | Назубљена чаура | 1 ком |
| 22 | Прстен пребацивача | 1 ком |
| 23 | Зупчаник | 1 ком |
| 24 | Платна | 1 ком |
| 25 | Клип летећи | 1 ком |
| 26 | Вођица алата | 1 ком |
| 27 | Ексцентар зупчаник | 1 ком |
| 28 | Рукохват | 1 ком |
| 29 | Електроника | 1 ком |
| 30 | Поклопац ручке | 1 ком |
| 31 | Ручка | 1 ком |
| 32 | Гумица | 1 ком |
| 33 | Дистанцер | 1 ком |
| 34 | Гума заднјег лагера | 1 ком |
| 35 | Магнетни прстен | 1 ком |
| 36 | Лежај игличасти | 1 ком |
| 37 | Амортизујући прстен | 1 ком |
| 38 | Чаура | 1 ком |
| 39 | Поклопац чауре | 1 ком |
| 40 | Дихтунг | 1 ком |
| 41 | Семеринг | 1 ком |
| 42 | Зегер | 1 ком |
| 43 | Амортизер | 1 ком |
| 44 | Ротор | 1 ком |
| 45 | Лежај куглични | 1 ком |
| 46 | Четкице | 1 пар |
| 47 | Месингано кућиште | 1 ком |
| 48 | Клип ударни | 1 ком |
| 49 | Вилјушка пребацивача | 1 ком |
| 50 | Вођица чауре | 1 ком |
| 51 | Клип са клипњачом | 1 ком |
| 52 | Куплунг зупчаник | 1 ком |
| 53 | Поклопац кућишта зупчаника | 1 ком |
| 54 | Додатна ручка | 1 ком |
| 55 | Сервис пак (гарнитура) | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***13. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ BOSCH  GBH 12-52D*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште мотора | 1 ком |
| 2 | Статор | 1 ком |
| 3 | Прекидач | 1 ком |
| 4 | Уводник кабла | 1 ком |
| 5 | Држач кабла | 1 ком |
| 6 | Вентилатор | 1 ком |
| 7 | Филц | 1 ком |
| 8 | Капа футера | 1 ком |
| 9 | Чаура | 1 ком |
| 10 | Бравица | 1 ком |
| 11 | Држач бравица | 1 ком |
| 12 | Застонка | 1 ком |
| 13 | Опруга | 1 ком |
| 14 | Гумица | 1 ком |
| 15 | Кућиште пластично | 1 ком |
| 16 | Поклопац кућишта | 1 ком |
| 17 | Притезни део | 1 ком |
| 18 | Чаура квачила | 1 ком |
| 19 | Зупчаник | 1 ком |
| 20 | Носач болцне | 1 ком |
| 21 | Носач лежаја | 1 ком |
| 22 | Гумени прстен | 1 ком |
| 23 | Зупчаник са осовином | 1 ком |
| 24 | Расцепка | 1 ком |
| 25 | Штифт | 1 ком |
| 26 | Клипњача | 1 ком |
| 27 | Ексцентар зупчаник | 1 ком |
| 28 | Болцна | 1 ком |
| 29 | Електроника | 1 ком |
| 30 | Ручка | 1 ком |
| 31 | Прстен | 1 ком |
| 32 | Матица | 1 ком |
| 33 | Шраф | 1 ком |
| 34 | Лежај куглични | 1 ком |
| 35 | Подлошка | 1 ком |
| 36 | Платна | 1 ком |
| 37 | Дихтунг | 1 ком |
| 38 | Гума лежаја | 1 ком |
| 39 | Сигурносни прстен | 1 ком |
| 40 | Зегер | 1 ком |
| 41 | Семеринг | 1 ком |
| 42 | Цилиндар ролнице | 1 ком |
| 43 | Поклопац ручке | 1 ком |
| 44 | Ротор | 1 ком |
| 45 | Кабл | 1 ком |
| 46 | Четкице | 1 пар |
| 47 | Лежај | 1 ком |
| 48 | Носач алата | 1 ком |
| 49 | Држач четкица | 1 ком |
| 50 | Цилиндар | 1 ком |
| 51 | Алуминијумско кућиште | 1 ком |
| 52 | Клип ударни | 1 ком |
| 53 | Контролна вилјушка | 1 ком |
| 54 | Вођица | 1 ком |
| 55 | Клип | 1 ком |
| 56 | Клип летећи | 1 ком |
| 57 | Куплунг зупчаник | 1 ком |
| 58 | Ексцентар зупчаник кпл. | 1 ком |
| 59 | Поклопац кући.зупчаника | 1 ком |
| 60 | Сервис пак (гарнитура) | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***14. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ШТЕМЕРИЦЕ BOSCH GSH 5 CE*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште | 1 ком |
| 2 | Статор | 1 ком |
| 3 | Прекидач | 1 ком |
| 4 | Уводник | 1 ком |
| 5 | Држач кабла | 1 ком |
| 6 | Лежај куглични | 1 ком |
| 7 | Вентилатор | 1 ком |
| 8 | Чаура | 1 ком |
| 9 | Стезач | 1 ком |
| 10 | Зегер | 1 ком |
| 11 | Прашинар | 1 ком |
| 12 | Пластична капа | 1 ком |
| 13 | Зауставна чаура | 1 ком |
| 14 | Бравица | 1 ком |
| 15 | Држач бравица | 1 ком |
| 16 | Застонка | 1 ком |
| 17 | Опруга | 1 ком |
| 18 | Фланшна | 1 ком |
| 19 | Носач алата | 1 ком |
| 20 | Поклопац кућишта електронике | 1 ком |
| 21 | Штитник кућишта | 1 ком |
| 22 | Држач четкица | 1 ком |
| 23 | Штитник вентилатора | 1 ком |
| 24 | Платна | 1 ком |
| 25 | Клип летећи | 1 ком |
| 26 | Вођица алата | 1 ком |
| 27 | Ексцентар зупћаник | 1 ком |
| 28 | Алуминијумски поклопац | 1 ком |
| 29 | Ручка | 1 ком |
| 30 | Електроника | 1 ком |
| 31 | Поклопац ручке | 1 ком |
| 32 | Шраф | 1 ком |
| 33 | Шелна | 1 ком |
| 34 | Гумица | 1 ком |
| 35 | Гума задњег лежаја | 1 ком |
| 36 | Матица | 1 ком |
| 37 | Лежај игличасти | 1 ком |
| 38 | Биксна | 1 ком |
| 39 | Дихтунг | 1 ком |
| 40 | Семеринг | 1 ком |
| 41 | Филц | 1 ком |
| 42 | Подлошка | 1 ком |
| 43 | Ротор | 1 ком |
| 44 | Кабл | 1 ком |
| 45 | Четкице | 1 пар |
| 46 | Осовина ручке | 1 ком |
| 47 | Алумијумско кућиште | 1 ком |
| 48 | Клип ударни | 1 ком |
| 49 | Сет делова (клип,чауре...) | 1 ком |
| 50 | Клип са клипњачом | 1 ком |
| 51 | Додатна ручка | 1 ком |
| 52 | Кућиште клипа | 1 ком |
| 53 | Амортизер | 1 ком |
| 54 | Маст | 1 ком |
| 55 | Сервис пак (гарнитура) | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***15. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ШТЕМЕРИЦЕ BOSCH GSH 11E*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште статора | 1 ком |
| 2 | Статор | 1 ком |
| 3 | Прекидач | 1 ком |
| 4 | Шраф | 1 ком |
| 5 | Уводник кабла | 1 ком |
| 6 | Држач кабла | 1 ком |
| 7 | Лежај куглични | 1 ком |
| 8 | Лежај игличасти | 1 ком |
| 9 | Вентилатир | 1 ком |
| 10 | Чаура | 1 ком |
| 11 | Назубљена чаура | 1 ком |
| 12 | Зегер | 1 ком |
| 13 | Платна | 1 ком |
| 14 | Носач алата | 1 ком |
| 15 | Поклопац | 1 ком |
| 16 | Заштитна чаура | 1 ком |
| 17 | Зауставна чаура | 1 ком |
| 18 | Бравица | 1 ком |
| 19 | Држач бравица | 1 ком |
| 20 | Опруга | 1 ком |
| 21 | Гумица | 1 ком |
| 22 | Цилиндар | 1 ком |
| 23 | ПВЦ поклопац кућишта | 1 ком |
| 24 | Семеринг | 1 ком |
| 25 | Клип ударни | 1 ком |
| 26 | Поклопац лежаја | 1 ком |
| 27 | Контролна чаура | 1 ком |
| 28 | Клип летећи | 1 ком |
| 29 | Клип на клипњачи | 1 ком |
| 30 | Клипњача | 1 ком |
| 31 | Штифт | 1 ком |
| 32 | Ексцентар зупчаник | 1 ком |
| 33 | Ручка | 1 ком |
| 34 | Пребацивач | 1 ком |
| 35 | Дугме прекидача | 1 ком |
| 36 | Електроника | 1 ком |
| 37 | Индикатор | 1 ком |
| 38 | Шелна | 1 ком |
| 39 | Звездасто дугме | 1 ком |
| 40 | Матица | 1 ком |
| 41 | Дистанц држач | 1 ком |
| 42 | Платна аксијална | 1 ком |
| 43 | Филц | 1 ком |
| 44 | Ротор | 1 ком |
| 45 | Кабл | 1 ком |
| 46 | Куглица | 1 ком |
| 47 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 48 | Држач четкица | 1 ком |
| 49 | Четкице | 1 пар |
| 50 | Поклопац кућишта | 1 ком |
| 51 | Маст | 1 ком |
| 52 | Одмасћивач | 1 ком |
| 53 | Сервис пак (гарнитура) | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ АГРЕГАТА ENDRESS ESE 606HS-GT*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Премотавање генератора | 1 ком |
| **IV** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Филтер уља | 1 ком |
| 2 | Филтер горива | 1 ком |
| 3 | Филтер ваздуха | 1 ком |
| 4 | Уље | 1 ком |
| 5 | Гарнитура заптивача (дихтунга) | 1 ком |
| 6 | Чеп одушка | 1 ком |
| 7 | Носач бризгаљке | 1 ком |
| 8 | Црево доводно | 1 ком |
| 9 | Црево повратно | 1 ком |
| 10 | Чеп резервоара | 1 ком |
| 11 | Гарнитура семеринга | 1 ком |
| 12 | Гарнитура гумица | 1 ком |
| 13 | Центрифугални прекидач | 1 ком |
| 14 | Клип | 1 ком |
| 15 | Радилица | 1 ком |
| 16 | Блок мотора | 1 ком |
| 17 | Ауспух | 1 ком |
| 18 | Биметал (осигурач) | 1 ком |
| 19 | Утичница монофазна | 1 ком |
| 20 | Утичница трофазна | 1 ком |
| 21 | Амперметар | 1 ком |
| 22 | Волтметар | 1 ком |
| 23 | Волтметарски прекидач | 1 ком |
| 24 | Сигнална сијалица | 1 ком |
| 25 | Аутоматски осигурач | 1 ком |
| 26 | Термодавач уља | 1 ком |
| 27 | Тастер Старт | 1 ком |
| 28 | Тастер Стоп | 1 ком |
| 29 | Алансер | 1 ком |
| 30 | Акумулатор | 1 ком |
| 31 | Пуњач батерија | 1 ком |
| 32 | Четкице генератора | 1 ком |
| 33 | Носачи четкица генератора | 1 ком |
| 34 | Електроника | 1 ком |
| 35 | Лежај генератора | 1 ком |
| 36 | Рам агрегата | 1 ком |
| 37 | Носачи мотора и генератора | 1 ком |
| 38 | Резервоар | 1 ком |
| 39 | Носачи резервоара | 1 ком |
| 40 | Заптивне гумице резервоара | 1 ком |
| 41 | Ручна славина за гориво | 1 ком |
| 42 | Контакт брава | 1 ком |
| 43 | Носач филтера ваздуха | 1 ком |
| 44 | Редлер | 1 ком |
| 45 | Четкице за алансер | 1 ком |
| 46 | Бендикс за алансер | 1 ком |
| 47 | Прикључна клема акумулатора | 1 ком |
| 48 | Носач акумулатора | 1 ком |
| 49 | Декла предња за генератор | 1 ком |
| 50 | Декла задња за генератор | 1 ком |
| 51 | Елемент високог притиска | 1 ком |
| 52 | Потезница | 1 ком |
| 53 | Карбуратор | 1 ком |
| 54 | Свећица | 1 ком |
| 55 | Таложна чашица филтера горива | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНОГ ТРИМЕРА HUSQVARNA 323*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Филтер ваздуха | 1 ком |
| 2 | Филтер горива | 1 ком |
| 3 | Свећица | 1 ком |
| 4 | Трими глава | 1 ком |
| 5 | Нож | 1 ком |
| 6 | Упртач | 1 ком |
| 7 | Цилиндар | 1 ком |
| 8 | Клип | 1 ком |
| 9 | Карика | 1 ком |
| 10 | Радилица | 1 ком |
| 11 | Лежај радилице | 1 ком |
| 12 | Кућиште | 1 ком |
| 13 | Електроника | 1 ком |
| 14 | Капа свећице | 1 ком |
| 15 | Замајац | 1 ком |
| 16 | Сигурносна матица | 1 ком |
| 17 | Трими нит 2.4(10-14м) | 1 ком |
| 18 | Двотактно уље (доза) | 1 ком |
| 19 | Маст за главу тримера | 1 ком |
| 20 | Штитник трими главе | 1 ком |
| 21 | Добош квачила | 1 ком |
| 22 | Квачило комплет | 1 ком |
| 23 | Опруга квачила | 1 ком |
| 24 | Карбуратор | 1 ком |
| 25 | Дихтунг карбуратора | 1 ком |
| 26 | Носач карбуратора | 1 ком |
| 27 | Пумпица горива | 1 ком |
| 28 | Глава тримера компл. | 1 ком |
| 29 | Осовина | 1 ком |
| 30 | Држач цеви осовине | 1 ком |
| 31 | Цев осовине | 1 ком |
| 32 | Сајла гаса комплет | 1 ком |
| 33 | Ручка гаса комплет | 1 ком |
| 34 | Стартер комплет | 1 ком |
| 35 | Амотризер резервоара | 1 ком |
| 36 | Ауспух | 1 ком |
| 37 | Кример | 1 ком |
| 38 | Ручка стартера | 1 ком |
| 39 | Носач филтера ваздуха | 1 ком |
| 40 | Стартер канап | 1 ком |
| 41 | Запињач комплет | 1 ком |
| 42 | Котур стартера | 1 ком |
| 43 | Резервоар | 1 ком |
| 44 | Црево горива | 1 ком |
| 45 | Чеп резервоара | 1 ком |
| 46 | Ручица сауга | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ HUSQVARNA 135*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Филтер ваздуха | 1 ком |
| 2 | Филтер горива | 1 ком |
| 3 | Свећица | 1 ком |
| 4 | Водилица | 1 ком |
| 5 | Ланац | 1 ком |
| 6 | Ланчанок | 1 ком |
| 7 | Двотактно уље (доза) | 1 ком |
| 8 | Уље за ланац (доза) | 1 ком |
| 9 | Цилиндар комплет | 1 ком |
| 10 | Клип | 1 ком |
| 11 | Карика | 1 ком |
| 12 | Лежај | 1 ком |
| 13 | Семеринг радилице | 1 ком |
| 14 | Радилица комплет | 1 ком |
| 15 | Лим мача | 1 ком |
| 16 | Сет заптивача | 1 ком |
| 17 | Карбуратор | 1 ком |
| 18 | Изолатор карбуратора | 1 ком |
| 19 | Носач филтера ваздуха | 1 ком |
| 20 | Кућиште | 1 ком |
| 21 | Резервоар | 1 ком |
| 22 | Чеп резервоара горива | 1 ком |
| 23 | Чеп резервоара уља | 1 ком |
| 24 | Уљна пумпа | 1 ком |
| 25 | Пуж уљне пумпе | 1 ком |
| 26 | Замајац | 1 ком |
| 27 | Котур стартера | 1 ком |
| 28 | Опруга стартера | 1 ком |
| 29 | Стартер комплет | 1 ком |
| 30 | Декла мача | 1 ком |
| 31 | Декла цилиндра | 1 ком |
| 32 | Затезач ланца (спанер) | 1 ком |
| 33 | Електроника | 1 ком |
| 34 | Капа свећице | 1 ком |
| 35 | Ауспух | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БАТЕРИЈСКЕ ПРЕСЕ EK-6022L*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Сервис и замена резервоар а, уља и заптивних гумица | 1 ком |
| 2 | Сервис и замена резервоара, уља, заптивних гумица и мотора | 1 ком |
| 3 | Сервис и замена тела хидраулич ног цилиндра | 1 ком |
| 4 | Сервис и замена неповратних вентила | 1 ком |
| 5 | Сервис и замена тела стезне главе | 1 ком |
| 6 | Сервис и замена електронске плочице | 1 ком |
| 7 | Сервис и замена батерије | 1 ком |
| 8 | Сервис и замена покретног клипа | 1 ком |
| 9 | Замена пластичног кућишта | 1 ком |
| 10 | Сервис и замена растеретно г вентила | 1 ком |
| 11 | Замена измењивих уметака | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БАТЕРИЈСКЕ ПРЕСЕ INTERCABLE API 130-C3*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Сервис и замена резервоар а, уља и заптивних гумица | 1 ком |
| 2 | Сервис и замена резервоара, уља, заптивних гумица и мотора | 1 ком |
| 3 | Сервис и замена тела хидраулич ног цилиндра | 1 ком |
| 4 | Сервис и замена неповратних вентила | 1 ком |
| 5 | Сервис и замена тела стезне главе | 1 ком |
| 6 | Сервис и замена електронске плочице | 1 ком |
| 7 | Сервис и замена батерије | 1 ком |
| 8 | Сервис и замена покретног клипа | 1 ком |
| 9 | Замена пластичног кућишта | 1 ком |
| 10 | Сервис и замена растеретно г вентила | 1 ком |
| 11 | Замена измењивих уметака | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ХИДРАУЛИЧНЕ ПРЕСЕ INTERCABLE HP 60-3*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Сервис и замена резервоара, уља и заптивних гумица | 1 ком |
| 2 | Сервис и замена тела хидрауличног цилиндра | 1 ком |
| 3 | Сервис и замена неповратних вентила | 1 ком |
| 4 | Сервис и замена тела стезне главе | 1 ком |
| 5 | Сервис и замена покретног клипа | 1 ком |
| 6 | Сервис и замена растеретног вентила | 1 ком |
| 7 | Замена измењивих уметака | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ХИДРАУЛИЧНЕ ПРЕСЕ INTERCABLE HPI130C*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Сервис и замена резервоара, уља и заптивних гумица | 1 ком |
| 2 | Сервис и замена тела хидрауличног цилиндра | 1 ком |
| 3 | Сервис и замена неповратних вентила | 1 ком |
| 4 | Сервис и замена тела стезне главе | 1 ком |
| 5 | Сервис и замена покретног клипа | 1 ком |
| 6 | Сервис и замена растеретног вентила | 1 ком |
| 7 | Замена измењивих уметака | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ ISKRA HSW 3125CE*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште статора | 1 ком |
| 2 | Ротор | 1 ком |
| 3 | Вентилатор | 1 ком |
| 4 | Прекидач | 1 ком |
| 5 | Уводник кабла | 1 ком |
| 6 | Шелна | 1 ком |
| 7 | Лежај куглични | 1 ком |
| 8 | Држач четкица | 1 ком |
| 9 | Опруга | 1 ком |
| 10 | Полуга прекидача | 1 ком |
| 11 | Дугме прекидача | 1 ком |
| 12 | Поклопац четкице | 1 ком |
| 13 | Поклопац кућишта статора | 1 ком |
| 14 | Гума лежаја | 1 ком |
| 15 | Одстојник | 1 ком |
| 16 | Усмеривач ваздуха | 1 ком |
| 17 | Гумица | 1 ком |
| 18 | Подлошка | 1 ком |
| 19 | Зупчаник мали | 1 ком |
| 20 | Зупчаник велики | 1 ком |
| 21 | Матица | 1 ком |
| 22 | Ручка | 1 ком |
| 23 | Стезна матица | 1 ком |
| 24 | Платна доња | 1 ком |
| 25 | Статор | 1 ком |
| 26 | Кабл | 1 ком |
| 27 | Четкице | 1 пар |
| 28 | Кондензатор | 1 ком |
| 29 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 30 | Осовина зупчаника | 1 ком |
| 31 | Кочница | 1 ком |
| 32 | Лежај клизни | 1 ком |
| 33 | Штитник | 1 ком |
| 34 | Маст за зупчанике | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ ISKRA HSW 4208*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште статора | 1 ком |
| 2 | Уводник кабла | 1 ком |
| 3 | Држач кабла | 1 ком |
| 4 | Гумица | 1 ком |
| 5 | Лежај клизни | 1 ком |
| 6 | Ручка | 1 ком |
| 7 | Осовина | 1 ком |
| 8 | Зупчаници | 1 ком |
| 9 | Застонка | 1 ком |
| 10 | Прстен | 1 ком |
| 11 | Дихтунг | 1 ком |
| 12 | Платна | 1 ком |
| 13 | Филц | 1 ком |
| 14 | Гумени престен | 1 ком |
| 15 | Матица | 1 ком |
| 16 | Шраф | 1 ком |
| 17 | Штитник | 1 ком |
| 18 | Статор | 1 ком |
| 19 | Ротор | 1 ком |
| 20 | Прекидач | 1 ком |
| 21 | Кабл | 1 ком |
| 22 | Четкице | 1 пар |
| 23 | Лежај куглични | 1 ком |
| 24 | Држач четкица | 1 ком |
| 25 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 26 | Поклопац зупчаника | 1 ком |
| 27 | Зегер | 1 ком |
| 28 | Вентилатор | 1 ком |
| 29 | Кочница | 1 ком |
| 30 | Лежај игличасти | 1 ком |
| 31 | Електроника | 1 ком |
| 32 | Платна доња | 1 ком |
| 33 | Стезна матица | 1 ком |
| 34 | Маст за зупчанике | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ ISKRA HSW 6258*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште статора | 1 ком |
| 2 | Статор | 1 ком |
| 3 | Уводник кабла | 1 ком |
| 4 | Држач кабла | 1 ком |
| 5 | Лежај куглични | 1 ком |
| 6 | Поклопац | 1 ком |
| 7 | Кућиште прекидача | 1 ком |
| 8 | Осовина | 1 ком |
| 9 | Гумица | 1 ком |
| 10 | Застонка | 1 ком |
| 11 | Прстен | 1 ком |
| 12 | Платна | 1 ком |
| 13 | Филц | 1 ком |
| 14 | Дихт прстен | 1 ком |
| 15 | Гумени прстен | 1 ком |
| 16 | Матица | 1 ком |
| 17 | Лежај клизни | 1 ком |
| 18 | Шраф | 1 ком |
| 19 | Дихтплата | 1 ком |
| 20 | Штитник | 1 ком |
| 21 | Ручка | 1 ком |
| 22 | Ротор | 1 ком |
| 23 | Прекидач | 1 ком |
| 24 | Кабл | 1 ком |
| 25 | Четкице | 1 пар |
| 26 | Држач четкица | 1 ком |
| 27 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 28 | Поклопац зупчаника | 1 ком |
| 29 | Зегер | 1 ком |
| 30 | Зупчаници | 1 пар |
| 31 | Дихтунг | 1 ком |
| 32 | Вентилатор | 1 ком |
| 33 | Коцница | 1 ком |
| 34 | Осигурач | 1 ком |
| 35 | Лежај игличасти | 1 ком |
| 36 | Граничник | 1 ком |
| 37 | Електроника | 1 ком |
| 38 | Платна доња | 1 ком |
| 39 | Стезна матица | 1 ком |
| 40 | Маст за зупчанике | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БУШИЛИЦЕ ISKRA PSB 9-1216*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште статора | 1 ком |
| 2 | Статор | 1 ком |
| 3 | Ротор | 1 ком |
| 4 | Уводник кабла | 1 ком |
| 5 | Лежај куглични | 1 ком |
| 6 | Шраф | 1 ком |
| 7 | Осовина | 1 ком |
| 8 | Опруга | 1 ком |
| 9 | Платна | 1 ком |
| 10 | Зегер | 1 ком |
| 11 | Бравица | 1 ком |
| 12 | Зупчаник цилиндрич. | 1 ком |
| 13 | Зупчаник | 1 ком |
| 14 | Подлошка | 1 ком |
| 15 | Куглица | 1 ком |
| 16 | Пребацивач | 1 ком |
| 17 | Осовина пребацивача | 1 ком |
| 18 | Дихтунг | 1 ком |
| 19 | Застонка | 1 ком |
| 20 | Поклопац кућишта | 1 ком |
| 21 | Болцна са опругом | 1 ком |
| 22 | Држач четкица | 1 ком |
| 23 | Футер самостежући | 1 ком |
| 24 | Каблић | 1 ком |
| 25 | Ручка | 1 ком |
| 26 | Држач прекидача | 1 ком |
| 27 | Граничник | 1 ком |
| 28 | Прекидач | 1 ком |
| 29 | Кабл | 1 ком |
| 30 | Четкице | 1 пар |
| 31 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 32 | Кућиште лежаја | 1 ком |
| 33 | Тростепени зупчаник | 1 ком |
| 34 | Полуга зупчаста | 1 ком |
| 35 | Плоча држач | 1 ком |
| 36 | Клизач | 1 ком |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***5.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БУШИЛИЦЕ ISKRA PSB 9-713*** | | | | | |
| **Р.бр** | | **Опис услуге** | | **Количина/JM** | |
| **I** | | Дефектажа | | 1ком | |
| **II** | | Расклапање, чишћење и склапање | | 1 нч | |
| **III** | | Репарација статора | | 1 ком | |
| **IV** | | Репарација ротора | | 1 ком | |
| **V** | | **Резервни делови** | | **Количина/JM** | |
| 1 | | Кућиште | | 1 ком | |
| 2 | | Статор | | 1 ком | |
| 3 | | Ротор | | 1 ком | |
| 4 | | Вентилатор | | 1 ком | |
| 5 | | Прекидач | | 1 ком | |
| 6 | | Уводник кабла | | 1 ком | |
| 7 | | Држач четкица | | 1 ком | |
| 8 | | Шраф | | 1 ком | |
| 9 | | Гумица | | 1 ком | |
| 10 | | Пребацивач | | 1 ком | |
| 11 | | Лежај игличасти | | 1 ком | |
| 12 | | Чаура | | 1 ком | |
| 13 | | Куглица | | 1 ком | |
| 14 | | Опруга | | 1 ком | |
| 15 | | Платна | | 1 ком | |
| 16 | | Штитник вибрације | | 1 ком | |
| 17 | | Футер | | 1 ком | |
| 18 | | Кабл | | 1 ком | |
| 19 | | Лежај куглични | | 1 ком | |
| 20 | | Четкице | | 1 пар | |
| 21 | | Осовина футера | | 1 ком | |
| 22 | | Кућиште лежаја | | 1 ком | |
| 23 | | Дугме пребацивача | | 1 ком | |
| 24 | | Пласт.декла са чауром | | 1 ком | |
| 25 | | Зупчаник | | 1 ком | |
| ***6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ ISKRA PBH 1152*** | | | | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | | **Количина/JM** | |
| **I** | Дефектажа | | 1ком | |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | | 1 нч | |
| **III** | Репарација статора | | 1 ком | |
| **IV** | Репарација ротора | | 1 ком | |
| **V** | **Резервни делови** | | **Количина/JM** | |
| 1 | Футер | | 1 ком | |
| 2 | Пребацивач | | 1 ком | |
| 3 | Кућиште зупчаника | | 1 ком | |
| 4 | Зегер | | 1 ком | |
| 5 | Платна | | 1 ком | |
| 6 | Опруга | | 1 ком | |
| 7 | Зупчаник цилиндри. | | 1 ком | |
| 8 | Носач алата | | 1 ком | |
| 9 | Одстојник | | 1 ком | |
| 10 | Сет чаура | | 1 ком | |
| 11 | Ударни клип | | 1 ком | |
| 12 | Гумица | | 1 ком | |
| 13 | Чаура | | 1 ком | |
| 14 | Клип | | 1 ком | |
| 15 | Алумин.цилиндар | | 1 ком | |
| 16 | Подлошка | | 1 ком | |
| 17 | Болцна | | 1 ком | |
| 18 | Стезни лим | | 1 ком | |
| 19 | Декла | | 1 ком | |
| 20 | Зупчаста осовина | | 1 ком | |
| 21 | Ексцентар | | 1 ком | |
| 22 | Зупчаник | | 1 ком | |
| 23 | Ротор | | 1 ком | |
| 24 | Застонка | | 1 ком | |
| 25 | Шраф | | 1 ком | |
| 26 | Статор | | 1 ком | |
| 27 | Гумени прстен | | 1 ком | |
| 28 | Кућиште мотора | | 1 ком | |
| 29 | Држач четкица | | 1 ком | |
| 30 | Четкице | | 1 пар | |
| 31 | Прекидач | | 1 ком | |
| 32 | Кондензатор | | 1 ком | |
| 33 | Кабл | | 1 ком | |
| 34 | Уводник кабла | | 1 ком | |
| 35 | Лежај | | 1 ком | |
| 36 | Клип ударни | | 1 ком | |
| 37 | Маст | | 1 ком | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6227D*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Семеринг | 1 ком |
| 2 | Кућиште | 1 ком |
| 3 | Вијак | 1 ком |
| 4 | Шраф | 1 ком |
| 5 | Опруга | 1 ком |
| 6 | Пребацивач | 1 ком |
| 7 | Прекидач | 1 ком |
| 8 | Држач | 1 ком |
| 9 | Заптивна гумица | 1 ком |
| 10 | Механизам | 1 ком |
| 11 | Мотор | 1 ком |
| 12 | Батерија | 1 ком |
| 13 | Футер | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА DDF 456*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште | 1 ком |
| 2 | Самоурезни вијак | 1 ком |
| 3 | Полуга смера | 1 ком |
| 4 | Пребацивач | 1 ком |
| 5 | Прекидач | 1 ком |
| 6 | Поклопац кућишта | 1 ком |
| 7 | Вијак | 1 ком |
| 8 | Футер брзостезни | 1 ком |
| 9 | Механизам (планетарац) | 1 ком |
| 10 | Статор | 1 ком |
| 11 | Ротор | 1 ком |
| 12 | Држач четкица | 1 ком |
| 13 | Четкице | 1 пар |
| 14 | Гумени затварач | 1 ком |
| 15 | Оруга | 1 ком |
| 16 | Батерија | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6347D*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Кућиште | 1 ком |
| 2 | Bијак | 1 ком |
| 3 | Пребацивач | 1 ком |
| 4 | Опруга | 1 ком |
| 5 | Полуга | 1 ком |
| 6 | Прекидач | 1 ком |
| 7 | Механизам (планетарац) | 1 ком |
| 8 | Статор | 1 ком |
| 9 | Ротор | 1 ком |
| 10 | Кућиште лежаја | 1 ком |
| 11 | Четкице | 1 пар |
| 12 | Поклопац четкица | 1 ком |
| 13 | Футер брзостезни | 1 ком |
| 14 | Батерија | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6280D*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| ***III*** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Пребацивач | 1 ком |
| 2 | Кућиште | 1 ком |
| 3 | Вијак | 1 ком |
| 4 | Опруга | 1 ком |
| 5 | Полуга пребацивача | 1 ком |
| 6 | Прекидач | 1 ком |
| 7 | Контакт клема | 1 ком |
| 8 | Футер брзостезни | 1 ком |
| 9 | Механизам (планетарац)е. | 1 ком |
| 10 | Мотор | 1 ком |
| 11 | Батерија | 1 ком |
| ***5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6281D*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Пребацивач | 1 ком |
| 2 | Кућиште | 1 ком |
| 3 | Вијак | 1 ком |
| 4 | Опруга | 1 ком |
| 5 | Полуга пребацивача | 1 ком |
| 6 | Прекидач | 1 ком |
| 7 | Контакт клема | 1 ком |
| 8 | Футер брзостезни | 1 ком |
| 9 | Механизам (планетарац)е. | 1 ком |
| 10 | Мотор | 1 ком |
| 11 | Батерија | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6390D*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Пребацивач | 1 ком |
| 2 | Кућиште | 1 ком |
| 3 | Вијак | 1 ком |
| 4 | Опруга | 1 ком |
| 5 | Полуга пребацивача | 1 ком |
| 6 | Прекидач | 1 ком |
| 7 | Футер брзостезни | 1 ком |
| 8 | Механизам (планетарац)е. | 1 ком |
| 9 | Мотор | 1 ком |
| 10 | Батерија | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6391D*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Пребацивач | 1 ком |
| 2 | Кућиште | 1 ком |
| 3 | Вијак | 1 ком |
| 4 | Опруга | 1 ком |
| 5 | Полуга пребацивача | 1 ком |
| 6 | Прекидач | 1 ком |
| 7 | Футер брзостезни | 1 ком |
| 8 | Механизам (планетарац)е. | 1 ком |
| 9 | Мотор | 1 ком |
| 10 | Батерија | 1 ком |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***8. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БRUSILICE МАКИТА 9554NB*** | | | | | | | | | |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | **Количина/JM** | | | | |
| **I** | | | Дефектажа | | 1ком | | | | |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | 1нч | | | | |
| **III** | | | Репарација статора | | 1 ком | | | | |
| **IV** | | | Репарација ротора | | 1 ком | | | | |
| **V** | | | **Резервни делови** | | **Количина/JM** | | | | |
| 1 | | | Статор | | 1 ком | | | | |
| 2 | | | Амортизер | | 1 ком | | | | |
| 3 | | | Лежај | | 1 ком | | | | |
| 4 | | | Подлошка | | 1 ком | | | | |
| 5 | | | Ротор | | 1 ком | | | | |
| 6 | | | Вентилатор | | 1 ком | | | | |
| 7 | | | Поклопац кућишта | | 1 ком | | | | |
| 8 | | | Прстен | | 1 ком | | | | |
| 9 | | | Зупчаник мали | | 1 ком | | | | |
| 10 | | | Навртка | | 1 ком | | | | |
| 11 | | | Кочница | | 1 ком | | | | |
| 12 | | | Вијак | | 1 ком | | | | |
| 13 | | | Штифт | | 1 ком | | | | |
| 14 | | | Кућиште зупчаника | | 1 ком | | | | |
| 15 | | | Болцн | | 1 ком | | | | |
| 16 | | | Матица | | 1 ком | | | | |
| 17 | | | Зупчаник велики | | 1 ком | | | | |
| 18 | | | Осигурач | | 1 ком | | | | |
| 19 | | | Кућиште лежаја | | 1 ком | | | | |
| 20 | | | Шраф | | 1 ком | | | | |
| 21 | | | Осовина зупчаника | | 1 ком | | | | |
| 22 | | | Граничник | | 1 ком | | | | |
| 23 | | | Заптивна гумица | | 1 ком | | | | |
| 24 | | | Штитник | | 1 ком | | | | |
| 25 | | | Прирубница | | 1 ком | | | | |
| 26 | | | Држач четкица | | 1 ком | | | | |
| 27 | | | Четкице | | 1 пар | | | | |
| 28 | | | Прекидач | | 1 ком | | | | |
| 29 | | | Уводник кабла | | 1 ком | | | | |
| 30 | | | Кабл | | 1 ком | | | | |
| 31 | | | Дугме прекидача | | 1 ком | | | | |
| 32 | | | Кућиште мотора | | 1 ком | | | | |
| 33 | | | Опруга | | 1 ком | | | | |
| 34 | | | Полуга прекидача | | 1 ком | | | | |
| ***9.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БRUSILICE МАКИТА 9557NB*** | | | | | | | | | |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | **Количина/JM** | | | |
| **I** | | | Дефектажа | | 1ком | | | |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | 1нч | | | |
| **III** | | | Репарација статора | | 1 ком | | | |
| **IV** | | | Репарација ротора | | 1 ком | | | |
| **V** | | | **Резервни делови** | | **Количина/JM** | | | |
| 1 | | | Статор | | 1 ком | | | |
| 2 | | | Амортизер | | 1 ком | | | |
| 3 | | | Лежај | | 1 ком | | | |
| 4 | | | Подлошка | | 1 ком | | | |
| 5 | | | Ротор | | 1 ком | | | |
| 6 | | | Вентилатор | | 1 ком | | | |
| 7 | | | Поклопац кућишта | | 1 ком | | | |
| 8 | | | Прстен | | 1 ком | | | |
| 9 | | | Зупчаник мали | | 1 ком | | | |
| 10 | | | Навртка | | 1 ком | | | |
| 11 | | | Кочница | | 1 ком | | | |
| 12 | | | Вијак | | 1 ком | | | |
| 13 | | | Штифт | | 1 ком | | | |
| 14 | | | Кућиште зупчаника | | 1 ком | | | |
| 15 | | | Болцн | | 1 ком | | | |
| 16 | | | Матица | | 1 ком | | | |
| 17 | | | Зупчаник велики | | 1 ком | | | |
| 18 | | | Осигурач | | 1 ком | | | |
| 19 | | | Кућиште лежаја | | 1 ком | | | |
| 20 | | | Шраф | | 1 ком | | | |
| 21 | | | Осовина зупчаника | | 1 ком | | | |
| 22 | | | Граничник | | 1 ком | | | |
| 23 | | | Заптивна гумица | | 1 ком | | | |
| 24 | | | Штитник | | 1 ком | | | |
| 25 | | | Прирубница | | 1 ком | | | |
| 26 | | | Држач четкица | | 1 ком | | | |
| 27 | | | Четкице | | 1 пар | | | |
| 28 | | | Прекидач | | 1 ком | | | |
| 29 | | | Уводник кабла | | 1 ком | | | |
| 30 | | | Кабл | | 1 ком | | | |
| 31 | | | Дугме прекидача | | 1 ком | | | |
| 32 | | | Кућиште мотора | | 1 ком | | | |
| 33 | | | Опруга | | 1 ком | | | |
| 34 | | | Полуга прекидача | | 1 ком | | | |
| ***10.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БRUSILICE МАКИТА GA 9040RF01*** | | | | | | |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | **Количина/JM** | |
| **I** | | | Дефектажа | | 1ком | |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | 1нч | |
| **III** | | | Репарација статора | | 1 ком | |
| **IV** | | | Репарација ротора | | 1 ком | |
| **V** | | | **Резервни делови** | | **Количина/JM** | |
| 1 | | | Дугме | | 1 ком | |
| 2 | | | Опруга | | 1 ком | |
| 3 | | | Вијак | | 1 ком | |
| 4 | | | Одбојник гумени | | 1 ком | |
| 5 | | | Кућиште | | 1 ком | |
| 6 | | | Заптивна гумица | | 1 ком | |
| 7 | | | Кућиште зупчаника | | 1 ком | |
| 8 | | | Зупчаник мали | | 1 ком | |
| 9 | | | Лежај | | 1 ком | |
| 10 | | | Матица | | 1 ком | |
| 11 | | | Подлошка | | 1 ком | |
| 12 | | | Вентилатор | | 1 ком | |
| 13 | | | Ротор | | 1 ком | |
| 14 | | | Спојница | | 1 ком | |
| 15 | | | Статор | | 1 ком | |
| 16 | | | Прстен | | 1 ком | |
| 17 | | | Конектор | | 1 ком | |
| 18 | | | Кућиште мотора | | 1 ком | |
| 19 | | | Држач четкица | | 1 ком | |
| 20 | | | Поклопац четкица | | 1 ком | |
| 21 | | | Четкице | | 1 пар | |
| 22 | | | Дугме кочнице | | 1 ком | |
| 23 | | | Електроника | | 1 ком | |
| 24 | | | Прекидач | | 1 ком | |
| 25 | | | Осигурач | | 1 ком | |
| 26 | | | Гумица | | 1 ком | |
| 27 | | | Кабл | | 1 ком | |
| 28 | | | Уводник кабла | | 1 ком | |
| 29 | | | Кочница (блокада) | | 1 ком | |
| 30 | | | Болцна | | 1 ком | |
| 31 | | | Зупчаник велики | | 1 ком | |
| 32 | | | Шраф | | 1 ком | |
| 33 | | | Поклопац кућишта | | 1 ком | |
| 34 | | | Шајбна | | 1 ком | |
| 35 | | | Навртка | | 1 ком | |
| 36 | | | Ручка | | 1 ком | |
| ***11. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БRUSILICE МАКИТА 9069*** | | | | | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | | | | | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | | | | | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | 1нч |
| **III** | Репарација статора | | | | | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | | | | | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | | | | | **Количина/JM** |
| 1 | Опруга | | | | | 1 ком |
| 2 | Дугме кочнице | | | | | 1 ком |
| 3 | Вијак | | | | | 1 ком |
| 4 | Осигурач | | | | | 1 ком |
| 5 | Зупчаник мали | | | | | 1 ком |
| 6 | Лежај | | | | | 1 ком |
| 7 | Вентилатор | | | | | 1 ком |
| 8 | Ротор | | | | | 1 ком |
| 9 | Подлошка | | | | | 1 ком |
| 10 | Статор | | | | | 1 ком |
| 11 | Ручка | | | | | 1 ком |
| 12 | Кућиште | | | | | 1 ком |
| 13 | Поклопац четкица | | | | | 1 ком |
| 14 | Четкице | | | | | 1 пар |
| 15 | Прекидач | | | | | 1 ком |
| 16 | Спојница | | | | | 1 ком |
| 17 | Кабл | | | | | 1 ком |
| 18 | Уводник кабла | | | | | 1 ком |
| 20 | Матица | | | | | 1 ком |
| 21 | Прирубница | | | | | 1 ком |
| 22 | Осовина зупчаника | | | | | 1 ком |
| 23 | Поклопац кућишта | | | | | 1 ком |
| 24 | Кућиште зупчаника | | | | | 1 ком |
| 25 | Зупчаник велики | | | | | 1 ком |
| 26 | Кућиште лежаја | | | | | 1 ком |
| 27 | Болцна | | | | | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***12.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ МАКИТА  HR 2470*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Капа футера | 1 ком |
| 2 | Подлошка | 1 ком |
| 3 | Поклопац | 1 ком |
| 4 | Прстен | 1 ком |
| 5 | Вођица | 1 ком |
| 6 | Опруга | 1 ком |
| 7 | Вијак | 1 ком |
| 8 | Ручица | 1 ком |
| 9 | Навртка | 1 ком |
| 10 | Болцна | 1 ком |
| 11 | Полуга пребацивача | 1 ком |
| 12 | Кућиште | 1 ком |
| 13 | Лежај | 1 ком |
| 14 | Семеринг | 1 ком |
| 15 | Зупчаник | 1 ком |
| 16 | Куглица | 1 ком |
| 17 | Држач алата | 1 ком |
| 18 | Чаура | 1 ком |
| 19 | Клип летећи | 1 ком |
| 20 | Гумица | 1 ком |
| 21 | Осигурач | 1 ком |
| 22 | Клип ударни | 1 ком |
| 23 | Носач | 1 ком |
| 24 | Заптивна гумица | 1 ком |
| 25 | Лежај игличасти | 1 ком |
| 26 | Зупчаник купл. | 1 ком |
| 27 | Осовина | 1 ком |
| 28 | Ексцентар | 1 ком |
| 29 | Граничник | 1 ком |
| 30 | Вентилатор | 1 ком |
| 31 | Ротор | 1 ком |
| 32 | Дихтунг | 1 ком |
| 33 | Спојница | 1 ком |
| 34 | Статор | 1 ком |
| 35 | Кућиште мотора | 1 ком |
| 36 | Четкице | 1 пар |
| 37 | Носач четкица | 1 ком |
| 38 | Прекидач | 1 ком |
| 39 | Уводник кабла | 1 ком |
| 40 | Поклопац ручице | 1 ком |
| 41 | Кочиона плоча | 1 ком |
| 42 | Матица |  |
| 43 | Зупчаник осовине | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***13. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ МАКИТА  HR 2010*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Гума заштитна | 1 ком |
| 2 | Капа футера | 1 ком |
| 3 | Цилиндар | 1 ком |
| 4 | Чаура | 1 ком |
| 5 | Каиш | 1 ком |
| 6 | Завртањ | 1 ком |
| 7 | Кућиште | 1 ком |
| 8 | Заптивна гумица | 1 ком |
| 9 | Заптивач | 1 ком |
| 10 | Лежај | 1 ком |
| 11 | Подлошка | 1 ком |
| 12 | Куглица | 1 ком |
| 13 | Носач алата | 1 ком |
| 14 | Држач | 1 ком |
| 15 | Зупчаник | 1 ком |
| 16 | Прстен | 1 ком |
| 17 | Гумица | 1 ком |
| 18 | Клип летећи | 1 ком |
| 19 | Клип ударни | 1 ком |
| 20 | Клип | 1 ком |
| 21 | Клипнјача | 1 ком |
| 22 | Лежај игличасти | 1 ком |
| 23 | Осигурач | 1 ком |
| 24 | Зупчаник 29з | 1 ком |
| 25 | Зупчаник са осовином | 1 ком |
| 26 | Семеринг | 1 ком |
| 27 | Вентилатор | 1 ком |
| 28 | Уводник кабла | 1 ком |
| 29 | Кабл | 1 ком |
| 30 | Прекидач | 1 ком |
| 31 | Полуга прекидача | 1 ком |
| 32 | Спојница | 1 ком |
| 33 | Вијак | 1 ком |
| 34 | Поклопац четкица | 1 ком |
| 35 | Четкице | 1 пар |
| 36 | Конектор | 1 ком |
| 37 | Ручка | 1 ком |
| 38 | Опруга | 1 ком |
| 39 | Вођица | 1 ком |
| 40 | Болцна | 1 ком |
| 41 | Поклопац кућишта | 1 ком |
| 42 | Опруга футера | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***14. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦА МАКИТА  HR 3000C*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Капа футера | 1 ком |
| 2 | Поклопац | 1 ком |
| 3 | Опруга | 1 ком |
| 4 | Болцн | 1 ком |
| 5 | Чаура | 1 ком |
| 6 | Прстен | 1 ком |
| 7 | Вођица | 1 ком |
| 8 | Семеринг | 1 ком |
| 9 | Филц | 1 ком |
| 10 | Осигурач | 1 ком |
| 11 | Лежај | 1 ком |
| 12 | Куглица | 1 ком |
| 13 | Држач алата | 1 ком |
| 14 | Штифт | 1 ком |
| 15 | Клип летећи | 1 ком |
| 16 | Шајбна | 1 ком |
| 17 | Клип ударни | 1 ком |
| 18 | Цилиндар | 1 ком |
| 19 | Граничник | 1 ком |
| 20 | Зупчаник | 1 ком |
| 21 | Клипнјача | 1 ком |
| 22 | Клип | 1 ком |
| 23 | Вијак | 1 ком |
| 24 | Матица | 1 ком |
| 25 | Поклопац кућишта | 1 ком |
| 26 | Заштитна гума | 1 ком |
| 27 | Пребацивач | 1 ком |
| 28 | Осовина | 1 ком |
| 29 | Дугме за закључавање | 1 ком |
| 30 | Зупчаник куплунг | 1 ком |
| 31 | Прекидач | 1 ком |
| 32 | Уводник | 1 ком |
| 33 | Кабл | 1 ком |
| 34 | Подлошка | 1 ком |
| 35 | Дихтунг | 1 ком |
| 36 | Лежај игличасти | 1 ком |
| 37 | Статор | 1 ком |
| 38 | Ротор | 1 ком |
| 39 | Кућиште | 1 ком |
| 40 | Носач | 1 ком |
| 41 | Четкице | 1 ком |
| 42 | Чеп | 1 ком |
| 43 | Вентилатор | 1 ком |
| 44 | Електроника | 1 ком |
| 45 | Гумица заптивна | 1 ком |
| 46 | Маст пнеуматска | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***15.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦА МАКИТА  HR 4011C*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Капа футера | 1 ком |
| 2 | Прстен | 1 ком |
| 3 | Подлошка | 1 ком |
| 4 | Чаура | 1 ком |
| 5 | Полуга прекидача | 1 ком |
| 6 | Семеринг | 1 ком |
| 7 | Кућиште цилиндра | 1 ком |
| 8 | Вијак | 1 ком |
| 9 | Поклопац кућишта | 1 ком |
| 10 | Држач | 1 ком |
| 11 | Пребацивач | 1 ком |
| 12 | Држач алата | 1 ком |
| 13 | Х-прстен | 1 ком |
| 14 | Клип летећи | 1 ком |
| 15 | Заптивна гумица | 1 ком |
| 16 | Клип ударни | 1 ком |
| 17 | Опруга | 1 ком |
| 18 | Зупчаник | 1 ком |
| 19 | Клипњача | 1 ком |
| 20 | Клип | 1 ком |
| 21 | Гумица | 1 ком |
| 22 | Зегер | 1 ком |
| 23 | Цилиндар | 1 ком |
| 24 | Кућиште клипа | 1 ком |
| 25 | Вођица | 1 ком |
| 26 | Дугме пребацивача | 1 ком |
| 27 | Преклопник пл. | 1 ком |
| 28 | Ручка | 1 ком |
| 29 | Поклопац вратила | 1 ком |
| 30 | Плочица везна | 1 ком |
| 31 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 32 | Клизни лежај | 1 ком |
| 33 | Плочица | 1 ком |
| 34 | Ексцентар | 1 ком |
| 35 | Лежај | 1 ком |
| 36 | Зупчаник преносни | 1 ком |
| 37 | Лежај куглични | 1 ком |
| 38 | Подизач | 1 ком |
| 39 | Прирубница | 1 ком |
| 40 | Склопка | 1 ком |
| 41 | Прекидач | 1 ком |
| 42 | Поклопац прекидача | 1 ком |
| 43 | Електроника | 1 ком |
| 44 | Кабл | 1 ком |
| 45 | Уводник | 1 ком |
| 46 | Вентилатор | 1 ком |
| 47 | Спојница | 1 ком |
| 48 | Четкице | 1 пар |
| 49 | Кућиште | 1 ком |
| 50 | Шраф | 1 ком |
| 51 | Биксна | 1 ком |
| 52 | Статор | 1 ком |
| 53 | Ротор | 1 ком |
| 54 | Маст | 1 ком |
| 55 | Матица | 1 ком |
| 56 | Држач четкица | 1 ком |
| 57 | Дихтунг | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***16. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦА МАКИТА HR 4500C*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Капа футера | 1 ком |
| 2 | Прстен | 1 ком |
| 3 | Подлошка | 1 ком |
| 4 | Чаура | 1 ком |
| 5 | Полуга прекидача | 1 ком |
| 6 | Семеринг | 1 ком |
| 7 | Кућиште цилиндра | 1 ком |
| 8 | Вијак | 1 ком |
| 9 | Поклопац кућишта | 1 ком |
| 10 | Држач | 1 ком |
| 11 | Пребацивач | 1 ком |
| 12 | Држач алата | 1 ком |
| 13 | Х-прстен | 1 ком |
| 14 | Клип летећи | 1 ком |
| 15 | Заптивна гумица | 1 ком |
| 16 | Клип ударни | 1 ком |
| 17 | Опруга | 1 ком |
| 18 | Зупчаник | 1 ком |
| 19 | Клипњача | 1 ком |
| 20 | Клип | 1 ком |
| 21 | Гумица | 1 ком |
| 22 | Зегер | 1 ком |
| 23 | Цилиндар | 1 ком |
| 24 | Кућиште клипа | 1 ком |
| 25 | Вођица | 1 ком |
| 26 | Дугме пребацивача | 1 ком |
| 27 | Преклопник | 1 ком |
| 28 | Ручка | 1 ком |
| 29 | Поклопац вратила | 1 ком |
| 30 | Плочица везна | 1 ком |
| 31 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 32 | Клизни лежај | 1 ком |
| 33 | Плочица | 1 ком |
| 34 | Ексцентар | 1 ком |
| 35 | Лежај | 1 ком |
| 36 | Зупчаник преносни | 1 ком |
| 37 | Лежај куглични | 1 ком |
| 38 | Подизач | 1 ком |
| 39 | Прирубница | 1 ком |
| 40 | Склопка | 1 ком |
| 41 | Прекидач | 1 ком |
| 42 | Поклопац прекидача | 1 ком |
| 43 | Електроника | 1 ком |
| 44 | Кабл | 1 ком |
| 45 | Уводник | 1 ком |
| 46 | Вентилатор | 1 ком |
| 47 | Спојница | 1 ком |
| 48 | Четкице | 1 пар |
| 49 | Кућиште статора | 1 ком |
| 50 | Шраф | 1 ком |
| 51 | Биксна | 1 ком |
| 52 | Статор | 1 ком |
| 53 | Ротор | 1 ком |
| 54 | Маст | 1 ком |
| 55 | Матица | 1 ком |
| 56 | Држач четкица | 1 ком |
| 57 | Дихтунг | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***17. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ШТЕМЕРИЦE МАКИТА HM 0860C*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Капа футера | 1 ком |
| 2 | Прстен | 1 ком |
| 3 | Подлошка | 1 ком |
| 4 | Заптивна гумица | 1 ком |
| 5 | Гумица | 1 ком |
| 6 | Држач | 1 ком |
| 7 | Носач опруге | 1 ком |
| 8 | Опруга | 1 ком |
| 9 | Вођица | 1 ком |
| 10 | Плоча | 1 ком |
| 11 | Куглица | 1 ком |
| 12 | Држач алата | 1 ком |
| 13 | Семеринг | 1 ком |
| 14 | Клип летећи | 1 ком |
| 15 | Амортизер | 1 ком |
| 16 | Цилиндар | 1 ком |
| 17 | Чаура | 1 ком |
| 18 | Кућиште | 1 ком |
| 19 | Вијак | 1 ком |
| 20 | Прекидач | 1 ком |
| 21 | Полуга прекидача | 1 ком |
| 22 | Опруга лисната | 1 ком |
| 23 | Штифт | 1 ком |
| 24 | Кућиште прекидача | 1 ком |
| 25 | Болцна | 1 ком |
| 26 | Клип | 1 ком |
| 27 | Клипњача | 1 ком |
| 28 | Зупчаник | 1 ком |
| 29 | Кућиште зупчаника | 1 ком |
| 30 | Лежај | 1 ком |
| 31 | Ротор | 1 ком |
| 32 | Штитник ротора | 1 ком |
| 33 | Ручка | 1 ком |
| 34 | Електроника | 1 ком |
| 35 | Уводник кабла | 1 ком |
| 36 | Кабл | 1 ком |
| 37 | Статор | 1 ком |
| 38 | Кућиште мотора | 1 ком |
| 39 | Поклопац четкица | 1 ком |
| 40 | Четкице | 1 пар |
| 41 | Вентилатор | 1 ком |
| 42 | Матица | 1 ком |
| 43 | Поклопац кућишта | 1 ком |
| 44 | Мет.држач ручице | 1 ком |
| 45 | Шраф | 1 ком |
| 46 | Пластика ручке | 1 ком |
| 47 | Маст | 1 ком |
| 48 | Пластика футера | 1 ком |
| 49 | Осигурач | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***18. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ШТЕМЕРИЦE МАКИТА HM 1202C*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | Репарација статора | 1 ком |
| **IV** | Репарација ротора | 1 ком |
| **V** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Гума заштитна | 1 ком |
| 2 | Глава футера | 1 ком |
| 3 | Опруга | 1 ком |
| 4 | Прстен | 1 ком |
| 5 | Зегер | 1 ком |
| 6 | Подлошка | 1 ком |
| 7 | Болцна | 1 ком |
| 8 | Улазна чаура | 1 ком |
| 9 | Чаура | 1 ком |
| 10 | Челична куглица | 1 ком |
| 11 | Еласт.подлошка | 1 ком |
| 12 | Поклопац | 1 ком |
| 13 | Осигурач | 1 ком |
| 14 | Пластично кућиште | 1 ком |
| 15 | Шраф | 1 ком |
| 16 | Ручица | 1 ком |
| 17 | Држач ручице | 1 ком |
| 18 | Кућиште | 1 ком |
| 19 | Кућиште цилиндра | 1 ком |
| 20 | Куглица | 1 ком |
| 21 | Цилиндар | 1 ком |
| 22 | Гумица | 1 ком |
| 23 | Држач алата | 1 ком |
| 24 | Ваљак | 1 ком |
| 25 | Семеринг | 1 ком |
| 26 | Клип ударни | 1 ком |
| 27 | Заптивач | 1 ком |
| 28 | Дихтунг | 1 ком |
| 29 | Шајбна | 1 ком |
| 30 | Клизни престен | 1 ком |
| 31 | Декла | 1 ком |
| 32 | Клип | 1 ком |
| 33 | Клипњача | 1 ком |
| 34 | Ексцентар зупчаник | 1 ком |
| 35 | Кућиште ексцентра | 1 ком |
| 36 | Кућиште електроника | 1 ком |
| 37 | Држач | 1 ком |
| 38 | Вијак | 1 ком |
| 39 | Полуга прекидача | 1 ком |
| 40 | Лежај | 1 ком |
| 41 | Ротор | 1 ком |
| 42 | Вентилатор | 1 ком |
| 43 | Читач на ротору | 1 ком |
| 44 | Статор | 1 ком |
| 45 | Кућиште мотора | 1 ком |
| 46 | Прекидач | 1 ком |
| 47 | Електроника | 1 ком |
| 48 | Четкице | 1 пар |
| 49 | Држач четкица | 1 ком |
| 50 | Поклопац заштитни | 1 ком |
| 51 | Уводник | 1 ком |
| 52 | Кабл | 1 ком |
| 53 | Капа футера | 1 ком |
| 54 | Маст | 1 ком |
| 55 | Ручица бочна | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ MAKITA EA6100P*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Филтер ваздуха | 1 ком |
| 2 | Филтер горива | 1 ком |
| 3 | Свећица | 1 ком |
| 4 | Водилица | 1 ком |
| 5 | Ланац | 1 ком |
| 6 | Ланчаник | 1 ком |
| 7 | Двотактно уље (доза) | 1 ком |
| 8 | Уље за ланац (доза) | 1 ком |
| 9 | Цилиндар комплет | 1 ком |
| 10 | Клип | 1 ком |
| 11 | Карика | 1 ком |
| 12 | Лежај | 1 ком |
| 13 | Семеринг радилице | 1 ком |
| 14 | Радилица комплет | 1 ком |
| 15 | Сет заптивача | 1 ком |
| 16 | Карбуратор | 1 ком |
| 17 | Носач карбуратора | 1 ком |
| 18 | Носач филтера ваздуха | 1 ком |
| 19 | Кућиште | 1 ком |
| 20 | Резервоар | 1 ком |
| 21 | Чеп резервоара горива | 1 ком |
| 22 | Чеп резервоара уља | 1 ком |
| 23 | Уљна пумпа | 1 ком |
| 24 | Пуж уљне пумпе | 1 ком |
| 25 | Замајац | 1 ком |
| 26 | Котур стартера | 1 ком |
| 27 | Опруга стартера | 1 ком |
| 28 | Стартер комплет | 1 ком |
| 29 | Декла мача | 1 ком |
| 30 | Декла цилиндра | 1 ком |
| 31 | Затезач ланца | 1 ком |
| 32 | Електроника | 1 ком |
| 33 | Капа свећице | 1 ком |
| 34 | Ауспух | 1 ком |
| 35 | Усисна грана | 1 ком |
| 36 | Ручка тестере | 1 ком |
| 37 | Црево горива | 1 ком |
| 38 | Клацкалица гаса | 1 ком |
| 39 | Црево одвода | 1 ком |
| 40 | Пумпица | 1 пар |
| 41 | Прстен прирубнице | 1 ком |
| 42 | Семенриг | 1 ком |
| 43 | Кућиште радилице | 1 ком |
| 44 | Амортизер | 1 ком |
| 45 | Квачило | 1 ком |
| 46 | Црево уља | 1 ком |
| 47 | Полуга гашења | 1 ком |
| 48 | Гарнирура дихтунга | 1 ком |
| 49 | Лежај игличасти | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ МАКИТА PLM5130N*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Прстен | 1 ком |
| 2 | Држач ножа | 1 ком |
| 3 | Опруга | 1 ком |
| 4 | Прстен | 1 ком |
| 5 | Заштитни поклопац | 1 ком |
| 6 | Точак | 1 ком |
| 7 | Подлошка | 1 ком |
| 8 | Мењач | 1 ком |
| 9 | Носач корпе | 1 ком |
| 10 | Осовина предњег точка | 1 ком |
| 11 | Погон точка | 1 ком |
| 12 | Осовина задњег точка | 1 ком |
| 13 | Кућиште | 1 ком |
| 14 | Ручица за гашење | 1 ком |
| 15 | Индикатор нивоа | 1 ком |
| 16 | Ауспух | 1 ком |
| 17 | Сајла гаса | 1 ком |
| 18 | Нож | 1 ком |
| 19 | Стартер | 1 ком |
| 20 | Свећица | 1 ком |
| 21 | Резервоар | 1 ком |
| 22 | Сет заптивача | 1 ком |
| 23 | Гумица | 1 ком |
| 24 | Филтер ваздуха | 1 ком |
| 25 | Филтер горива | 1 ком |
| 26 | Карбуратор | 1 ком |
| 27 | Носач карбуратора | 1 ком |
| 28 | Цилиндар | 1 ком |
| 29 | Клип | 1 ком |
| 30 | Карике | 1 ком |
| 31 | Лежај | 1 ком |
| 32 | Семеринг | 1 ком |
| 33 | Радилица | 1 ком |
| 34 | Носач филтер ваздуха | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНОГ ТРИМЕРА STIHL  FS 360C*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Филтер ваздуха | 1 ком |
| 2 | Филтер горива | 1 ком |
| 3 | Свећица | 1 ком |
| 4 | Трими глава | 1 ком |
| 5 | Нож | 1 ком |
| 6 | Упртач | 1 ком |
| 7 | Цилиндар | 1 ком |
| 8 | Клип | 1 ком |
| 9 | Карика | 1 ком |
| 10 | Радилица | 1 ком |
| 11 | Лежај радилице | 1 ком |
| 12 | Кућиште | 1 ком |
| 13 | Електроника | 1 ком |
| 14 | Капа свећице | 1 ком |
| 15 | Замајац | 1 ком |
| 16 | Сигурносна матица | 1 ком |
| 17 | Трими нит 2.4(10-14м) | 1 ком |
| 18 | Двотактно уље (доза) | 1 ком |
| 19 | Маст за главу тримера | 1 ком |
| 20 | Штитник трими главе | 1 ком |
| 21 | Добош квачила | 1 ком |
| 22 | Квачило комплет | 1 ком |
| 23 | Опруга квачила | 1 ком |
| 24 | Карбуратор | 1 ком |
| 25 | Дихтунг карбуратора | 1 ком |
| 26 | Носач карбуратора | 1 ком |
| 27 | Пумпица горива | 1 ком |
| 28 | Глава тримера компл. | 1 ком |
| 29 | Осовина | 1 ком |
| 30 | Држач цеви осовине | 1 ком |
| 31 | Цев осовине | 1 ком |
| 32 | Сајла гаса комплет | 1 ком |
| 33 | Ручка гаса комплет | 1 ком |
| 34 | Стартер комплет | 1 ком |
| 35 | Амотризер резервоара | 1 ком |
| 36 | Ауспух | 1 ком |
| 37 | Кример | 1 ком |
| 38 | Ручка стартера | 1 ком |
| 39 | Носач филтера ваздуха | 1 ком |
| 40 | Стартер канап | 1 ком |
| 41 | Запињач комплет | 1 ком |
| 42 | Котур стартера | 1 ком |
| 43 | Резервоар | 1 ком |
| 44 | Црево горива | 1 ком |
| 45 | Чеп резервоара | 1 ком |
| 46 | Ручица сауга | 1 ком |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНОГ ТРИМЕРА STIHL FS 450*** | | |
| **Р.бр** | **Опис услуге** | **Количина/JM** |
| **I** | Дефектажа | 1ком |
| **II** | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч |
| **III** | **Резервни делови** | **Количина/JM** |
| 1 | Филтер ваздуха | 1 ком |
| 2 | Филтер горива | 1 ком |
| 3 | Свећица | 1 ком |
| 4 | Трими глава | 1 ком |
| 5 | Нож | 1 ком |
| 6 | Упртач | 1 ком |
| 7 | Цилиндар | 1 ком |
| 8 | Клип | 1 ком |
| 9 | Карика | 1 ком |
| 10 | Радилица | 1 ком |
| 11 | Лежај радилице | 1 ком |
| 12 | Кућиште | 1 ком |
| 13 | Електроника | 1 ком |
| 14 | Капа свећице | 1 ком |
| 15 | Замајац | 1 ком |
| 16 | Сигурносна матица | 1 ком |
| 17 | Трими нит 2.4(240-261м) | 1 ком |
| 18 | Двотактно уље (доза) | 1 ком |
| 19 | Маст за главу тримера | 1 ком |
| 20 | Штитник трими главе | 1 ком |
| 21 | Добош квачила | 1 ком |
| 22 | Квачило комплет | 1 ком |
| 23 | Опруга квачила | 1 ком |
| 24 | Карбуратор | 1 ком |
| 25 | Дихтунг карбуратора | 1 ком |
| 26 | Носач карбуратора | 1 ком |
| 27 | Пумпица горива | 1 ком |
| 28 | Глава тримера компл. | 1 ком |
| 29 | Осовина | 1 ком |
| 30 | Држач цеви осовине | 1 ком |
| 31 | Цев осовине | 1 ком |
| 32 | Сајла гаса комплет | 1 ком |
| 33 | Ручка гаса комплет | 1 ком |
| 34 | Стартер комплет | 1 ком |
| 35 | Амотризер резервоара | 1 ком |
| 36 | Ауспух | 1 ком |
| 37 | Кример | 1 ком |
| 38 | Ручка стартера | 1 ком |
| 39 | Носач филтера ваздуха | 1 ком |
| 40 | Стартер канап | 1 ком |
| 41 | Запињач комплет | 1 ком |
| 42 | Котур стартера | 1 ком |
| 43 | Резервоар | 1 ком |
| 44 | Црево горива | 1 ком |
| 45 | Чеп резервоара | 1 ком |
| 46 | Ручица сауга | 1 ком |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ STIHL MS 230*** | | | | | | | |
| **Р.бр** | | **Опис услуге** | | | **Количина/JM** | | |
| **I** | | Дефектажа | | | 1ком | | |
| **II** | | Расклапање, чишћење и склапање | | | 1 нч | | |
| **III** | | **Резервни делови** | | | **Количина/JM** | | |
| 1 | | Филтер ваздуха | | | 1 ком | | |
| 2 | | Филтер горива | | | 1 ком | | |
| 3 | | Свећица | | | 1 ком | | |
| 4 | | Водилица | | | 1 ком | | |
| 5 | | Ланац | | | 1 ком | | |
| 6 | | Ланчанок | | | 1 ком | | |
| 7 | | Двотактно уље (доза) | | | 1 ком | | |
| 8 | | Уље за ланац (доза) | | | 1 ком | | |
| 9 | | Цилиндар комплет | | | 1 ком | | |
| 10 | | Клип | | | 1 ком | | |
| 11 | | Карика | | | 1 ком | | |
| 12 | | Лежај | | | 1 ком | | |
| 13 | | Семеринг радилице | | | 1 ком | | |
| 14 | | Радилица комплет | | | 1 ком | | |
| 15 | | Сет заптивача | | | 1 ком | | |
| 16 | | Карбуратор | | | 1 ком | | |
| 17 | | Носач карбуратора | | | 1 ком | | |
| 18 | | Носач филтера ваздуха | | | 1 ком | | |
| 19 | | Кућиште са резервором | | | 1 ком | | |
| 20 | | Чеп резервоара горива | | | 1 ком | | |
| 21 | | Чеп резервоара уља | | | 1 ком | | |
| 22 | | Уљна пумпа | | | 1 ком | | |
| 23 | | Пуж уљне пумпе | | | 1 ком | | |
| 24 | | Замајац | | | 1 ком | | |
| 25 | | Котур стартера | | | 1 ком | | |
| 26 | | Опруга стартера | | | 1 ком | | |
| 27 | | Стартер комплет | | | 1 ком | | |
| 28 | | Декла мача | | | 1 ком | | |
| 29 | | Декла цилиндра | | | 1 ком | | |
| 30 | | Затезач ланца | | | 1 ком | | |
| 31 | | Електроника | | | 1 ком | | |
| 32 | | Капа свећице | | | 1 ком | | |
| 33 | | Ауспух | | | 1 ком | | |
| ***4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ STIHL MS 361*** | | | | | | | |
| **Р.бр** | | **Опис услуге** | | | | | **Количина/JM** |
| **I** | | Дефектажа | | | | | 1ком |
| **II** | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | 1 нч |
| **III** | | **Резервни делови** | | | | | **Количина/JM** |
| 1 | | Филтер ваздуха | | | | | 1 ком |
| 2 | | Филтер горива | | | | | 1 ком |
| 3 | | Свећица | | | | | 1 ком |
| 4 | | Водилица | | | | | 1 ком |
| 5 | | Ланац | | | | | 1 ком |
| 6 | | Ланчанок | | | | | 1 ком |
| 7 | | Двотактно уље (доза) | | | | | 1 ком |
| 8 | | Уље за ланац (доза) | | | | | 1 ком |
| 9 | | Цилиндар комплет | | | | | 1 ком |
| 10 | | Клип | | | | | 1 ком |
| 11 | | Карика | | | | | 1 ком |
| 12 | | Лежај | | | | | 1 ком |
| 13 | | Семеринг радилице | | | | | 1 ком |
| 14 | | Радилица комплет | | | | | 1 ком |
| 15 | | Сет заптивача | | | | | 1 ком |
| 16 | | Карбуратор | | | | | 1 ком |
| 17 | | Носач карбуратора | | | | | 1 ком |
| 18 | | Носач филтера ваздуха | | | | | 1 ком |
| 19 | | Кућиште | | | | | 1 ком |
| 20 | | Резервоар | | | | | 1 ком |
| 21 | | Чеп резервоара горива | | | | | 1 ком |
| 22 | | Чеп резервоара уља | | | | | 1 ком |
| 23 | | Уљна пумпа | | | | | 1 ком |
| 24 | | Пуж уљне пумпе | | | | | 1 ком |
| 25 | | Замајац | | | | | 1 ком |
| 26 | | Котур стартера | | | | | 1 ком |
| 27 | | Опруга стартера | | | | | 1 ком |
| 28 | | Стартер комплет | | | | | 1 ком |
| 29 | | Декла мача | | | | | 1 ком |
| 30 | | Декла цилиндра | | | | | 1 ком |
| 31 | | Затезач ланца | | | | | 1 ком |
| 32 | | Електроника | | | | | 1 ком |
| 33 | | Капа свећице | | | | | 1 ком |
| 34 | | Ауспух | | | | | 1 ком |
| ***5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ STIHL 045*** | | | | | | |
| **Р.бр** | | **Опис услуге** | **Количина/JM** | | | |
| **I** | | Дефектажа | 1ком | | | |
| **II** | | Расклапање, чишћење и склапање | 1 нч | | | |
| **III** | | **Резервни делови** | **Количина/JM** | | | |
| 1 | | Филтер ваздуха | 1 ком | | | |
| 2 | | Филтер горива | 1 ком | | | |
| 3 | | Свећица | 1 ком | | | |
| 4 | | Водилица | 1 ком | | | |
| 5 | | Ланац | 1 ком | | | |
| 6 | | Ланчанок | 1 ком | | | |
| 7 | | Двотактно уље (доза) | 1 ком | | | |
| 8 | | Уље за ланац (доза) | 1 ком | | | |
| 9 | | Цилиндар комплет | 1 ком | | | |
| 10 | | Клип | 1 ком | | | |
| 11 | | Карика | 1 ком | | | |
| 12 | | Лежај | 1 ком | | | |
| 13 | | Семеринг радилице | 1 ком | | | |
| 14 | | Радилица комплет | 1 ком | | | |
| 15 | | Карбуратор | 1 ком | | | |
| 16 | | Носач карбуратора | 1 ком | | | |
| 17 | | Носач филтера ваздуха | 1 ком | | | |
| 18 | | Кућиште | 1 ком | | | |
| 19 | | Резервоар | 1 ком | | | |
| 20 | | Чеп резервоара горива | 1 ком | | | |
| 21 | | Чеп резервоара уља | 1 ком | | | |
| 22 | | Уљна пумпа | 1 ком | | | |
| 23 | | Пуж уљне пумпе | 1 ком | | | |
| 24 | | Замајац | 1 ком | | | |
| 25 | | Котур стартера | 1 ком | | | |
| 26 | | Опруга стартера | 1 ком | | | |
| 27 | | Стартер комплет | 1 ком | | | |
| 28 | | Декла мача | 1 ком | | | |
| 29 | | Декла цилиндра | 1 ком | | | |
| 30 | | Затезач ланца | 1 ком | | | |
| 31 | | Електроника | 1 ком | | | |
| 32 | | Капа свећице | 1 ком | | | |
| 33 | | Ауспух | 1 ком | | | |
| ***6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ STIHL HT 75*** | | | | | | |
| **Р.бр** | | **Опис услуге** | | | **Количина/JM** | |
| **I** | | Дефектажа | | | 1ком | |
| **II** | | Расклапање, чишћење и склапање | | | 1 нч | |
| **III** | | **Резервни делови** | | | **Количина/JM** | |
| 1 | | Филтер ваздуха | | | 1 ком | |
| 2 | | Филтер горива | | | 1 ком | |
| 3 | | Свећица | | | 1 ком | |
| 4 | | Водилица | | | 1 ком | |
| 5 | | Ланац | | | 1 ком | |
| 6 | | Ланчанок | | | 1 ком | |
| 7 | | Двотактно уље (доза) | | | 1 ком | |
| 8 | | Уље за ланац (доза) | | | 1 ком | |
| 9 | | Цилиндар комплет | | | 1 ком | |
| 10 | | Клип | | | 1 ком | |
| 11 | | Карика | | | 1 ком | |
| 12 | | Лежај | | | 1 ком | |
| 13 | | Семеринг радилице | | | 1 ком | |
| 14 | | Радилица комплет | | | 1 ком | |
| 15 | | Сет заптивача | | | 1 ком | |
| 16 | | Карбуратор | | | 1 ком | |
| 17 | | Носач карбуратора | | | 1 ком | |
| 18 | | Носач филтера ваздуха | | | 1 ком | |
| 19 | | Кућиште | | | 1 ком | |
| 20 | | Резервоар | | | 1 ком | |
| 21 | | Чеп резервоара горива | | | 1 ком | |
| 22 | | Чеп резервоара уља | | | 1 ком | |
| 23 | | Уљна пумпа | | | 1 ком | |
| 24 | | Пуж уљне пумпе | | | 1 ком | |
| 25 | | Замајац | | | 1 ком | |
| 26 | | Котур стартера | | | 1 ком | |
| 27 | | Опруга стартера | | | 1 ком | |
| 28 | | Стартер комплет | | | 1 ком | |
| 29 | | Декла мача | | | 1 ком | |
| 30 | | Декла цилиндра | | | 1 ком | |
| 31 | | Затезач ланца | | | 1 ком | |
| 32 | | Електроника | | | 1 ком | |
| 33 | | Капа свећице | | | 1 ком | |
| 34 | | Ауспух | | | 1 ком | |

# 3.2. Рок извршења услуга

Рок испоруке је најдуже 20 (словима: двадесет) дана од дана пријема налога за рад Наручиоца (потврде дефектажне листе).

# 3.3 Место извршења услуга

Сервисна радионица изабраног Понуђача

# 3.4. Квалитативни и квантитативни пријем

Контролу квалитета предметних услуга и проверу да ли су исте извршене у складу са карактеристикама захтеваним у техничкој спецификацији у погледу обима и квалитета, изврши ће овлашћено лице Корисника услуга задужено за праћене реализације уговра у присуству овлашћеног представника Пружаоца услуга, што ће бити Записнички констатовано.

*.*

# 3.5. Гарантни рок

Гарантни рок на пружене услуге је најмање 6 (словима: шест) месеци од дана примопредаје извршене услуге, сачињавања, потписивања и верификовања Записника о пруженим услугама (без примедби) и потписивања отпремнице.

За све уочене недостатке - скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема услуге, већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник услуга ће рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах, а најкасније у року од 2 (словима: два) дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке.

# 3.6. Евентуалне додатне услуге

Након сервиса алат се испоручује у Ф-цо магацин Наручиоца

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

|  |  |
| --- | --- |
| **Ред. бр.** | **4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
| 1. | **Услов:**Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  **Доказ:**  - **за правно лице:**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  - **за предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра  *Напомена:*   * *У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача* * *У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача* |
| 2. | **Услов:** Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  **Доказ:**  - **за правно лице:**  1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА **– уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење<http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>  3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – **Уверење Основног суда** (**које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда**) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  *Посебна напомена:* Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за **кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.**  **- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  *Напомена:*   * *У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника* * *У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих* * *У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача* * *У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача*   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 3. | **Услов**: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  **Доказ:**  - **за правно лице, предузетнике и физичка лица:**  **1.Уверење Пореске управе** Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **и**  **2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине**) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  Напомена:   * *Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа* * *Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити* ***уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације*** * *У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе* * *У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)*   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 4. | **Услов:**Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  **Доказ:**  Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  *Напомена:*   * *Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом.* * *Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.* |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**  **ДОДАТНИ УСЛОВИ СЕ ОДНОСЕ НА СВЕ ПАРТИЈЕ** |
| 5. | **Финансијски капацитет**  **Услов:**   * да је понуђач у предходне три обрачунске године (2015,2016,2017) остварио пословни приход од минимун   за партију 1: у износу од 24.000.000,00 динара без ПДВ  за партију 2: у износу од 12.000.000,00 динара без ПДВ  за партију 3: у износу од 24.000.000,00 динара без ПДВ  за партију 4: у износу од 60.000.000,00 динара без ПДВ  за партију 5: у износу од 90.000.000,00 динара без ПДВ   * да понуђач у предходне две године (2016. и 2017. год), није исказао губитак у пословању и * да је у последњих 6 месеци који претходе објављивању позива за подношење понуда није исказао ликвидност у пословању (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања позива).   **Доказ:**  Доказ за финансијски капацитет  БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи сажете статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године.  или  Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2014, 2015 и 2016 са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији.  Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за наведене претходне три обрачунске године издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности.  Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за наведене претходне три обрачунске године.  или  Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки |
| 6. | **Пословни капацитет**  **Услов:**  да је у последње четири године (2014, 2015, 2016 и 2017) пре истека рока за подношење понуда извршио услуге које су рпедмет јавне набавке у минималном износу од:   * 15.000.000,00 услуге сервисирања електричног рурног алата * 10.000.000,00 услуге сервисирања агрегата (бензински и дизел) * 2.500.000,00 услуге сервисирања хидрауличних и батеријских преса * 2.500.000,00 услуге сервисирања апарат за подбушење - ракета * 10.000.000,00 услуге сервисирања компресора * 10.000.000,00 услуге сервисирања моторног програма (тестере, тримери, косачице, вибро жабе...)   **Доказ:**   * Потписана и оверена референц листа (потврда купца) * Списак испоручених предметних добара   **Услов:**   * да понуђач има имплементиран систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 (или SRPS ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2015), **који се односи на предметну набавку.** * да понуђач има имплементиран систем управљања заштитом животне средине у складу са захтевима стандарда ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015 (или SRPS ISO 14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015) **који се односи на предметну набавку.** * да понуђач има имплементиран систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду у складу са захтевима стандарда OHSAS OHSAS 18001:2007 или OHSAS 18001:2015 (или SRPS OHSAS 18001:2008 или SRPS OHSAS 18001:2015) **који се односи на предметну набавку.**   **Доказ:**   * Важећи Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 (или SRPS ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2015), на српском или енглеском језику, за понуђача, у фотокопији. * Важећи Сертификат за систем управљања заштитом животне средине издат у складу са стандардом ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015 (или SRPS ISO 14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015), на српском или енглеском језику, за понуђача, у фотокопији. * Важећи сертификат за систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду издат у складу са стандардом OHSAS 18001:2007 или OHSAS 18001:2015 (или SRPS OHSAS 18001:2008 или SRPS OHSAS 18001:2015) на српском или енглеском језику, за понуђача, у фотокопији |
| 7. | **Услов:**  **Технички капацитет**   * да понуђач поседује два теретна возила (pick-ap или комби)   **Доказ:**   * Изјава понуђача – технички капацитет * Фотокопије важећих саобраћајних дозвола из којих се види да је понуђач власник возила (извод из читача саобаћајне дозволе). Уколико није власник доставља копију уговора о закупу или копију уговор о лизингу и * Фотокопије важећих полиса осигурања из којих се види важећи датум регистрације.   **Услов:**   * да понуђач располаже пословним простором за обављање делатности (радионицом) површине најмање 100m²   **Доказ:**   * Фотокопијa уговора о закупу или уговора о власништву   **Услов:**   * да понуђач поседује струг снаге мин 1000W, балансерку за роторе снаге мин. 200W, шлицерицу за роторе снаге мин. 600W, машину за пунктовање ротора снаге мин. 2500W, компресор снаге мин. 4KW, амперметар, пресу од најмање 10 t, радни сто са испитним панелом, уређај за машинско прање делова снаге мин 150W, пећ за печење намотаја ротора снаге мин. 2KW,   **Доказ:**   * Фотокопијa рачуна или важећи уговор о закупу. За струг, балансерку за роторе, шлицерицу за роторе, машину за пунктовање ротора, компресор и пресу, доставити фотокопију стручног налаза o извршеном прегледу и испитивању опреме за рад у циљу утврђивања примене прописаних мера безбедности и здравља на раду, издатог од акредитоване институције или предузећа, који је издат пре датума објављивања позива за подношење понуда |
| 8. | **Услов:**  **Кадровски капацитет**  Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, има најмање 2 запослених извршилаца електро или машинске струке са минимум III степеном стручне спреме, односно има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду)  **Доказ:**   1. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача - за лица у радном односу 2. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) 3. Фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми 4. Изјава понуђача – кадровски капацитет |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

**Избор најповољније понуде**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

Критеријум за оцењивање понуда **Најнижа понуђена цена,** заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму. Критеријум служи само за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на процењену вредност набавке.

* 1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, оквирни споразум ће бити изабран путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен оквирни споразум.

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

* 1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

* 1. Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем *“1 од н“, „2 од н“* и тако све до *„н од н“*, с тим да *„н“* представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, адреса Балканска број 13, писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку Алати, мерни уређаји и остало – сервис – Партија \_\_\_\_\_\_\_\_ Јавна набавка број ЈН/1000/0642/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

* 1. Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

* Образац понуде
* Структура цене
* Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. Закона
* Изјава о независној понуди
* Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
* Овлашћење из тачке 6.2 Конкурсне документације
* средства финансијског обезбеђења
* Списак извршених услуга
* Потврда о референтним набавкама
* Изјава понуђача – кадровски капацитет
* Изјава понуђача – технички капацитет
* обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
* потписан и печатом оверен „Модел оквирног споразума“ (пожељно је да буде попуњен)
* Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација
* докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. конкурсне документације

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

* 1. Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска број 13.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

* 1. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

* 1. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку Алати, мерни уређаји и остало – сервис - Јавна набавка број ЈН/1000/0642/2017, партија \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Алати, мерни уређаји и остало – сервис - Јавна набавка број ЈН/1000/0642/2017 партија \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_– НЕ ОТВАРАТИ.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

* 1. Партије

Јавна набавка је обликована у пет партија

Партија 1 – алати, мерни уређаји и остало – сервис за ТЦ Београд

Партија 2 – алати, мерни уређаји и остало – сервис за ТЦ Крагујевац

Партија 3 – алати, мерни уређаји и остало – сервис за ТЦ Нови Сад

Партија 4 – алати, мерни уређаји и остало – сервис за ТЦ Краљево

Партија 5 – алати, мерни уређаји и остало – сервис за ТЦ Ниш

* 1. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

* 1. Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум/уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

* 1. Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

* податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона , обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

* 1. Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметне услуге.

Вредност понуде се користи у поступку стручне оцене понуда за рангирање истих док се оквирни споразум закључује на процењену вредност набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

* 1. Начин и услови плаћања

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу динарском дознаком, на следећи начин:

Плаћање услуга који су предмет овое набавке Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, сукцесивно, након сваког појединачног извршења и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и понуђача - без примедби, у законском року од дана пријема исправног рачуна.

Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца/Крајњег корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Масарикова 1-3, са обавезним прилозима и са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга и бројем оквирног споразума.

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

* 1. Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

* 1. Средства финансијског обезбеђења

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

**У понуди:**

**Банкарска гаранција за озбиљност понуде**

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% вредности оквирног споразума, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

* понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или
* понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум или
* понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен оквирни споразум у року од десет дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Оквирним спораумом.

**У тренутку закључења оквирног споразума, понуђач је дужан да достави:**

**Меница за добро извршење посла за добро извршење посла у поступку закључења оквирног споразума**

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења Оквирног споразума достави:

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,
2. Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5 % од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока завршетка посла, с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
4. фотокопију ОП обрасца.
5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

***Банкарска гаранција за добро извршење посла у поступку закључења појединачних Уговора***

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачног Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања појединачног Уговора од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка пружања услуга, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5 % вредности појединачног Уговора без ПДВ.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

**Достављање средстава финансијског обезбеђења**

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканса број 13

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, **и доставља се лично или поштом на адресу:**

**Балканска број 13**

*са назнаком:* **Средство финансијског обезбеђења за ЈН број ЈН/1000/0642/2017**

* 1. Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

* 1. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

* 1. Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

* 1. Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

* 1. Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/1000/0642/2018“ или електронским путем на е-mail адресу: sanja.alikalfic@eps.rs и miilos.zarkovic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07:30 до 15:30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници [www.кjn.gov.rs](http://www.кjn.gov.rs)).

* 1. Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

* 1. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

* 1. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

* је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
* ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
* ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

* Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
* понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
* је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
* понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

* 1. Рок за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума/обустави

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

* 1. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

* поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
* учинио повреду конкуренције;
* доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни соразум додељен;
* одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

* правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
* исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
* исправа о наплаћеној уговорној казни;
* рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
* изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
* доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
* други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

* 1. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

* 1. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, ЈН/1000/0642/2017 - Алати, мерни уређаји и остало – сервис адреса Балканска број 13 са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН/1000/0642/2017 - Алати, мерни уређаји и остало – сервис, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: sanja.alikalfic@eps.rs и milos.zarkovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7:30 до 15:30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 (седам)** дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу Оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је **10 (десет)** дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 100006422017, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, јн. бр. ЈН/1000/0642/2017, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

**Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН**

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR | |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX  DEUTSCHE BANK AG, F/M  TAUNUSANLAGE 12  GERMANY |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800  NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX  DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY  AMERICAS, NEW YORK  60 WALL STREET  UNITED STATES |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

* 1. Закључивање уговора

Уговори које се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних уговора на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

При издавању уговора на основу оквирног споразума стране не могу мењати битне услове оквирног споразума.

* 1. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

1. ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија \_\_\_\_\_\_\_\_

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке услуга\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године ЈН бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ***

***ЦЕНА***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | ***УКУПНА ЦЕНА динара без ПДВ-а*** |
| Алати, мерни уређаји и остало – сервис -Партија\_\_\_\_\_\_ |  |

***КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***УСЛОВ НАРУЧИОЦА*** | ***ПОНУДА ПОНУЂАЧА*** |
| ***РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:***  Плаћање услуга, НАручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, сукцесивно, након сваког појединачног извршења и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему од стране овлашћених представника НАручиоца и понуђача - без примедби, у законском року од дана пријема исправног рачуна. | *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| ***РОК ИЗВРШЕЊА:***  најдуже 20 (словима: двадесет) дана од дана пријема налога за рад Наручиоца (потврде дефектажне листе) | *\_\_\_\_\_\_\_дана од дана пријема налога за рад издате на основу појединачно потписаних уговора* |
| ***ГАРАНТНИ РОК:***  не може бити краћи од 6 (словима: шест) месеци од дана сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квалитативном пријему услуга | *\_\_\_\_ месеци од дана сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квалитативном пријему услуга* |
| ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  Сервисна радионица изабраног Понуђача | *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| ***РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:***  *не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда* | *\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда* |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).*

*- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника*

ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ АПАРАТА ЗА ПОДБУШЕЊЕ - РАКЕТА 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р. бр | Опис услуге | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM | | ***Јед.***  ***цена без ПДВ***  ***дин.*** | ***Јед.***  ***цена са ПДВ***  ***дин.*** |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 2 | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | | | | 1нч | |  |  |
| 3 | Избијање чивија из вишесечног конуса | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 4 | Демонтажа вишесечног конуса | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 5 | Загревање и демонтажа кућишта сечне главе у зони навоја | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 6 | Демонтажа секача и провера похабаности и оштећења запитивача и радне опруге | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 7 | Замена секача | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 8 | Завијање предњег кућишта и замена заптивача вишесечног конуса | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 9 | У случају похабаности и оштећења монтирање новог вишесечног конуса и фиксирање новим чивијама | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 10 | Ударање крајњег кућишта или вучног рукавца да се олабаве и одвијање истог | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 11 | Демонтажа контролне јединице контрола-и према потреби ослобађање опруге и замена запитивача | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 12 | Демонтажа крајњег кућишта и контрола | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 13 | Демонтажа клипа -контрола-замена запитивача/клизача | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 14 | Монтажа клипа поновна | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 15 | Монтажа крајњег кућишта поновна | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 16 | Монтажа контролне јединице | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 17 | Монтажа крајњег конуса -ударањем док се не учврсти | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 18 | Монтажа вучног рукаваца | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 19 | Одмашћивање,чишћење,визуелна контрола позиција и припрема за завршну монтажу | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 20 | Припремно завршно време за сервисирање грундомата | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 21 | Подмазивање клизних делова при монтажи | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2 | Резервни делови | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM | |  |  |
| 1 | Вишесечни конус | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 2 | Заптивач вишесечног конуса | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 3 | Сет чивија | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 4 | Секач | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 5 | Радна опруга | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 6 | Заптивач секача | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 7 | Кућиште (делимично назубљено-рибља кост) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 8 | Клизачи клипа-сет | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 9 | Клип | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 10 | Цилиндрични прстен контролне јединице | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 11 | Заптивач клипа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 12 | Кућиште контролне јединице | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 13 | Опруга контролне јединице | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 14 | Еластични блокатор | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 15 | Везно црево – комплет | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 16 | Комплет сет заптивача машине | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 17 | Уље | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 18 | Течност за осигурање вијчане везе – “Loctite“ или одговарајућа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ АПАРАТА ЗА ПОДБУШЕЊЕ - РАКЕТА 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Р.бр | Опис услуге | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM | |  |  |
| 1 | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 2 | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | | | | 1нч | |  |  |
| 3 | Избијање чивија из вишесечног конуса | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 4 | Демонтажа вишесечног конуса | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 5 | Загревање и демонтажа кућишта сечне главе у зони навоја | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 6 | Демонтажа секача и провера похабаности и оштећења запитивача и радне опруге | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 7 | Замена секача | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 8 | Завијање предњег кућишта и замена заптивача вишесечног конуса | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 9 | У случају похабаности и оштећења монтирање новог вишесечног конуса и фиксирање новим чивијама | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 10 | Ударање крајњег кућишта или вучног рукавца да се олабаве и одвијање истог | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 11 | Демонтажа контролне јединице контрола-и према потреби ослобађање опруге и замена запитивача | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 12 | Демонтажа крајњег кућишта и контрола | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 13 | Демонтажа клипа -контрола-замена запитивача/клизача | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 14 | Монтажа клипа поновна | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 15 | Монтажа крајњег кућишта поновна | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 16 | Монтажа контролне јединице | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 17 | Монтажа крајњег конуса -ударањем док се не учврсти | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 18 | Монтажа вучног рукаваца | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 19 | Одмашћивање,чишћење,визуелна контрола позиција и припрема за завршну монтажу | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 20 | Припремно завршно време за сервисирање грундомата | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| 21 | Подмазивање клизних делова при монтажи | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4 | Резервни делови | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM | |  |  |
| 1 | Вишесечни конус | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 2 | Заптивач вишесечног конуса | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 3 | Сет чивија | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 4 | Секач | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 5 | Радна опруга | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 6 | Заптивач секача | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 7 | Кућиште (делимично назубљено-рибља кост) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 8 | Клизачи клипа-сет | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 9 | Клип | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 10 | Цилиндрични прстен контролне јединице | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 11 | Заптивач клипа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 12 | Кућиште контролне јединице | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 13 | Опруга контролне јединице | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 14 | Еластични блокатор | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 15 | Везно црево – комплет | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 16 | Комплет сет заптивача машине | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 17 | Уље | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 18 | Течност за осигурање вијчане везе – “Loctite“ или одговарајућа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 5 | ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ XAS 77DD | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM | |  |  |
| **1** | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком | |  |  |
| **2** | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | |  |  |
| **3** | Поправка стартера | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | |  |  |
| **4** | Поправка алтернатора | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **6** | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | |  |  |
| 1 | Сервисни сет | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 2 | Сепаратор сет | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 3 | Моторно уље | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 4 | Компресорско уље | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 5 | Кит за усисну клапну | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 6 | Кит кочионих плочица | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 7 | Црево | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 м | |  |  |
| 8 | Амортизер | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 9 | Издувна флексибилна цев | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 10 | Спојница женска | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 11 | Спојница мушка | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 12 | Усисна клапна | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 13 | Цев за ваздух | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 14 | Вентилатор | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 15 | Решетка вентилатора | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 16 | Дифузор | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 17 | Излазна славина | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 18 | Прекидач темпер.мот. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 19 | Прекидач температ. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 20 | Сигурносни вентил | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 21 | Показивач притиска | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 22 | Мотосат | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 23 | Дугме за старт | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 24 | Прекидач за стартер | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 25 | Релеј | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 26 | Прекидач кола | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 27 | Регулациони вентил | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 28 | Показивач нивоа уља | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 29 | Вучно окце | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 30 | Помоћни точак | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 31 | Подешавајућа руда | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 32 | Добош точка | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| 33 | Акумулатор | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ВИБРО ЖАБЕ ATLAS COPCO LT 803*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Филтер уља | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Филтер горива-линијски | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Повратна опруга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Канап стартера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Котур канапа | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Карике (гарнитура) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Бош пумпа | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Уложак дизне | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Прирубница | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Лежај осовине | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Осовина погона | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Клипњача | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Клизниу лежај на клипњачи | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Вентил усисни | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Вентил издувни | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Центрифугални регулатор гаса | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Дихтунг (гарнитура) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Каиш клинасти | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Заштитни поклопац каиша | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Клацкалица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Клип | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Семеринг радилице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Црево горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Заптивка поклопца главе | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Стартер-потезач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Глава мотора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Дихтунг главе мотора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Радилица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Лежај радилице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Цилиндар са клипом | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Уљна пумпа | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Шипка подизача вентила | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Резервоар горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Славина горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Точкић | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Поклопац декле вентила | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Цев високог притиска | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***8. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ BOSCH GSB 14.4-2 LI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Кућиште | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Електроника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Полуга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Футер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Осигурач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Планетарни зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Батерија | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Држач батерије | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Мотор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Контакт плоча | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***9. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ BOSCH GSR 14.4-2LI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Кућиште | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Електроника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Полуга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Футер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Осигурач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Планетарни зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Батерија | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Држач батерије | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Лежај | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Мотор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | Контакт плоча | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***10. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ BOSCH GSR 18V-LI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Кућиште | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Електроника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Пребацивач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Футер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Планетарни зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Потисна опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Батерија | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Мотор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Контактна плоча | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***11. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ BOSCH GWS 7-125*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Кућиште статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Ротор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Вентилатор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Уводник кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Шелна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Лежај куглични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Полуга прекидача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Дугме прекидача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Поклопац четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Поклопац кућишта статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Гума лежаја | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | Одстојник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | Усмеривач ваздуха | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | Гумица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | Подлошка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | Зупчаник мали | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | Зупчаник велики | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | Матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | Ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | Стезна матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | Платна доња | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | Статор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | Кабл | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | Четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 28 | | | Кондензатор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | Осовина зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | Кочница | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | Лежај клизни | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | Штитник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | Маст за зупчанике | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***12. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ BOSCH GWS 13-125*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Кућиште статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Ротор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Вентилатор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Уводник кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Шелна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Лежај куглични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Полуга прекидача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Дугме прекидача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Поклопац четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Поклопац кућишта статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Гума лежаја | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | Одстојник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | Усмеривач ваздуха | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | Гумица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | Подлошка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | Зупчаник мали | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | Зупчаник велики | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | Матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | Ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | Стезна матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | Платна доња | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | Статор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | Кабл | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | Четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 28 | | | Кондензатор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | Осовина зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | Кочница | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | Лежај клизни | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | Штитник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | Електроника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | Маст за зупчанике | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***13. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ BOSCH GWS 22-230JH*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Кућиште статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Уводник кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Држач кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Гумица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Лежај клизни | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Осовина | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Зупчаници | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Застонка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Дихтунг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Платна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Филц | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Гумени престен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | Матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | Штитник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | Статор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | Ротор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | Кабл | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | Четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 23 | | | Лежај куглични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | Поклопац зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | Зегер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | Вентилатор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | Кочница | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | Лежај игличасти | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | Електроника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | Платна доња | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | Стезна матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | СДС матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | Маст за зупчанике | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***14.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ BOSCH GWS 26-230JH*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Кућиште статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Статор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Уводник кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Држач кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Лежај куглични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Поклопац | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Кућиште прекидача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Осовина | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Гумица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Застонка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Платна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Филц | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Дихт прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | Гумени прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | Матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | Лежај клизни | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | Дихтплата | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | Штитник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | Ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | Ротор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | Кабл | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | Четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 26 | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | Поклопац зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | Зегер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | Зупчаници | | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 31 | | | Дихтунг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | Вентилатор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | Коцница | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | Осигурач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | Лежај игличасти | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | Граничник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | Електроника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | Платна доња | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 39 | | | Стезна матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 40 | | | СДС матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 41 | | | Маст за зупчанике | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***15. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БУШИЛИЦЕ BOSCH GSB 20-2RE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Кућиште статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Статор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Ротор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Уводник кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Лежај куглични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Осовина | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Платна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Зегер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Бравица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Зупчаник цилиндрични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Подлошка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | Куглица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | Пребацивач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | Осовина пребацивача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | Дихтунг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | Застонка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | Поклопац кућишта | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | Болцна са опругом | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | Футер самостежући | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | Каблић | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | Ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | Држач прекидача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | Граничник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | Кабл | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | Четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 31 | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | Кућиште лежаја | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | Тростепени зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | Полуга зупчаста | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | Плоча држач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | Клизач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***16. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БУШИЛИЦЕ BOSCH PSB 570RE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | | | | | **Опис услуге** | | **Количина/JM** | | | | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | | | | | Дефектажа | | 1ком | | | | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | 1 нч | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | | | | | Репарација статора | | 1 ком | | | | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | | | | | Репарација ротора | | 1 ком | | | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | | | | | **Резервни делови** | | **Количина/JM** | | | | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | | | | | Кућиште | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | | | | | Статор | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | Ротор | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | Вентилатор | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | Прекидач | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | Уводник кабла | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | Држач четкица | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | Шраф | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | Гумица | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | Пребацивач | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | | | | | Лежај игличасти | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | Чаура | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | Куглица | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | Опруга | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | Платна | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | Штитник вибрације | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | | | | | Футер | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | Кабл | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | | | | | Лежај куглични | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | | | | | Четкице | | 1 пар | | | | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | | | | | Осовина футера | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | | | | | Кућиште лежаја | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | | | | | Дугме пребацивача | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | | | | | Пласт.декла са чауром | | 1 ком | | | | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | | | | | Зупчаник | | 1 ком | | | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***17.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ BOSCH GBH 2-24*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | Футер | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | Пребацивач | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | Зегер | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | Платна | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | Опруга | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | Зупчаник цилиндрични | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | Носач алата | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | Одстојник | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | Сет чаура | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | Ударни клип | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | Гумица | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | Чаура | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | Клип | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | Алумин.цилиндар | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | Подлошка | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | Болцна | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | Стезни лим | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | Декла | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | Зупчаста осовина | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | Ексцентар | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | Зупчаник | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | Ротор | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | Застонка | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | Шраф | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | Статор | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | Гумени прстен | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | Кућиште мотора | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | Четкице | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 31 | | | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | Кондензатор | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | Кабл | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | Уводник кабла | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | | | Лежај | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | | | Клип ударни | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | | | Маст | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***18.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ BOSCH  GBH 4-32DFR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Статор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Уводник кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Шелна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Лежај куглични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Вентилатор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Кућиште мотора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Ударни клип | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Кућиште вентилатора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Преклопник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Прстен зупчасти | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | Преносни зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | Прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | Подлошка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | Платна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | Зупчаник цилиндрични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | Зупчаник са осовином | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | Опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | Куплунг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | Лисната опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | Лежај игличасти | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | Клипнјача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | Танјирасти зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | Ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | Шраф ручке | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | Зегер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | Заптивна чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | Дистанцер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | Баланс плоча | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | Гумица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | Гума заднјег лежаја | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | Куглица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | Биксна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | Прстен осовине | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | Филц | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 39 | | | Пригушни прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 40 | | | Семеринг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 41 | | | Полуга прекидача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 42 | | | Пребацивач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 43 | | | Гумени одстојник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 44 | | | СДС футер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 45 | | | Прашинар | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 46 | | | Маст | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 47 | | | Тефлонски прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 48 | | | Изолационо кућиште | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 49 | | | Ротор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 50 | | | Кабл | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 51 | | | Четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 52 | | | Клип ударни | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 53 | | | Поклопац ручке | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 54 | | | Затварач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 55 | | | Сервис пак (гарнитура) | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***19. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ BOSCH  GBH 5-40D*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Куцисте мотора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Статор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Кабл | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Носач алата | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Заштирни поклопац | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Пластична облога футера | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Ролнице носача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Вентилатор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Биксна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Потпорни диска | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Кућиште лежаја | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | Цилиндар | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | Ролница цилиндра | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | Поклопац | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | Поклопац вентилатора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | Контролна чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | Назубљена чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | Прстен пребацивача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | Зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | Платна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | Клип летећи | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | Вођица алата | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | Ексцентар зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | Рукохват | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | Електроника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | Поклопац ручке | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | Ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | Гумица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | Дистанцер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | Гума заднјег лагера | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | Магнетни прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | Лежај игличасти | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | Амортизујући прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | Чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 39 | | | Поклопац чауре | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 40 | | | Дихтунг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 41 | | | Семеринг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 42 | | | Зегер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 43 | | | Амортизер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 44 | | | Ротор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 45 | | | Лежај куглични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 46 | | | Четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 47 | | | Месингано кућиште | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 48 | | | Клип ударни | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 49 | | | Вилјушка пребацивача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 50 | | | Вођица чауре | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 51 | | | Клип са клипњачом | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 52 | | | Куплунг зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 53 | | | Поклопац кућишта зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 54 | | | Додатна ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 55 | | | Сервис пак (гарнитура) | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***20. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ BOSCH  GBH 12-52D*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Кућиште мотора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Статор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Уводник кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Држач кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Вентилатор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Филц | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Капа футера | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Бравица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Држач бравица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Застонка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Гумица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | Кућиште пластично | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | Поклопац кућишта | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | Притезни део | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | Чаура квачила | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | Зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | Носач болцне | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | Носач лежаја | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | Гумени прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | Зупчаник са осовином | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | Расцепка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | Штифт | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | Клипњача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | Ексцентар зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | Болцна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | Електроника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | Ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | Прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | Матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | Лежај куглични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | Подлошка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | Платна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | Дихтунг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | Гума лежаја | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 39 | | | Сигурносни прстен | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 40 | | | Зегер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 41 | | | Семеринг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 42 | | | Цилиндар ролнице | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 43 | | | Поклопац ручке | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 44 | | | Ротор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 45 | | | Кабл | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 46 | | | Четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 47 | | | Лежај | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 48 | | | Носач алата | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 49 | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 50 | | | Цилиндар | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 51 | | | Алуминијумско кућиште | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 52 | | | Клип ударни | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 53 | | | Контролна вилјушка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 54 | | | Вођица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 55 | | | Клип | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 56 | | | Клип летећи | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 57 | | | Куплунг зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 58 | | | Ексцентар зупчаник кпл. | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 59 | | | Поклопац кући.зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 60 | | | Сервис пак (гарнитура) | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***21. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ШТЕМЕРИЦЕ BOSCH GSH 5 CE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Кућиште | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Статор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Уводник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Држач кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Лежај куглични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Вентилатор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Стезач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Зегер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Прашинар | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Пластична капа | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Зауставна чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Бравица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | Држач бравица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | Застонка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | Опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | Фланшна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | Носач алата | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | Поклопац кућишта електронике | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | Штитник кућишта | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | Штитник вентилатора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | Платна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | Клип летећи | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | Вођица алата | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | Ексцентар зупћаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | Алуминијумски поклопац | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | Ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | Електроника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | Поклопац ручке | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | Шелна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | Гумица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | Гума задњег лежаја | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | Матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | Лежај игличасти | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | Биксна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 39 | | | Дихтунг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 40 | | | Семеринг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 41 | | | Филц | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 42 | | | Подлошка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 43 | | | Ротор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 44 | | | Кабл | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 45 | | | Четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 46 | | | Осовина ручке | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 47 | | | Алумијумско кућиште | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 48 | | | Клип ударни | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 49 | | | Сет делова (клип,чауре...) | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 50 | | | Клип са клипњачом | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 51 | | | Додатна ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 52 | | | Кућиште клипа | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 53 | | | Амортизер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 54 | | | Маст | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 55 | | | Сервис пак (гарнитура) | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***22. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ШТЕМЕРИЦЕ BOSCH GSH 11E*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | Кућиште статора | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | Статор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | Уводник кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | Држач кабла | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | Лежај куглични | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | Лежај игличасти | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | Вентилатир | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | Чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | Назубљена чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | Зегер | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | Платна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | Носач алата | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | Поклопац | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | Заштитна чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | Зауставна чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | Бравица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | Држач бравица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | Опруга | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | Гумица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | Цилиндар | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | ПВЦ поклопац кућишта | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | Семеринг | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | Клип ударни | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | Поклопац лежаја | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | Контролна чаура | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | Клип летећи | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | Клип на клипњачи | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | Клипњача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | Штифт | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | Ексцентар зупчаник | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | Ручка | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | Пребацивач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | Дугме прекидача | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | Електроника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | Индикатор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | Шелна | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 39 | | | Звездасто дугме | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 40 | | | Матица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 41 | | | Дистанц држач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 42 | | | Платна аксијална | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 43 | | | Филц | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 44 | | | Ротор | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 45 | | | Кабл | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 46 | | | Куглица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 47 | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 48 | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 49 | | | Четкице | | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 50 | | | Поклопац кућишта | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 51 | | | Маст | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 52 | | | Одмасћивач | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 53 | | | Сервис пак (гарнитура) | | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 23. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ АГРЕГАТА ENDRESS ESE 606HS-GT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Р.бр | | | | | | | | Опис услуге | | | | | | | | | Количина/JM | | |  |  |
| I | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| II | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| III | | | | | | | | Премотавање генератора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| IV | | | | | | | | Резервни делови | | | | | | | | | Количина/JM | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Филтер уља | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Филтер горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Уље | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Гарнитура заптивача (дихтунга) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Чеп одушка | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Носач бризгаљке | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Црево доводно | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Црево повратно | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Чеп резервоара | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Гарнитура семеринга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Гарнитура гумица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Центрифугални прекидач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Клип | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Радилица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Блок мотора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Ауспух | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Биметал (осигурач) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Утичница монофазна | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Утичница трофазна | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Амперметар | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Волтметар | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Волтметарски прекидач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Сигнална сијалица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Аутоматски осигурач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Термодавач уља | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Тастер Старт | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Тастер Стоп | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Алансер | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Акумулатор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Пуњач батерија | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Четкице генератора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Носачи четкица генератора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Лежај генератора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Рам агрегата | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Носачи мотора и генератора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Резервоар | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | Носачи резервоара | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | Заптивне гумице резервоара | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 41 | | | | | | | | Ручна славина за гориво | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 42 | | | | | | | | Контакт брава | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 43 | | | | | | | | Носач филтера ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 44 | | | | | | | | Редлер | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 45 | | | | | | | | Четкице за алансер | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 46 | | | | | | | | Бендикс за алансер | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 47 | | | | | | | | Прикључна клема акумулатора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 48 | | | | | | | | Носач акумулатора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 49 | | | | | | | | Декла предња за генератор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 50 | | | | | | | | Декла задња за генератор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 51 | | | | | | | | Елемент високог притиска | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 52 | | | | | | | | Потезница | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 53 | | | | | | | | Карбуратор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 54 | | | | | | | | Свећица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 55 | | | | | | | | Таложна чашица филтера горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 24. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНОГ ТРИМЕРА HUSQVARNA 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Р.бр | | | | | | | | Опис услуге | | | | | | | | | Количина/JM | | |  |  |
| I | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| II | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| III | | | | | | | | Резервни делови | | | | | | | | | Количина/JM | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Филтер горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Свећица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Трими глава | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Нож | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Упртач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Цилиндар | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Клип | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Карика | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Радилица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Лежај радилице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Капа свећице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Замајац | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Сигурносна матица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Трими нит 2.4(10-14м) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Двотактно уље (доза) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Маст за главу тримера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Штитник трими главе | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Добош квачила | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Квачило комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Опруга квачила | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Карбуратор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Дихтунг карбуратора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Носач карбуратора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Пумпица горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Глава тримера компл. | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Осовина | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Држач цеви осовине | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Цев осовине | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Сајла гаса комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Ручка гаса комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Стартер комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Амотризер резервоара | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Ауспух | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Кример | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Ручка стартера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | Носач филтера ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | Стартер канап | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 41 | | | | | | | | Запињач комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 42 | | | | | | | | Котур стартера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 43 | | | | | | | | Резервоар | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 44 | | | | | | | | Црево горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 45 | | | | | | | | Чеп резервоара | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 46 | | | | | | | | Ручица сауга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 25. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ HUSQVARNA 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Р.бр | | | | | | | | Опис услуге | | | | | | | | | | | Количина/JM |  |  |
| I | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | 1ком |  |  |
| II | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | 1 нч |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| III | | | | | | | | Резервни делови | | | | | | | | | | | Количина/JM |  |  |
| 1 | | | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 2 | | | | | | | | Филтер горива | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 3 | | | | | | | | Свећица | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 4 | | | | | | | | Водилица | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 5 | | | | | | | | Ланац | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 6 | | | | | | | | Ланчанок | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 7 | | | | | | | | Двотактно уље (доза) | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 8 | | | | | | | | Уље за ланац (доза) | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 9 | | | | | | | | Цилиндар комплет | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 10 | | | | | | | | Клип | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 11 | | | | | | | | Карика | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 12 | | | | | | | | Лежај | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 13 | | | | | | | | Семеринг радилице | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 14 | | | | | | | | Радилица комплет | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 15 | | | | | | | | Лим мача | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 16 | | | | | | | | Сет заптивача | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 17 | | | | | | | | Карбуратор | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 18 | | | | | | | | Изолатор карбуратора | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 19 | | | | | | | | Носач филтера ваздуха | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 20 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 21 | | | | | | | | Резервоар | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 22 | | | | | | | | Чеп резервоара горива | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 23 | | | | | | | | Чеп резервоара уља | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 24 | | | | | | | | Уљна пумпа | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 25 | | | | | | | | Пуж уљне пумпе | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 26 | | | | | | | | Замајац | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 27 | | | | | | | | Котур стартера | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 28 | | | | | | | | Опруга стартера | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 29 | | | | | | | | Стартер комплет | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 30 | | | | | | | | Декла мача | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 31 | | | | | | | | Декла цилиндра | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 32 | | | | | | | | Затезач ланца (спанер) | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 33 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 34 | | | | | | | | Капа свећице | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 35 | | | | | | | | Ауспух | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 26. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БАТЕРИЈСКЕ ПРЕСЕ EK-6022L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Р.бр | | Опис услуге | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM |  |  |
| I | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком |  |  |
| II | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 нч |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| III | | Резервни делови | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM |  |  |
| 1 | | Сервис и замена резервоар а, уља и заптивних гумица | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 2 | | Сервис и замена резервоара, уља, заптивних гумица и мотора | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 3 | | Сервис и замена тела хидраулич ног цилиндра | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 4 | | Сервис и замена неповратних вентила | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 5 | | Сервис и замена тела стезне главе | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 6 | | Сервис и замена електронске плочице | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 7 | | Сервис и замена батерије | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 8 | | Сервис и замена покретног клипа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 9 | | Замена пластичног кућишта | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 10 | | Сервис и замена растеретно г вентила | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 11 | | Замена измењивих уметака | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 27. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БАТЕРИЈСКЕ ПРЕСЕ INTERCABLE API 130-C3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Р.бр | | Опис услуге | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM |  |  |
| I | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком |  |  |
| II | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 нч |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| III | | Резервни делови | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM |  |  |
| 1 | | Сервис и замена резервоар а, уља и заптивних гумица | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 2 | | Сервис и замена резервоара, уља, заптивних гумица и мотора | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 3 | | Сервис и замена тела хидраулич ног цилиндра | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 4 | | Сервис и замена неповратних вентила | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 5 | | Сервис и замена тела стезне главе | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 6 | | Сервис и замена електронске плочице | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 7 | | Сервис и замена батерије | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 8 | | Сервис и замена покретног клипа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 9 | | Замена пластичног кућишта | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 10 | | Сервис и замена растеретно г вентила | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 11 | | Замена измењивих уметака | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 28. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ХИДРАУЛИЧНЕ ПРЕСЕ INTERCABLE HP 60-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Р.бр | | Опис услуге | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM |  |  |
| I | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком |  |  |
| II | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 нч |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| III | | Резервни делови | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM |  |  |
| 1 | | Сервис и замена резервоара, уља и заптивних гумица | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 2 | | Сервис и замена тела хидрауличног цилиндра | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 3 | | Сервис и замена неповратних вентила | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 4 | | Сервис и замена тела стезне главе | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 5 | | Сервис и замена покретног клипа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 6 | | Сервис и замена растеретног вентила | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 7 | | Замена измењивих уметака | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 29.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ХИДРАУЛИЧНЕ ПРЕСЕ INTERCABLE HPI130C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Р.бр | | Опис услуге | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM |  |  |
| I | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1ком |  |  |
| II | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 нч |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| III | | Резервни делови | | | | | | | | | | | | | | | | | Количина/JM |  |  |
| 1 | | Сервис и замена резервоара, уља и заптивних гумица | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 2 | | Сервис и замена тела хидрауличног цилиндра | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 3 | | Сервис и замена неповратних вентила | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 4 | | Сервис и замена тела стезне главе | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 5 | | Сервис и замена покретног клипа | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 6 | | Сервис и замена растеретног вентила | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| 7 | | Замена измењивих уметака | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ком |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***30. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ ISKRA HSW 3125CE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | | Кућиште статора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | | Ротор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | | Уводник кабла | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | | Шелна | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | | Лежај куглични | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | | Држач четкица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | | Опруга | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | | Полуга прекидача | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | | Дугме прекидача | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | | Поклопац четкице | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | | Поклопац кућишта статора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | | Гума лежаја | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | | Одстојник | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | | Усмеривач ваздуха | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | | Гумица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | | Подлошка | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | | Зупчаник мали | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | | Зупчаник велики | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | | Матица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | | Ручка | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | | Стезна матица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | | Платна доња | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | | Статор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | | Кабл | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | | Четкице | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | | Кондензатор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | | Осовина зупчаника | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | | Кочница | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | | Лежај клизни | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | | Штитник | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | | Маст за зупчанике | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***31. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ ISKRA HSW 4208*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | | Кућиште статора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | | Уводник кабла | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | | Држач кабла | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | | Гумица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | | Лежај клизни | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | | Ручка | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | | Осовина | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | | Зупчаници | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | | Застонка | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | | Прстен | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | | Дихтунг | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | | Платна | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | | Филц | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | | Гумени престен | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | | Матица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | | Шраф | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | | Штитник | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | | Статор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | | Ротор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | | Кабл | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | | Четкице | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | | Лежај куглични | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | | Држач четкица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | | Поклопац зупчаника | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | | Зегер | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | | Кочница | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | | Лежај игличасти | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | | Платна доња | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | | Стезна матица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | | Маст за зупчанике | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***32. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БРУСИЛИЦЕ ISKRA HSW 6258*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | | Кућиште статора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | | Статор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | | Уводник кабла | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | | Држач кабла | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | | Лежај куглични | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | | Поклопац | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | | Кућиште прекидача | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | | Осовина | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | | Гумица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | | Застонка | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | | Прстен | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | | Платна | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | | Филц | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | | Дихт прстен | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | | Гумени прстен | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | | Матица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | | Лежај клизни | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | | Шраф | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | | Дихтплата | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | | Штитник | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | | Ручка | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | | Ротор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | | Кабл | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | | Четкице | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | | Држач четкица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | | Поклопац зупчаника | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | | Зегер | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | | Зупчаници | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | | Дихтунг | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | | Коцница | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | | Осигурач | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | | Лежај игличасти | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | | Граничник | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | | Платна доња | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | | Стезна матица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | | Маст за зупчанике | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***33.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БУШИЛИЦЕ ISKRA PSB 9-1216*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | | Кућиште статора | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | | Статор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | | Ротор | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | | Уводник кабла | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | | Лежај куглични | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | | Шраф | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | | Осовина | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | | Опруга | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | | Платна | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | | Зегер | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | | Бравица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | | Зупчаник цилиндрич. | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | | Зупчаник | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | | Подлошка | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | | Куглица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | | Пребацивач | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | | Осовина пребацивача | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | | Дихтунг | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | | Застонка | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | | Поклопац кућишта | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | | Болцна са опругом | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | | Држач четкица | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | | Футер самостежући | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | | Каблић | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | | Ручка | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | | Држач прекидача | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | | Граничник | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | | Кабл | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | | Четкице | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | | Кућиште лежаја | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | | Тростепени зупчаник | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | | Полуга зупчаста | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | | Плоча држач | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | | Клизач | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***34.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БУШИЛИЦЕ ISKRA PSB 9-713*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | | | | Кућиште | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | | | | Статор | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | | | | Ротор | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | | | | Прекидач | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | | | | Уводник кабла | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | | | | Држач четкица | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | | | | Шраф | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | | | | Гумица | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | | | | Пребацивач | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | | | | Лежај игличасти | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | | | | Чаура | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | | | | Куглица | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | | | | Опруга | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | | | | Платна | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | | | | Штитник вибрације | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | | | | Футер | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | | | | Кабл | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | | | | Лежај куглични | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | | | | Четкице | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | | | | Осовина футера | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | | | | Кућиште лежаја | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | | | | Дугме пребацивача | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | | | | Пласт.декла са чауром | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | | | | Зупчаник | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***35. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ ISKRA PBH 1152*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| **III** | | | | Репарација статора | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | | Репарација ротора | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | Футер | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | Пребацивач | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | Зегер | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | Платна | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | Опруга | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | Зупчаник цилиндри. | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | Носач алата | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | Одстојник | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | Сет чаура | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | Ударни клип | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | Гумица | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | Чаура | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | Клип | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | Алумин.цилиндар | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | Подлошка | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | Болцна | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | Стезни лим | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | Декла | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | Зупчаста осовина | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | Ексцентар | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | Зупчаник | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | Ротор | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | Застонка | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | Шраф | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | Статор | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | Гумени прстен | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | Кућиште мотора | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | Држач четкица | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | Четкице | | | | | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 31 | | | | Прекидач | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | Кондензатор | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | Кабл | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | Уводник кабла | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | | Лежај | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | | Клип ударни | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | | Маст | | | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***36. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6227D*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Семеринг | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Шраф | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Пребацивач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Држач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Заптивна гумица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Механизам | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Мотор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Батерија | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Футер | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***37. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА DDF 456*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Самоурезни вијак | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Полуга смера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Пребацивач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Поклопац кућишта | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Футер брзостезни | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Механизам (планетарац) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Статор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Ротор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Држач четкица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Четкице | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Гумени затварач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Оруга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Батерија | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***38. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6347D*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1нч | | |  |  |
| Укупнно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Bијак | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Пребацивач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Полуга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Механизам (планетарац) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Статор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Ротор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Кућиште лежаја | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Четкице | | | | | | | | | 1 пар | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Поклопац четкица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Футер брзостезни | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Батерија | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***38.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6280D*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | 1нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***III*** | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | Пребацивач | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | Вијак | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | Опруга | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | Полуга пребацивача | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | Контакт клема | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | Футер брзостезни | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | Механизам (планетарац)е. | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | Мотор | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | Батерија | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***39. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6281D*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Пребацивач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Полуга пребацивача | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Контакт клема | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Футер брзостезни | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Механизам (планетарац)е. | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Мотор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Батерија | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***40. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6390D*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Пребацивач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Полуга пребацивача | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Футер брзостезни | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Механизам (планетарац)е. | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Мотор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Батерија | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***41. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ AKU БУШИЛИЦЕ МАКИТА 6391D*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Пребацивач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Полуга пребацивача | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Футер брзостезни | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Механизам (планетарац)е. | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Мотор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Батерија | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***42. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БRUSILICE МАКИТА 9554NB*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | | | | | | Дефектажа | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | 1нч | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | | | | | | Репарација статора | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | | | | | | Репарација ротора | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | | | | | | Статор | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | | | | | | Амортизер | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | Лежај | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | Подлошка | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | Ротор | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | Вентилатор | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | Поклопац кућишта | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | Прстен | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | Зупчаник мали | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | Навртка | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | | | | | | Кочница | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | | Вијак | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | Штифт | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | Кућиште зупчаника | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | Болцн | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | Матица | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | | | | | | Зупчаник велики | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | Осигурач | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | | | | | | Кућиште лежаја | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | | | | | | Шраф | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | | | | | | Осовина зупчаника | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | | | | | | Граничник | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | | | | | | Заптивна гумица | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | | | | | | Штитник | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | | | | | | Прирубница | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | | | | | | Држач четкица | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | | | | | | Четкице | | | | 1 пар | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | | | | | | Прекидач | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | | | | | | Уводник кабла | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | | | | | | Кабл | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | | | | | | Дугме прекидача | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | | | | | | Кућиште мотора | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | | | | | | Опруга | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | | | | | | Полуга прекидача | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***43.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БRUSILICE МАКИТА 9557NB*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | | | | | | Дефектажа | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | 1нч | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | | | | | | Репарација статора | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | | | | | | Репарација ротора | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | | | | | | Статор | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | | | | | | Амортизер | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | Лежај | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | Подлошка | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | Ротор | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | Вентилатор | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | Поклопац кућишта | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | Прстен | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | Зупчаник мали | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | Навртка | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | | | | | | Кочница | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | | Вијак | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | Штифт | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | Кућиште зупчаника | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | Болцн | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | Матица | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | | | | | | Зупчаник велики | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | Осигурач | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | | | | | | Кућиште лежаја | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | | | | | | Шраф | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | | | | | | Осовина зупчаника | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | | | | | | Граничник | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | | | | | | Заптивна гумица | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | | | | | | Штитник | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | | | | | | Прирубница | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | | | | | | Држач четкица | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | | | | | | Четкице | | | | 1 пар | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | | | | | | Прекидач | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | | | | | | Уводник кабла | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | | | | | | Кабл | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | | | | | | Дугме прекидача | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | | | | | | Кућиште мотора | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | | | | | | Опруга | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | | | | | | Полуга прекидача | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***44.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БRUSILICE МАКИТА GA 9040RF01*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | | | | | | Дефектажа | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | 1нч | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | | | | | | Репарација статора | | | | 1 ком | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | | | | | | Репарација ротора | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | | | | | | Дугме | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | | | | | | Опруга | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | Вијак | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | Одбојник гумени | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | Кућиште | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | Заптивна гумица | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | Кућиште зупчаника | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | Зупчаник мали | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | Лежај | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | Матица | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | | | | | | Подлошка | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | | Вентилатор | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | Ротор | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | Спојница | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | Статор | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | Прстен | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | | | | | | Конектор | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | Кућиште мотора | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | | | | | | Држач четкица | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | | | | | | Поклопац четкица | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | | | | | | Четкице | | | | 1 пар | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | | | | | | Дугме кочнице | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | | | | | | Електроника | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | | | | | | Прекидач | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | | | | | | Осигурач | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | | | | | | Гумица | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | | | | | | Кабл | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | | | | | | Уводник кабла | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | | | | | | Кочница (блокада) | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | | | | | | Болцна | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | | | | | | Зупчаник велики | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | | | | | | Шраф | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | | | | | | Поклопац кућишта | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | | | | | | Шајбна | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | | | | | | Навртка | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | | | | | | Ручка | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***45. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БRUSILICE МАКИТА 9069*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | **Количина/JM** | | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | 1ком | | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | 1нч | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | **Количина/JM** | | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | | | Опруга | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | | | Дугме кочнице | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | | | Вијак | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | | | Осигурач | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | | | Зупчаник мали | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | | | Лежај | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | | | Ротор | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | | | Подлошка | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | | | Статор | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | | | Ручка | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | | | Кућиште | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | | | Поклопац четкица | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | | | Четкице | | | | | | 1 пар | | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | | | Прекидач | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | | | Спојница | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | | | Кабл | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | | | Уводник кабла | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | | | Матица | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | | | Прирубница | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | | | Осовина зупчаника | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | | | Поклопац кућишта | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | | | Кућиште зупчаника | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | | | Зупчаник велики | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | | | Кућиште лежаја | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | | | Болцна | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***46.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ МАКИТА  HR 2470*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | **Количина/JM** | | | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | 1ком | | | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | 1нч | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | **Количина/JM** | | | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Капа футера | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Подлошка | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Поклопац | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Прстен | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Вођица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Ручица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Навртка | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Болцна | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Полуга пребацивача | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Лежај | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Семеринг | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Зупчаник | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Куглица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Држач алата | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Чаура | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Клип летећи | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Гумица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Осигурач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Клип ударни | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Носач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Заптивна гумица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Лежај игличасти | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Зупчаник купл. | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Осовина | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Ексцентар | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Граничник | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Ротор | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Дихтунг | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Спојница | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Статор | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Кућиште мотора | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Четкице | | | | | | | 1 пар | | | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Носач четкица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | Уводник кабла | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | Поклопац ручице | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 41 | | | | | | | | Кочиона плоча | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 42 | | | | | | | | Матица | | | | | | |  | | | | |  |  |
| 43 | | | | | | | | Зупчаник осовине | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***47. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦЕ МАКИТА  HR 2010*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | **Количина/JM** | | | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | 1ком | | | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | 1нч | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | **Количина/JM** | | | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Гума заштитна | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Капа футера | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Цилиндар | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Чаура | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Каиш | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Завртањ | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Заптивна гумица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Заптивач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Лежај | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Подлошка | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Куглица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Носач алата | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Држач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Зупчаник | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Прстен | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Гумица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Клип летећи | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Клип ударни | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Клип | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Клипнјача | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Лежај игличасти | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Осигурач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Зупчаник 29з | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Зупчаник са осовином | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Семеринг | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Уводник кабла | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Кабл | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Полуга прекидача | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Спојница | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Поклопац четкица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Четкице | | | | | | | 1 пар | | | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Конектор | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Ручка | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | Вођица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | Болцна | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 41 | | | | | | | | Поклопац кућишта | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 42 | | | | | | | | Опруга футера | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***48. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦА МАКИТА  HR 3000C*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | **Количина/JM** | | | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | 1ком | | | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | 1нч | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | **Количина/JM** | | | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Капа футера | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Поклопац | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Болцн | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Чаура | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Прстен | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Вођица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Семеринг | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Филц | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Осигурач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Лежај | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Куглица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Држач алата | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Штифт | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Клип летећи | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Шајбна | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Клип ударни | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Цилиндар | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Граничник | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Зупчаник | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Клипнјача | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Клип | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Матица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Поклопац кућишта | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Заштитна гума | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Пребацивач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Осовина | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Дугме за закључавање | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Зупчаник куплунг | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Уводник | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Кабл | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Подлошка | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Дихтунг | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Лежај игличасти | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Статор | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Ротор | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | Носач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 41 | | | | | | | | Четкице | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 42 | | | | | | | | Чеп | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 43 | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 44 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 45 | | | | | | | | Гумица заптивна | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 46 | | | | | | | | Маст пнеуматска | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***49.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦА МАКИТА  HR 4011C*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | **Количина/JM** | | | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | 1ком | | | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | 1нч | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | **Количина/JM** | | | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Капа футера | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Прстен | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Подлошка | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Чаура | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Полуга прекидача | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Семеринг | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Кућиште цилиндра | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Поклопац кућишта | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Држач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Пребацивач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Држач алата | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Х-прстен | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Клип летећи | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Заптивна гумица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Клип ударни | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Зупчаник | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Клипњача | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Клип | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Гумица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Зегер | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Цилиндар | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Кућиште клипа | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Вођица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Дугме пребацивача | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Преклопник пл. | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Ручка | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Поклопац вратила | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Плочица везна | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Клизни лежај | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Плочица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Ексцентар | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Лежај | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Зупчаник преносни | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Лежај куглични | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Подизач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | Прирубница | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | Склопка | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 41 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 42 | | | | | | | | Поклопац прекидача | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 43 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 44 | | | | | | | | Кабл | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 45 | | | | | | | | Уводник | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 46 | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 47 | | | | | | | | Спојница | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 48 | | | | | | | | Четкице | | | | | | | 1 пар | | | | |  |  |
| 49 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 50 | | | | | | | | Шраф | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 51 | | | | | | | | Биксна | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 52 | | | | | | | | Статор | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 53 | | | | | | | | Ротор | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 54 | | | | | | | | Маст | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 55 | | | | | | | | Матица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 56 | | | | | | | | Држач четкица | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| 57 | | | | | | | | Дихтунг | | | | | | | 1 ком | | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***50. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ЕЛ.ПН.БУШИЛИЦА МАКИТА HR 4500C*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | **Количина/JM** | | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | 1ком | | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | 1нч | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | **Количина/JM** | | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Капа футера | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Прстен | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Подлошка | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Чаура | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Полуга прекидача | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Семеринг | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Кућиште цилиндра | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Поклопац кућишта | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Држач | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Пребацивач | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Држач алата | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Х-прстен | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Клип летећи | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Заптивна гумица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Клип ударни | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Зупчаник | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Клипњача | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Клип | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Гумица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Зегер | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Цилиндар | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Кућиште клипа | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Вођица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Дугме пребацивача | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Преклопник | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Ручка | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Поклопац вратила | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Плочица везна | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Клизни лежај | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Плочица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Ексцентар | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Лежај | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Зупчаник преносни | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Лежај куглични | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Подизач | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | Прирубница | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | Склопка | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 41 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 42 | | | | | | | | Поклопац прекидача | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 43 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 44 | | | | | | | | Кабл | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 45 | | | | | | | | Уводник | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 46 | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 47 | | | | | | | | Спојница | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 48 | | | | | | | | Четкице | | | | | | | | 1 пар | | | |  |  |
| 49 | | | | | | | | Кућиште статора | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 50 | | | | | | | | Шраф | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 51 | | | | | | | | Биксна | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 52 | | | | | | | | Статор | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 53 | | | | | | | | Ротор | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 54 | | | | | | | | Маст | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 55 | | | | | | | | Матица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 56 | | | | | | | | Држач четкица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 57 | | | | | | | | Дихтунг | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***51. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ШТЕМЕРИЦE МАКИТА HM 0860C*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | **Количина/JM** | | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | 1ком | | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | 1нч | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | **Количина/JM** | | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Капа футера | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Прстен | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Подлошка | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Заптивна гумица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Гумица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Држач | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Носач опруге | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Вођица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Плоча | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Куглица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Држач алата | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Семеринг | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Клип летећи | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Амортизер | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Цилиндар | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Чаура | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Полуга прекидача | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Опруга лисната | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Штифт | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Кућиште прекидача | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Болцна | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Клип | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Клипњача | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Зупчаник | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Кућиште зупчаника | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Лежај | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Ротор | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Штитник ротора | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Ручка | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Уводник кабла | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Кабл | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Статор | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Кућиште мотора | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | Поклопац четкица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | Четкице | | | | | | | | 1 пар | | | |  |  |
| 41 | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 42 | | | | | | | | Матица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 43 | | | | | | | | Поклопац кућишта | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 44 | | | | | | | | Мет.држач ручице | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 45 | | | | | | | | Шраф | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 46 | | | | | | | | Пластика ручке | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 47 | | | | | | | | Маст | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 48 | | | | | | | | Пластика футера | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 49 | | | | | | | | Осигурач | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***52. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ ШТЕМЕРИЦE МАКИТА HM 1202C*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | **Количина/JM** | | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | 1ком | | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | 1нч | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | Репарација статора | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| **IV** | | | | | | | | Репарација ротора | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **V** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | **Количина/JM** | | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Гума заштитна | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Глава футера | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Опруга | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Прстен | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Зегер | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Подлошка | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Болцна | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Улазна чаура | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Чаура | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Челична куглица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Еласт.подлошка | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Поклопац | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Осигурач | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Пластично кућиште | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Шраф | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Ручица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Држач ручице | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Кућиште цилиндра | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Куглица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Цилиндар | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Гумица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Држач алата | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Ваљак | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Семеринг | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Клип ударни | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Заптивач | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Дихтунг | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Шајбна | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Клизни престен | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Декла | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Клип | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Клипњача | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Ексцентар зупчаник | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Кућиште ексцентра | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Кућиште електроника | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Држач | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Вијак | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | Полуга прекидача | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | Лежај | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 41 | | | | | | | | Ротор | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 42 | | | | | | | | Вентилатор | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 43 | | | | | | | | Читач на ротору | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 44 | | | | | | | | Статор | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 45 | | | | | | | | Кућиште мотора | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 46 | | | | | | | | Прекидач | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 47 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 48 | | | | | | | | Четкице | | | | | | | | 1 пар | | | |  |  |
| 49 | | | | | | | | Држач четкица | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 50 | | | | | | | | Поклопац заштитни | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 51 | | | | | | | | Уводник | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 52 | | | | | | | | Кабл | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 53 | | | | | | | | Капа футера | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 54 | | | | | | | | Маст | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 55 | | | | | | | | Ручица бочна | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***53.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ MAKITA EA6100P*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | | |  |  |
| **I** | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | | |  |  |
| **II** | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1нч | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | | |  |  |
| 1 | | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 2 | | | | | | | Филтер горива | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 3 | | | | | | | Свећица | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 4 | | | | | | | Водилица | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 5 | | | | | | | Ланац | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 6 | | | | | | | Ланчаник | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 7 | | | | | | | Двотактно уље (доза) | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 8 | | | | | | | Уље за ланац (доза) | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 9 | | | | | | | Цилиндар комплет | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 10 | | | | | | | Клип | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 11 | | | | | | | Карика | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 12 | | | | | | | Лежај | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 13 | | | | | | | Семеринг радилице | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 14 | | | | | | | Радилица комплет | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 15 | | | | | | | Сет заптивача | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 16 | | | | | | | Карбуратор | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 17 | | | | | | | Носач карбуратора | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 18 | | | | | | | Носач филтера ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 19 | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 20 | | | | | | | Резервоар | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 21 | | | | | | | Чеп резервоара горива | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 22 | | | | | | | Чеп резервоара уља | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 23 | | | | | | | Уљна пумпа | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 24 | | | | | | | Пуж уљне пумпе | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 25 | | | | | | | Замајац | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 26 | | | | | | | Котур стартера | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 27 | | | | | | | Опруга стартера | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 28 | | | | | | | Стартер комплет | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 29 | | | | | | | Декла мача | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 30 | | | | | | | Декла цилиндра | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 31 | | | | | | | Затезач ланца | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 32 | | | | | | | Електроника | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 33 | | | | | | | Капа свећице | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 34 | | | | | | | Ауспух | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 35 | | | | | | | Усисна грана | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 36 | | | | | | | Ручка тестере | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 37 | | | | | | | Црево горива | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 38 | | | | | | | Клацкалица гаса | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 39 | | | | | | | Црево одвода | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 40 | | | | | | | Пумпица | | | | | | | | | 1 пар | | | |  |  |
| 41 | | | | | | | Прстен прирубнице | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 42 | | | | | | | Семенриг | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 43 | | | | | | | Кућиште радилице | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 44 | | | | | | | Амортизер | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 45 | | | | | | | Квачило | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 46 | | | | | | | Црево уља | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 47 | | | | | | | Полуга гашења | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 48 | | | | | | | Гарнирура дихтунга | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| 49 | | | | | | | Лежај игличасти | | | | | | | | | 1 ком | | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***54.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ МАКИТА PLM5130N*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | 1нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | Прстен | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | Држач ножа | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | Опруга | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | Прстен | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | Заштитни поклопац | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | Точак | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | Подлошка | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | Мењач | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | Носач корпе | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | Осовина предњег точка | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | Погон точка | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | Осовина задњег точка | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | Ручица за гашење | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | Индикатор нивоа | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | Ауспух | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | Сајла гаса | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | Нож | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | Стартер | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | Свећица | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | Резервоар | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | Сет заптивача | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | Гумица | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | Филтер горива | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | Карбуратор | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | Носач карбуратора | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | Цилиндар | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | Клип | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | Карике | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | Лежај | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | Семеринг | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | Радилица | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | Носач филтер ваздуха | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***55. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНОГ ТРИМЕРА STIHL  FS 360C*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Филтер горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Свећица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Трими глава | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Нож | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Упртач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Цилиндар | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Клип | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Карика | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Радилица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Лежај радилице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Капа свећице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Замајац | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Сигурносна матица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Трими нит 2.4(10-14м) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Двотактно уље (доза) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Маст за главу тримера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Штитник трими главе | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Добош квачила | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Квачило комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Опруга квачила | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Карбуратор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Дихтунг карбуратора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Носач карбуратора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Пумпица горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Глава тримера компл. | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Осовина | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Држач цеви осовине | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Цев осовине | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Сајла гаса комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Ручка гаса комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Стартер комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Амотризер резервоара | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Ауспух | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Кример | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Ручка стартера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | Носач филтера ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | Стартер канап | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 41 | | | | | | | | Запињач комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 42 | | | | | | | | Котур стартера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 43 | | | | | | | | Резервоар | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 44 | | | | | | | | Црево горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 45 | | | | | | | | Чеп резервоара | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 46 | | | | | | | | Ручица сауга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***56.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНОГ ТРИМЕРА STIHL FS 450*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Филтер горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Свећица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Трими глава | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Нож | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Упртач | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Цилиндар | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Клип | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Карика | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Радилица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Лежај радилице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Капа свећице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Замајац | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Сигурносна матица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Трими нит 2.4(240-261м) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Двотактно уље (доза) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Маст за главу тримера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Штитник трими главе | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Добош квачила | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Квачило комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Опруга квачила | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Карбуратор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Дихтунг карбуратора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Носач карбуратора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Пумпица горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Глава тримера компл. | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Осовина | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Држач цеви осовине | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Цев осовине | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Сајла гаса комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Ручка гаса комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Стартер комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 35 | | | | | | | | Амотризер резервоара | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 36 | | | | | | | | Ауспух | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 37 | | | | | | | | Кример | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 38 | | | | | | | | Ручка стартера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 39 | | | | | | | | Носач филтера ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 40 | | | | | | | | Стартер канап | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 41 | | | | | | | | Запињач комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 42 | | | | | | | | Котур стартера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 43 | | | | | | | | Резервоар | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 44 | | | | | | | | Црево горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 45 | | | | | | | | Чеп резервоара | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 46 | | | | | | | | Ручица сауга | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***57.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ STIHL MS 230*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | Филтер горива | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | Свећица | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | Водилица | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | Ланац | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | Ланчанок | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | Двотактно уље (доза) | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | Уље за ланац (доза) | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | Цилиндар комплет | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | Клип | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | Карика | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | Лежај | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | Семеринг радилице | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | Радилица комплет | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | Сет заптивача | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | Карбуратор | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | Носач карбуратора | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | Носач филтера ваздуха | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | Кућиште са резервором | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | Чеп резервоара горива | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | Чеп резервоара уља | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | Уљна пумпа | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | Пуж уљне пумпе | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | Замајац | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | Котур стартера | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | Опруга стартера | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | Стартер комплет | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | Декла мача | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | Декла цилиндра | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | Затезач ланца | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | Електроника | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | Капа свећице | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | Ауспух | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***58. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ STIHL MS 361*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | Филтер горива | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | Свећица | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | Водилица | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | Ланац | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | Ланчанок | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | Двотактно уље (доза) | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | Уље за ланац (доза) | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | Цилиндар комплет | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | Клип | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | Карика | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | Лежај | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | Семеринг радилице | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | Радилица комплет | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | Сет заптивача | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | Карбуратор | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | Носач карбуратора | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | Носач филтера ваздуха | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | Резервоар | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | Чеп резервоара горива | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | Чеп резервоара уља | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | Уљна пумпа | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | Пуж уљне пумпе | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | Замајац | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | Котур стартера | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | Опруга стартера | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | Стартер комплет | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | Декла мача | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | Декла цилиндра | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | Затезач ланца | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | Електроника | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | Капа свећице | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | Ауспух | | | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***59. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ STIHL 045*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Филтер горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Свећица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Водилица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Ланац | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Ланчанок | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Двотактно уље (доза) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Уље за ланац (доза) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Цилиндар комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Клип | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Карика | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Лежај | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Семеринг радилице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Радилица комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Карбуратор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Носач карбуратора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Носач филтера ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Резервоар | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Чеп резервоара горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Чеп резервоара уља | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Уљна пумпа | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Пуж уљне пумпе | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Замајац | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Котур стартера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Опруга стартера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Стартер комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Декла мача | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Декла цилиндра | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Затезач ланца | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Капа свећице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Ауспух | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ***60. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕМОНТ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ STIHL HT 75*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Р.бр** | | | | | | | | **Опис услуге** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| **I** | | | | | | | | Дефектажа | | | | | | | | | 1ком | | |  |  |
| **II** | | | | | | | | Расклапање, чишћење и склапање | | | | | | | | | 1 нч | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **III** | | | | | | | | **Резервни делови** | | | | | | | | | **Количина/JM** | | |  |  |
| 1 | | | | | | | | Филтер ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 2 | | | | | | | | Филтер горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 3 | | | | | | | | Свећица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 4 | | | | | | | | Водилица | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 5 | | | | | | | | Ланац | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 6 | | | | | | | | Ланчанок | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 7 | | | | | | | | Двотактно уље (доза) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 8 | | | | | | | | Уље за ланац (доза) | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 9 | | | | | | | | Цилиндар комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 10 | | | | | | | | Клип | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 11 | | | | | | | | Карика | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 12 | | | | | | | | Лежај | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 13 | | | | | | | | Семеринг радилице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 14 | | | | | | | | Радилица комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 15 | | | | | | | | Сет заптивача | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 16 | | | | | | | | Карбуратор | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 17 | | | | | | | | Носач карбуратора | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 18 | | | | | | | | Носач филтера ваздуха | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 19 | | | | | | | | Кућиште | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 20 | | | | | | | | Резервоар | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 21 | | | | | | | | Чеп резервоара горива | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 22 | | | | | | | | Чеп резервоара уља | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 23 | | | | | | | | Уљна пумпа | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 24 | | | | | | | | Пуж уљне пумпе | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 25 | | | | | | | | Замајац | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 26 | | | | | | | | Котур стартера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 27 | | | | | | | | Опруга стартера | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 28 | | | | | | | | Стартер комплет | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 29 | | | | | | | | Декла мача | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 30 | | | | | | | | Декла цилиндра | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 31 | | | | | | | | Затезач ланца | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 32 | | | | | | | | Електроника | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 33 | | | | | | | | Капа свећице | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| 34 | | | | | | | | Ауспух | | | | | | | | | 1 ком | | |  |  |
| Укупно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Збир укупна понуђена цена за позиције од 1 до 60: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 5)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Вредност понуде се користи у поступку стручне оцене понуда за рангирање истих док се оквирни споразум закључује на процењену

вредност набавке.

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Остали трошкови (навести) | динара/ EUR |
|  | динара/ EUR |
|  | динара/ EUR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови

* у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир
* колоне бр. 4)
* у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ
* у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.
* бр. II)
* на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.
* на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

**Партија \_\_\_**

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку услуга - Алати, мерни уређаји и остало – сервис, у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године ЈН бр. ЈН/1000/0642/2017 Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:*** *Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

*Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

*(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)*

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

**И З Ј А В У**

**Партија \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку услуга Алати, мерни уређаји и остало – сервис у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, јавне набавке ЈН бр. ЈН/1000/0642/2017 поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:*** *Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

*У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.*

*Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.*

ОБРАЗАЦ 5.

**СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

**Партија \_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Референтни наручилац односно корисник услуга | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ  Дин |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | **Укупна вредност**  **извршених услуга без**  **ПДВ**  **Дин/ЕUR** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

*Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.*

*Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.*

*Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона*

ОБРАЗАЦ 6.

**ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА**

**Партија \_\_\_\_\_\_**

Наручилац односно корисник предметних услуга:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести назив седиште понуђача)

за наше потребе извршио:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести)

у уговореном року, обиму и квалитету.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВ  Дин/EUR |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Наручилац/корисник услуга: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***НАПОМЕНА:***

*Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.*

*Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона*

.

ОБРАЗАЦ 7.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ**

**Партија \_\_\_\_**

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, односно да смо у могућности да ангажујемо (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) следећа лица која ће бити ангажована ради извршења уговора:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Захтевани кадровски капацитет** | **Име и презиме запосленог** | **Врста и степен стручне спреме** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

*Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.*

ОБРАЗАЦ 8.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**

**Партија \_\_\_\_**

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

**ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничким капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈН/1000/0642/2017, односно да имамо на располагању:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла и сваки члан групе понуђача у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ОБРАЗАЦ 9.**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

**Партија \_\_\_**

за јавну набавку услуга: Алати, мерни уређаји и остало – сервис

ЈН бр. ЈН/1000/0642/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| трошкови прибављања средстава обезбеђења | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

*-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају*

*-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)*

*-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају*

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ПРИЛОГ 1.

**СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

**Партија\_\_\_**

*На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :*

|  |  |
| --- | --- |
| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| *1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;* |  |
| *2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора:* |  |
| *3.Друго:* |  |

*Потпис одговорног лица члана групе понуђача:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*м.п.*

*Потпис одговорног лица члана групе понуђача:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*м.п.*

Датум:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОГ 2.

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Партија \_\_

Датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА: КОРИСНИК УСЛУГА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив правног лица) (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса правног лица) (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број налога за набавку (НЗН): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место извршене услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Објекат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ)

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о извршеним услугама

Предмет уговора (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења □ ДА

□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању, лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б) Да су услуга(е) извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРУЖАЛАЦ: КОРИСНИК: ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Име и презиме) Руководилац пројекта/

Одговорно лице по Решењу

(Име и презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис) (Потпис) (Потпис и лиценцни печат)

1) у случају да се услуга односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2) потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

Појашњења:

1. Продавац = Пружалац услуге=Извођач радова (потребно је адаптирати у складу са предметом набавке)

2. Купац = Прималац услуге = Наручилац (потребно је адаптирати у складу са предметом набавке)

3. Све означено плавом бојом усклађује се са предметом набавке

4. Налог за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка добављачу, издат на основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА без обзира на предмет набавке

5. Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем. Одговорно лице може формирати комисију за квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.

6. Сви добављачи биће дужни да уз фактуру доставе и обострано потписани Записник.

7. Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку без обзира на предмет набавке, сем у ситуацијама код испоруке добара када су уговором утврђени рокови.

*У складу са датим Моделом оквирног споразума и елементима најповољније понуде биће закључен Оквирни споразум. Понуђач дати Модел оквирног споразума потписује, оверава и доставља у понуди.*

**СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:**

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, Улица Балканска број 13, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: стране)

закључиле су у Београду, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године следећи:

**МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА**

**ПАРТИЈА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Уговорне стране констатују:

да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. и 40. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године бр.ЈН/1000/0642/2017 ради набавке услуга и то: Алати, мерни уређаји и остало – сервис, партија \_\_\_\_\_\_

да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, као и на интернет страници Наручиоца и на Порталу Службених гласила и база прописа.

да Понуда Понуђача, која је заведена код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације

да је Наручилац својом Одлуком о закључењу оквирног споразума бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.\_\_\_. године изабрао понуду Понуђача

да овај Оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге

да обавеза настаје пријемом Уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Пружаоца

**ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 1.**

Предмет овог Оквирног споразума о пружању услуга (даље: Оквирни споразум) је утврђивање услова за издавање уговора за извршење услуга - Алати, мерни уређаји и остало – сервис, партија\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Пружалац се обавезује да за потребе Корисника, по настанку истих, а на основу издатих уговора изврши уговорене услуге из става 1. овог члана у уговореном року дефинисаном у уговору, у свему према Понуди Пружаоца број\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_године, Обрасцу структуре цене, Конкурсној документацији за предметну јавну набавку и Техничкој спецификацији, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4, чине саставни део овог Оквирног споразума.

**Члан 2**.

Овај Оквирни споразум и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије. У случају спора меродавно је право Републике Србије.

**ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 3.**

Укупна вредност овог Оквирног споразума из члана 1. без обрачунатог ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD.

Корисник услуга није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума.

Стране су сагласне да је обим услуга у Обрасцу структуре цене оквиран за време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност извршених услуга утврдиће се применом јединичних цена на стварно извршени обим услуга, а по основу издатих Уговора.

На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.

**НАЧИН ИЗДАВАЊА УГОВОРА**

**Члан 4.**

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Корисника услуге за предметом набавке, Корисник ће доставити Пружаоцу услуге Уговор који садржи опис услуга, обим, јединичне цене, место извршења, рок извршења, и друге услове, у складу са Оквирним споразумом.

**ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ**

**Члан 5.**

Плаћање услуга који су предмет овог уговора Корисник ће извршити на текући рачун Пружаоца услуге, сукцесивно, након сваког појединачног извршења и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему од стране овлашћених представника Корисника услуга и Пружаоца услуга - без примедби, у законском року од дана пријема исправног рачуна.

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Масарикова 1-3, ПИБ: 103920327, са обавезним прилозима и са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга и бројем оквирног споразума (као и обим извршених услуга).

У испостављеном рачуну, Пружалац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправне фактуре са захтеваном пратећом документацијом.

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Пружаоца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

**РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**Члан 6.**

За време трајања Оквирног споразума, Пружалац се обавезује да сукцесивно, по потреби Корисника, а на основу појединачно издате Уговора, изврши сваку појединачну услугу, најкасније у року од \_\_\_\_ (нпр.максимално (број дана ) календарских дана од дана пријема уговора Корисника услуге

Место извршења је на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(адреса и место извршења).

У случају да Пружалац не изврши услугу у уговореном року, Корисник има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Оквирног споразума.

**КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

**Члан 7.**

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Оквирног споразума.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од \_\_ (словима:\_\_\_\_) дана.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од \_\_\_ (словима: \_\_\_дана) од момента пријема рекламације о свом трошку.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 8.**

Гарантни рок износи \_\_\_ (словима:\_\_\_\_) месеца од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему услуга (без примедби).

За све уочене недостатке које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема Услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник услуге ће рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од \_\_ (словима:\_\_\_) дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од \_\_ (словима:\_\_\_) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке о свом трошку.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 9.**

Пружалац се обавезује да тренутку потписивања Оквирног споразума, Кориснику достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

- менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а) у року који је 30 дана дужи од уговореног рока за извршење предметних услуга (или рока важења уговора), с тим да евентуални продужетак рока испоруке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код те пословне банке оверену на дан издавања менице и меничног овлашћења.

- фотокопију ОП обрасца

-доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Примљена меница може се попунити и наплатити у целости у складу са меничним писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану овог уговора, као и у случају раскида уговора.

Достављање менице као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство овог оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

По истеку важности оквирног споразума, уколико је Пружалац испунио све уговорне обавезе, Корисник је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

**СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА**

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачног Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања појединачног Уговора од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка пружања услуга, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5 % вредности појединачног Уговора без ПДВ.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

**Члан 10**.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 9. представља одложни услов, тако да правно дејство овог Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Пружалац одбио да закључи Оквирни споразум, осим уколико у наведеном року у потпуности није испунио своју уговорну обавезу.

**Члан 11.**

Пружалац сулуге се обавезује да у тренутку постписивања појединачних уговора Кориснику услуге достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини до 10% од укупно уговорене цене појединачног уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока за извршење предметних услуга за сваки појединачни уговор.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања правног дејства уговора.

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року.

Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Продавац не испуни било коју уговорну обавезу предвиђену овим уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције се мора продужити.

Пружалац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

**УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ**

**Члан 12.**

Уколико Пружалац не испуни своје обавезе или не изврши услугу у уговореном року и на уговорени начин, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Оквирног споразума, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност услуга која нису извршене.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока извршења из члана 6. овог Оквирног споразума и износи 0,5% Уговором уговорене вредности неизвршених услуга дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности услуга, без пореза на додату вредност.

**ВИША СИЛА**

**Члан 13.**

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

**РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 14.**

Ако Пружалац не испуни овај Оквирни споразум, или ако не буде квалитетно и у року испуњавао своје обавезе , или, упркос писмене опомене Корисника услуга крши одредбе овог Оквирног споразума, Корисник има право да констатује непоштовање одредби Оквирног споразума и о томе достави Пружаоцу писану опомену.

Ако Пружалац не предузме мере за извршење овог Оквирног споразума, које се од њега захтевају, у року од 8 (словима: осам) дана по пријему писане опомене, Корисник може у року од наредних 5 (словима:пет) дана да једнострано раскине овој Оквирни споразум по правилима о раскиду Оквирног споразума због неиспуњења.

У случају раскида овог Оквирног споразума, у смислу овог члана, стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Оквирног споразума дошло кривицом једне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

**Члан 15.**

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

**Члан 16.**

Пружалац је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Корисник доставио Пружаоцу у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Пружалац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Корисника, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

**Члан 17.**

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник може да дозволи, а Пружалац је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Корисника, у складу са Уговором о статусној промени.

**Члан 18.**

Пружалац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника и да је документује на прописан начин.

Стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

**ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 19.**

Оквирни споразум се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника страна а ступа на снагу када Пружалац испуни одложни услов и достави у уговореном року средства финансијског обезбеђења.

Оквирни споразум се закључује на период до две године, рачунајући од ступања Оквирног споразума на снагу, а највише до висине планираних средстава за предметну јавну набавку. Уколико се уговорена средства утроше пре истека уговореног рока Оквирни споразум ће се сматрати испуњеним или Испуњењем обавеза страна Оквирни споразум се сматра извршеним.

Уколико Оквирни споразум није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Оквирног споразума или закона, Оквирни споразум престаје да важи истеком рока од 24 (словима: двадесетчетири) месеци од дана закључења Оквирног споразума, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

Уколико Оквирни споразум није  раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Оквирног споразума или закона, Оквирни споразум престаје да важи исплатом укупно уговорене вредности из овог Оквирног споразума, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

**ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 20.**

Стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 21.**

На односе страна, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

**Члан 22.**

Сви неспоразуми који настану из овог Оквирног споразума и поводом њега стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју стране су сагласне да сваки спор настао из овог Оквирног споразума буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду/(Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника (напомена: коначан текст у Оквирном споразуму зависи од тога да ли је домаћи или страни Продавац).

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

**Члан 23.**

Овај Оквирни споразум ступа на снагу кад се испуне следећи услови:

када Оквирни споразум потпишу овлашћена лица страна

када Пружалац достави средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

**Саставни део овог Оквирног споразума су и његови прилози, како следи:**

Прилог 1 Конкурсна документација (на Порталу ЈН под шифром\_\_\_\_\_\_\_)

Приллог 2 Понуда

Прилог 3 Образац структуре цене

Прилог 4 Техничка спецификација

Прилог 5 Споразум о заједничком наступању

Стране сагласно изјављују да су Оквирни споразум прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**Члан 24.**

Оквирни споразум је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерка, од којих 3 (словима: три) примерка за Пружаоца а четири (словима: три) за Корисника услуга.

Јавно предузеће Пружалац услуге

„Електропривреда Србије“ Београд

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Милорад Грчић Име и презиме

в.д. директора функција

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ:**

**1**.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица Балканска број 13, Матични број: 20053658, ПИБ: 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

**2.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Београду, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године следећи:

МОДЕЛ УГОВОРА

**УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ**

**ПАРТИЈА \_\_\_\_\_\_\_**

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

Уговорне стране констатују:

• да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. и 40. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до 2 године бр.ЈН/1000/0642/2017 ради набавке услуга и то Алати, мерни уређаји и остало – сервис

• да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, као и на интернет страници Наручиоца и на Порталу Службених гласила и база прописа.

• да Понуда Понуђача, која је заведена код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_.године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације

• да је Наручилац својом Одлуком о закључењу оквирног споразума бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.\_\_\_. године изабрао понуду Понуђача

• да по исказаној потреби, сачињава овај Уговор о јавној набавци који се закључује на основу Оквирног споразума бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1**.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге изврши и пружи услугу: „ Алати, мерни уређаји и остало – сервис “ (у даљем тексту: Услуга)

**ЦЕНА**

**Члан 2**.

Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD, без пореза на додату вредност.

На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 3**.

Плаћање услуга који су предмет ове јавне набавке Корисник ће извршити на текући рачун Пружаоца, сукцесивно, након сваког појединачног извршења и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуга - без примедби, у законском року од дана пријема исправног рачуна.

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Масарикова 1-3, ПИБ: 103920327, са обавезним прилозима и са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга и бројем оквирног споразума (као и обим извршених услуга).

У испостављеном рачуну, Пружалац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправне фактуре са захтеваном пратећом документацијом.

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Пружаоца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке у целости, након закључења Уговора, испуњења одложног услова и након извршења Уговора и успешно извршеног квалитативног и квантитативног пријема предмета Уговора, у законском року а након пријема исправног рачуна.

**ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА**

**Члан** **4**.

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге у току реализације овог Уговора, достави следеће:

- месечни извештај и месечну рачун

- коначни извештај и њему припадајући рачун

Месечни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед активности везаних за пружање Услуге, извршених у датом месецу, и документа којима се доказује да су наведене активности извршене, као и оквирни преглед преосталих активности до краја извршења Услуге, према Прилозима 3 и 5 уз овај Уговор.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге потписан месечни извештај у 3 (словима: три) примерка о реализованим услугама извршеним у претходном месецу.

Корисник услуге има право да, након пријема месечног извештаја, достави примедбе Пружаоцу услуге у писаном облику или да достављени месечни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге рачун за део услуге који је реализовао по прихваћеном месечном извештају најкасније до 8. (словима: осмог) дана у месецу за претходни месец.

Сви извештаји из овог члана морају бити прихваћени и одобрени од стране овлашћених представника за праћење и реализацију Уговора на страни Корисника услуге.

**Члан 5**.

Након реализације Услуге утврђене чланом 1. овог Уговора Пружалац услуге доставља Кориснику услуге Коначни извештај.

Коначни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед свих извршених активности на пружању Услуге, месечно одобрених извршених уговорних активности.

Корисник услуге има право да достави примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услуге или достављени Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуге у року који у зависности од обима примедби одређује Корисник услуге у тексту примедби, а који рок не може бити дужи од 5 (словима: пет) дана.

Уколико Пружалац услуга у року који одреди Корисник услуге не поступи по примедбама из неоправданих разлога Корисник услуге има право да наплати средство обезбеђења дато на има доброг извршења посла или једнострано раскине овај Уговор.

О немогућности поступања по примедбама Коринсика услуге у датом року, Пружалац услуга обавештава Корисника услуге у писаном облику најдуже у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема примедби Корисника услуге и даје детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом року који је одредио Корисник услуге ће се сматрати неоправданим.

Након усвајања Коначног извештаја и предметне пројектне документације на седници надлежног тела Корисника услуге, Корисник услуге ће извршити исплату Пружаоцу услуге у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна, динарском дознаком за прихваћени и оверени Коначни извештај, од стране овлашћеног представника Корисника услуге.

**Члан 6**.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Масарикова 1-3, 11000 Београд

Пружалац услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ**

**Члан 7**.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге изврши исплату цене Услуге из члана 2. у складу са извршеним активностима из Прилога 4 и 5 овог Уговора, на начин и у роковима утврђеним чланом 3. овог Уговора.

Све исплате по основу овог Уговора биће извршене на рачун Пружаоца услуге:

бр рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ**

**Члан 8**.

Пружалац услуге је дужан да пружи Услугу Кориснику услуге у складу са својим целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Кориснику услуге о унапређењима и побољшањима, иновацијама и техничким достигнућима, која се односе на предмет овог Уговора.

**Члан 9**.

Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.

Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора.

**РОК И ДИНАМКА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ**

**Члан 10**.

Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_ (словима:\_\_\_) почев од дана ступања на снагу овог Уговора.

**Члан 11**.

Пружалац услуге је дужан да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Осигурања из става 1. овог члана, трајаће до завршетка пружања и/или извршења Услуга које су предмет овог Уговора.

**ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ**

**Члан 12**.

Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници Уговорних страна.

**Члан 13**.

Овај Уговор се закључује за период од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_), односно до обостраног испуњења уговорених обавеза и/или до исцрпљења уговореног износа из члана 2. овог Уговора.

Обавезе по овом Уговору које доспевају у наредној години, Корисик услуге ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

**Члан 14**.

Овај Уговор и његови Прилози од 1 до 5 (6) из члана 27. овог Уговора, сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

**СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА**

**Члан 15.**

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачног Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања појединачног Уговора од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка пружања услуга, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5 % вредности појединачног Уговора без ПДВ.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

**ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА**

**Члан 16**.

Овлашћени представници за праћење реализације Услуге из члана 1. овог Уговора су:

- за Корисника услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- за Пружаоца услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су да:

- примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих (сагласност односно примедбе на извештај );

- исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;

- Да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);

- благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у писменој форми;

- извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

**КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

**Члан 17**.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење уговора.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од \_\_ (словима:\_\_\_\_) дана.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од \_\_\_ (словима: \_\_\_дана) од момента пријема рекламације о свом трошку.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 18**.

Гарантни рок износи \_\_\_ (словима:\_\_\_\_) месеца од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему услуга (без примедби).

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема Услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник услуге ће рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од \_\_ (словима:\_\_\_) дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од \_\_ (словима:\_\_\_) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке о свом трошку.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 18.**

Пружалац сулуге се обавезује да у тренутку постписивања појединачних уговора Кориснику услуге достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини до 10% од уговорене цене појединачног уговра без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока за извршење предметних услуга за сваки појединачни уговор.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања правног дејства уговора.

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року.

Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Продавац не испуни било коју уговорну обавезу предвиђену овим уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције се мора продужити.

Пружалац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

**ВИША СИЛА**

**Члан 19**.

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна, који спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору – извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних Услуга услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више силе.

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга, проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе, односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна страна може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу писаног обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Уговор.

**НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 20**.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине из члана 18. овог Уговора.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 21**.

Уколико Пружалац не испуни своје обавезе или не изврши услугу у уговореном року и на уговорени начин, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Оквирног споразума, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност услуга која нису извршене.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока извршења из члана 6. овог Оквирног споразума и износи 0,5% Уговором уговорене вредности неизвршених услуга дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности услуга, без пореза на додату вредност.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 22**.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 23**.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорене сране.

**Члан 24**.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

**Члан 25.**

Уговорне страна током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

**Члан 26**.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

**Члан 27**.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

**Члан 28**.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1 Конкурсна документација;

Прилог број 2 Понуда;

Прилог број 3 Опис и врста услуге;

Прилог број 4 Структура цене из Понуде;

Прилог број 5 Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација;

Прилог број 6 Споразум о заједничком извршењу услуге

**Члан 29**.

Овај Уговор се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака Уговорна страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Уговора

КОРИСНИК УСЛУГЕ ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

Јавно предузеће Назив

Електропривреда Србије Београд

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Милорад Грчић

в.д. директора Име и презиме

Функција

МОДЕЛ УГОВОРА

о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Закључен између:

1. Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица Балканска број 13, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 Banka Intesa ад Београд, које заступа Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуге),

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.тек.рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (у даљем тексту Пружалац услуге),

чланови групе /подизвођачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

заједнички назив Стране.

**Члан 1.**

Стране су се договориле да у вези са јавном набавком услуга„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“, Јавна набавка број ЈН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Добра), омогуће приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_. године.

**Члан 2.**

Стране су сaгласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа имају следеће значење:

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;

Држалац пословне тајне – лице које на основу закона контролише коришћење пословне тајне;

Носачи информација – су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси Пословна тајна;

Ознаке степена тајности – реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и (или) на његову пратећу документацију;

Давалац – Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који представљају пословну тајну;

Прималац – Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета.

**Члан 3.**

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације, истраживања, технике, процеси, програмe, графиконe, изворнe документe, софтверe, производнe плановe, пословнe плановe, пројектe, пословне прилике, све информације писмено означене као „пословна тајна“ или „поверљиво“, информације која, под било којим околностима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих преговора и сваког уговора између Наручиоца и Извршиоца.

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација доспела до треће стране.

Свака страна ће приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим Законом о заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уређено,

ниједна страна неће користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,

неће одавати ове информације трећој страни, осим запосленима и саветницима сваке стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених и саветника); и

ће се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја, али ни у ком случају мање него што је разумно.

**Члан 4.**

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања поверљивости примљене пословне тајне

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање пословне тајне Даваоца трећим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца надлежним органима власти, у складу са важећим налогом или захтевом сваког суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогућио Даваоцу да се успротиви таквом налогу или захтеву;

б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашћеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;

в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог Уговора

г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

то било познато Примаоцу у време одавања, дошло до јавности, али не кривицом Примаоца, то примљено правним путем без ограничења употребе од треће стране која је овлашћена да ода, то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришћења пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

**Члан 5.**

Стране се обавезују да ће пословну тајну, када се она размењује преко незаштићених веза (факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода криптовања, комбинованих са одговарајућим поступцима који заједно обезбеђују очување поверљивости података.

**Члан 6.**

Свака од Страна је обавезна да одреди:

име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено лице),

поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у папирном облику

е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају коришћењем интернет-а

и да о томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране овлашћеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из претходног става.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

**Члан 7.**

Уколико је примопредаја обављена коришћењем електронске поште, Прималац је обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да је порука примљена.

Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном пословном тајном у року од два радна дана, рачунајући у овај рок и дан када је порука послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

**Члан 8.**

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се уз следећу напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају пословну тајну \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Документ или његови делови се не могу копирати, репродуковати или уступити без претходне сагласности „\_\_\_\_\_\_\_\_\_“.

Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају да садрже следеће ознаке степена тајности:

За Корисника услуге:

Пословна тајна

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“

Улица Балканска број 13 Београд

или:

Поверљиво

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“

Улица Балканска број 13 Београд

За Пружаоца услуге:

Пословна тајна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или:

Поверљиво

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације ће се сматрати пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и уколико је о томе у року од 3 (три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу достављена напомена у писаној форми (у штампаној форми или електронским путем).

**Члан 9.**

Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну у смислу овог Уговора, а којима je Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

**Члан 10.**

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраћај оригиналних Носача информација који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујући, али не ограничавајући се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти предати у складу са одредбама овог Уговора.

**Члан 11**.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних промена код уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника (следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог поступка обезбеди повраћај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

**Члан 12.**

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране трећег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне податке Даваоца и да ће свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које су дефинисане законом.

**Члан 13.**

Стране ће настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршењa одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се стварна надлежност суда у Београду.

**Члан 14.**

Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у писаној форми и потписане на прописани начин од стране овлашћених представника сваке од Страна.

**Члан 15.**

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

**Члан 16.**

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе Стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су претходно дефинисане важе трајно.

**Члан 17.**

Овај Уговор је потписан у 6 (словима: шест) истоветних примерака од којих (словима: тре) примерка за Продавца а 3 (словима: тре) примерка за Купца.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Јавно предузеће Пружалац услуге

„Електропривреда Србије“ Београд

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Милорад Грчић Име и презиме

в.д. директора функција