НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

УПРAВA ЈП ЕПС

**ПРВАИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у oтвореном поступку ради закључења оквирног споразума

са једним понуђачем на период од две године

за јавну набавку добара

Колективна заштитна средства, обликовану у 6 партија

ЈНО/1000/0006/2017

(број 12.01. 1419/4-8 од 19.01.2018. године)

*Београд, Јануар, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВА ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара:

Колективна заштитна средства, обликовану у 6 партија

ЈНО/1000/0006/2017

1.

У конкурсној документацији, у делу техничка спецификација за Партију 1.,2.,3.,4., 5.,6.врши се измена у делу који се односи на документа која се достављају уз понуду тако што се брише текст који гласи:

извештај о извршеном испитивању издат од стране овлашћене стручне установе који не може бити старији од 6 месеци.

2.

У конкурсној документацији на странама 22 и 44/125, за Партију 3. и Партију 5., у делу техничка спецификација, након дела који се односи на документа која се достављају уз понуду врши се допуна текста, тако што се додаје став, који гласи:

Приликом испоруке добара Изабрани понуђач је у обавези да достави:

Извештај о извршеном иситивању издат од стране акредитоване лабораторије, не старији од 6 месеци.

3.

У конкурсној документацији на странама 24, 26 и 31/125, за Партију 4., у делу техничка спецификација, за позиције 1., 2. и 5., брише се текст у оквиру описа и карактеристика који гласи:

„ЈЕДНОДЕЛНА ИЗОЛАЦИОНА МОТКА, дужине 1,15 m-2 m (IEC 61235)“

4.

У конкурсној документацији на страни 31/125, за Партију 4., у делу техничка спецификација, за позицију 4., врши се измена текста у оквиру описа и карактеристика који се односинакраткоспојну везу са уземљивачким водом и клемама, тако што што се мења текст прве алинеје, па измењен текст сада гласи:

- Редна веза изведена од два бакарна ужета изолована силиконом пресека 70 mm², дужине 2,75 m. На сваком крају краткоспојног ужета је прикључна клема.

5.

У конкурсној документацији на страни 44/125, за Партију 6., у делу техничка спецификација, тј. опис, за позицију 1., врши се измена текста четврте алинеје, тако што се брише део текст који гласи: и као прикачне тачке да се на њима могу качити торбице за алат“, па измењењен текст сада гласи:

„Ротирајући систем од алуминијума за олакшано кретање, између каишева за ноге и горњег дела ременог опасача, у нивоу кукова служе да покрети приликом подизања и спуштања буду блажи“

6.

У конкурсној документацији на страни 44/125, за Партију 6., у делу техничка спецификација, тј.битни захтеви, за позицију 1., брише се текст осме алинеје који гласи:

Температура употребе од – 40°C дo + 80°C.

7.

У конкурсној документацији на страни 44/125, за Партију 6., у делу техничка спецификација, тј. битни захтеви, за позицију 1., врши се измена текста треће алинеје тако да измењен текст сада гласи:

Четири прикачне тачке, флексибилне омче од преплетеног ткања за спречавање пада, са предње стране на грудима два бочна D прстена за позиционирање и D алка на леђима (од материјала који је у складу са захтевима стандарда SRPS EN 361:2007 и SRPS EN 358:2007) за спречавање пада, сила пуцања > 2000 daN.

8.

У конкурсној документацији на страни 104/125, у Обрасцу структуре цене за Партију 6, додаје се следећа табела:

|  |
| --- |
| Укупна цена без ПДВ |
| ПДВ |
| Укупна цена са ПДВ |

У прилогу ове измене налази се измењен Образац структуре цене за Партију 6.

9.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

**ПАРТИЈА 6.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПИС ДОБАРА** | **Оквирна количина** | **Јединична цена без ПДВ** | **Јединична цена са ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Укупна цена са ПДВ** |
| 1. Комплетан заштитни ремени опасач | 40 |  |  |  |  |
| 2. Карабињер са аутоматским затварањем | 80 |  |  |  |  |
| 3. Карабињер кука | 80 |  |  |  |  |
| 4. Клизач са аутоматском кочницом | 40 |  |  |  |  |
| 5. Уже за спречавање пада | 40 |  |  |  |  |
| 6. Уже за заштиту од пада са висине | 40 |  |  |  |  |
| 7. Блокатор пада | 50 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Укупна цена без ПДВ |
| ПДВ |
| Укупна цена са ПДВ |

**Понуђена цена не представља вредност Оквирног споразума већ служи за поређење и рангирање достављених понуда.**

Датум и место М.П. Потпис понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_