НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

**УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2**

**ОГРАНАК ХЕ ЂРДАП КЛАДОВО**

**ДРУГА ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: НАБАВКА РАДОВА НА АНТИКОРОЗИOНОЈ ЗАШТИТИ ОПРЕМЕ АГРЕГАТА ЗА ПОТРЕБЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ –**

**У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -**

**ЈАВНА НАБАВКА 2000/0250/2016**

(број 12.01.-107371/28-2017 oд 05.06.2017. године)

Београд, јун 2017. године

На основу члана 63. став 5., члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одговора на захтев за заштиту права понуђача број 12.01.10731/19-17 од 27.03.2017. године и Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-356/2017 од 10.05.2017. године, Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: НАБАВКА РАДОВА НА АНТИКОРОЗИOНОЈ ЗАШТИТИ ОПРЕМЕ АГРЕГАТА ЗА ПОТРЕБЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ –**

1.

Тачка 4. Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова се мења на основу Одговора на захтев за заштиту права понуђача број 12.01.10731/19-17 од 27.03.2017. године и Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-356/2017 од 10.05.2017. године, тако што се брише лиценца И050Г1 – извођење грађевинских конструкција за хидроелектране са припадајућом браном снаге 10 и више МW, тако да услов сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ред. бр.** | **4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
| 1. | **Услов:** Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;**Доказ:** - **за правно лице:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - **за предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра *Напомена:* * *У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача*
* *У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача*
 |
| 2. | **Услов:** Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре**Доказ:**- **за правно лице:**1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА **– Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – **Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,** којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – **Уверење Основног суда** (**које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда**) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.*Посебна напомена:* Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за **кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.****- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.*Напомена:* * *У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника*
* *У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих*
* *У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача*
* *У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача*

**Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 3. | **Услов**: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији**Доказ:**- **за правно лице, предузетнике и физичка лица:** **1. Уверење Пореске управе** Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **и****2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине**) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода *Напомена:** *Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа / организација / установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа / организација / установа*
* *Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити* ***уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације***
* *У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача*
* *У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача*

**Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 4.  | **Услов:** да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом и то- да поседује лиценцу И090А1 за извођење грађевинско занатских радова на објектима у границама непокретних културних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске културе и природне баштине и на објектима у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја са одређеним границама катастарских парцела и на објектима у заштићеној околини културних добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине**или**- лиценцу И091А1 за извођење грађевинско занатских радова на објектима у границама националног парка и објектима у границама заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја (осим породичних стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката и њима потребних објеката инфраструктуре, који се граде у селима)**Доказ:**Копија важећег Решења о испуњености услова издату од Министарства које је надлежно за послове грађевинарства; |
| 5. | **Услов:** Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде**Доказ:**Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац број 4)*Напомена:** *Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом.*
* *Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

*У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом.* |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ** **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 6. | **Финансијски капацитет****Услов:*** да је понуђач био ликвидан у последњих шест месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан објаве позива на Порталу јавних набавки);
* да понуђач у обрачунској 2014. и 2015. години није пословао са губитком;

**Доказ:** Биланс стања и биланс успеха за 2014. и 2015. годину са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач субјект ревизијe у складу са Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013) и Законом о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013) илиИзвештај о бонитету за јавне набавке БОН - ЈНАгенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2014. и 2015. годину, као и податке о данима неликвидности иПотврда Народне банке Србије – Одсек принудне наплате да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан објаве позива на Порталу јавних набавки).Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за наведене обрачунске године издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности.Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за наведене године.**Напомена**: *Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о неликвидности за тражених претходних 6 месеци, није неопходно достављати потврду Народне банке Србије.* |
| 7. | **Пословни капацитет** **Услов:*** да је извео радове на антикорозионој заштити носећих челичних конструкција (мостова, дизалица и других тешких конструкција), хидромеханичке опреме електрана или бродске преводнице. Референцом се сматра потврда наручиоца да су послови квалитетно и у року изведени, да садрже податке о изведеним радовима, називу објекта, контакт особи са e-mail адресом, бројем телефона, и укупној вредности изведених радова, копије рачуна и привремене или окончане ситуације. Минималан број референци за изведене радове на антикорозионој заштити наведених врста опреме је 3 (три), у укупној вредности од најмање 210.000.000,00 динара без ПДВ-а, у претходне две године од којих је минимум 150.000.000,00 динара на енергетским постројењима снаге веће од 250MW (минимум једна на пословима комплетне обнове антикорозионе заштите опреме хидроагрегата, нарочито опреме радног кола и проточног тракта турбине) .
* да поседује сертификате:
* **ISO 14001** дефинише захтеве за **управљање заштитом животне средине**. Испуњавање ових захтева је потребно документовати како би постојао доказ о поштовању стандарда и о ефикасном раду у складу са стандардом;
* **ISO 9001** је међународни стандард који садржи захтеве за **систем управљања квалитетом** у пословној организацији које организација мора испунити да би ускладила своје пословање са међународно признатим нормама.
* **OHSAS 18001** је стандард који дефинише захтеве за **систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду**. **Заштита здравља на раду** је намењена организацијама које су свесне значаја безбедности здравља својих запослених и стално настоје да унапреде и одржавају ниво физичке, менталне и друштвене безбедности радника свих занимања као и спречавање хњихових повређивања.
* ISO 50001:2011 којим се потврђује да понуђач има развијену и усвојену менаџмент стратегију која је усмерена на повећање енергетске ефикасности и смањење трошкова пружене  услуге.
* да поседује Ауторизацију за материјале, који се користе у проточном тракту (материјали за влажне услове );

**Доказ*** Референтна листа – Образац број 5,
* Потврда о изведеним радовима – Образац број 6,
* фотокопије рачуна;
* фотокопије привремених или окончаних ситуација;
* фотокопије важећих сертификата ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001;
* Ауторизација произвођача боје, чији систем заштите понуђач нуди, као и потврду произвођача да понуђена боја задовољава све тражене техничке захтеве, специфичне за услове објекта;
 |
| 8.  | **Технички капацитет** **Услов:**- најмање пет компресора, од тога три електрична и два дизел са минимум ЕУРО 3 дизел мотором;- најмање пет резервоара за ваздух;- најмање пет пескара са филтерима за ваздух и цревима;- најмање две мобилне аутоматске пескаре;- најмање пет ерлес уређаја за фарбање;- најмање четири возила за транспорт радника и опреме минималне носивости 1,5 тона- најмање једна мобилна филтерно-рециклажна јединица, min 5000m3/h са додатним циклоном за сепарацију абразива и емисијом честица на излазу из филтера max = 5 mg/m3;- најмање један рециклажни систем за усисавање абразива (vacuumover) следећих карактеристика:* потребан проток ваздуха (усисна снага) min 600 Nm3/h
* минималан транспорт абразива 800 kg/h
* минимална дужина усисног црева 80 m
* минимална висина усисавања 50m.

- најмање једна мобилна машина за пескарење директним притиском, тип vacuupress:* посуда под притиском, запремине минимално 40 литара
* црево за пескарење унутрашњег пречника Φ19, дужине минимално 10 метара
* вентил за даљинску команду
* усисна глава са комплетом четки за равне површине, углове, ћошкове

**Доказ:*** **Уколико су опрема и возила у власништву** **понуђача и уколико су купљена до 31.12.2016. године**, понуђач је у обавези да достави фотокопију оверене и потписане пописне листе, а за возила понуђач је у обавези да достави и очитану саобраћајну дозволу и фотокопију важеће полисе од аутоодговорности.
* **Уколико су опрема и возила купљена од 01.01.2016. године**, понуђач је у обавези да достави фотокопије рачуна и отпремнице за купљену опрему и возила, а за возила понуђач је у обавези да достави и очитану саобраћајну дозволу и фотокопију важеће полисе од аутоодговорности
* **Уколико су опрема и возила узета у закуп**, понуђач је у обавези да достави уговор о закупу за сву опрему и возила која су у закупу, као и доказ да закуподавац има у власништву опрему и возила које је дао у закуп (тј. оверена и потписана пописна листа закуподавца), а за возила понуђач је у обавези да достави и очитану саобраћајну дозволу и фотокопију важеће полисе од аутоодговорности.
* **Уколико су опрема и возила узета на лизинг** понуђач је у обавези да достави и уговор о лизингу, а за 4 возила понуђач је у обавези да достави и очитану саобраћајну дозволу и фотокопију важеће полисе од аутоодговорности.
 |
| 9.  | **Кадровски капацитет:****Услов:**- најмање 2 запослена лица са пуним радним временом, у складу са Правилником о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци и то најмање два дипломиранa грађевинскa инжењера са лиценцом 410 у радном односу (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње).- Да понуђач у складу са Законом о раду ("Сл. гласник рс", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) има следећа радно ангажована лица:- 2 (два) лица, која су руководила на радовима антикорозионе заштите, - 1 дипломирани инжењер технологије са лиценцом 475,- 20 (двадесет) радника стручно оспособљених за обављање послова металофарбара на висини;- 5 (пет) радника стручно оспособљених за обављање послова пескарења на висини.Наведени кадровски капацитет мора да буде обезбеђен за све време трајања уговора, oдносно најмање годину дана. Наручилац задржава право да у сваком тренутку током трајања уговора може проверити веродостојност кадровског капацитета тражен Конкурсном документацијом. Напред наведени кадровски капацитет је минимални број запослених који би били ангажовани на извођењу радова за предметну јавну набавку.**Доказ:*** за најмање 2 запослена лиценцирана инжењера са лиценцом 410 понуђач је у обавези да достави фотокопију лиценце Инжењерске коморе Србије и фотокопију потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, фотокопију уговора о раду, фотокопију пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А), фотокопија ППП ПД обрасца за месец који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда, из којег се види да је понуђач измирио доспеле обавезеи
* за најмање 2 запослена лиценцирана инжењера са лиценцом 400 понуђач је у обавези да достави фотокопију лиценце Инжењерске коморе Србије и фотокопију потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, фотокопију уговора о раду, фотокопију пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А), фотокопија ППП ПД обрасца за месец који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда, из којег се види да је понуђач измирио доспеле обавезе,
* за 2 (два) лица, која су руководила на радовима антикорозионе заштите, понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, ППП ПД образац за месец који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда, потврде наручилаца код којих је лице руководило радовима антикорозионе заштите, са подацима о наручиоцима радова, одговорним лицима и контакт телефонима. Потврде морају бити издате под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу.
* за 20 (двадесет) радника стручно оспособљених за обављање послова металофарбара на висини, понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, ППП ПД образац за месец који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда, фотокопије доказа о захтеваној стручној оспособљености (диплома, сертификат или уверење издато од стране овлашћене институције) и фотокопије важећих лекарских уверења о способности за рад на висини.
* за 5 (пет) радника стручно оспособљених за обављање послова пескарања на висини, понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, ППП ПД образац за месец који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда,фотокопије доказа о захтеваној стручној оспособљености (диплома, сертификат или уверење издато од стране овлашћене институције) и фотокопије важећих лекарских уверења о способности за рад на висини.

Наведени кадровски капацитет мора да буде обезбеђен за све време трајања уговора, oдносно најмање годину дана од дана потписивања уговора. Наручилац задржава право да у сваком тренутку може током трајања уговора проверити веродостојност кадровског капацитета тражен Конкурсном документацијом. |

2.

Тачка 6.16. Гарантни рок се допуњује тако да се године гарантног рокa везују за позиције из спецификације предметне јавне набавке, тако да сада гласи:

* 1. **Гарантни рок**

Изабрани понуђач гарантује за квалитет изведених радова у гарантном року од:

* 5 година за алкидне системе припремом површине пескарењем до степена чистоће површине Са2½  по шведском стандарду (Позиција 6 из спецификације).
	+ 10 година за епокси-катранске и епоксидне системе са припремом површине пескарењем до степена чистоће површине Са2½ по шведском стандарду (Позиције 1,2,3,4,5 из спецификације).
	+ 2 године за све остале системе (Позиције 7,8,19,20 из спецификације).

Уколико се у овом року јаве неки недостаци, извођач је дужан да их без одлагања отклони о свом трошку. Ако Извођач недостатке који се јаве у гарантном року не отклони у року од 15 (дана) од пријављених недостатака, Наручилац има право да наведене недостатке надокнади наплатом менице.

За примењене материјале важи гаранција произвођача. Гарантни рок тече од дана пријема изведених радова.

Уколико Понуђач понуди краће гарантне рокове, његова понуда ће бити одбијена као **не прих ва тљива** .

3.

Како је дошло до допуне гарантног рока из Упуства за сачињавање понуда то се мења Образац понуде и члан 8 Модела уговора:

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова у гарантном року од:

* 5 година за алкидне системе припремом површине пескарењем до степена чистоће површине Са2½  по шведском стандарду (Позиција 6 из спецификације).
	+ 10 година за епокси-катранске и епоксидне системе са припремом површине пескарењем до степена чистоће површине Са2½ по шведском стандарду (Позиције 1,2,3,4,5 из спецификације).
	+ 2 године за све остале системе (Позиције 7,8,19,20 из спецификације).

Уколико се у гарантном року јаве неки недостаци, извођач је дужан да их без одлагања отклони о свом трошку. Ако Извођач недостатке који се јаве у гарантном року не отклони у року од 15 (дана) од пријављених недостатака, Наручилац има право да те недостатке отклони на терет Извођача, из средстава по активирању менице за отклањање грешака у гарантном року.

За примењене материјале важи гаранција произвођача. Гарантни рок тече од дана пријема изведених радова.

4.

Наручилац допуњује Образац структуре цене, тако да што позицијама додаје гарантни рок који је понуђач у обавези да да. Образац структуре цене је саставни део измене документације.

5.

Тачка 6.2. Упуства за сачињавање понуда се мења, тако што се мења место достављања понуде и сада гласи:

* 1. Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Потребно је да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем *“1 од н“, „2 од н“* и тако све до *„н од н“*, с тим да *„н“* представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању са сигурношћу може закључити да се први пут отвара, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, огранак ХЕ Ђердап, ул. Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладовом, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку радова: Набавка радова на антикорозивној заштити опреме агрегата за потребе ревитализације, JN/2000/0250/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“.**

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и e mail/факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести тачне називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава Понуђач, изузев Обрасца 4. који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца број 3. и Обрасца број 4. које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

6.

Сходно условима за учешће у поступку јавне набавке Наручилац прилагођача Образац 5. Списак изведених радова– стручне референце и Образац 6. Потврда о референтним набавкама, који су саставни део ове измене.

7.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке радова: Набавка радова на антикорозивној заштити опреме агрегата за потребе ревитализације, ЈН/2000/0250/2016**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Врста правног лица:* *(микро, мало, средње, велико)* *или физичко лице* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и даље уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Врста правног лица:* *(микро, мало, средње, велико)**или физичко лице* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Врста правног лица:* *(микро, мало, средње, велико)* *или физичко лице* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ***

***ЦЕНА***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | ***УКУПНА ЦЕНА дин.*** ***без ПДВ-а*** |
| **Набавка радова на антикорозивној заштити опреме агрегата за потребе ревитализације, ЈН/2000/0250/2016** |  |

***КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***УСЛОВ НАРУЧИОЦА*** | ***ПОНУДА ПОНУЂАЧА*** |
| ***РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:***До 90%, увећане за припадајући порез на додату вредност биће плаћено по испостављеним привременим ситуацијама испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова грађевинске књиге, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца, До 100% укупно уговорене вредности биће плаћено по завршетку радова, окончаном ситуацијом у законском року до 45 дана од дана пријема исте на архиву Наручиоца. Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу неопозиве банкарске гаранције, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. | *Сагласан* *ДА/ НЕ.* |
| ***РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:****365 дана од дана ступања уговора на снагу* | *Сагласан* *ДА/ НЕ.* |
| **ГАРАНТНИ РОК*** 5 година за алкидне системе припремом површине пескарењем до степена чистоће површине Са2½  по шведском стандарду (Позиција 6 из спецификације).
	+ 10 година за епокси-катранске и епоксидне системе са припремом површине пескарењем до степена чистоће површине Са2½ по шведском стандарду (Позиције 1,2,3,4,5 из спецификације).
	+ 2 године за све остале системе (Позиције 7,8,19,20 из спецификације).
 | *Сагласан* *ДА/ НЕ.* |
| ***РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:****не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда* | *\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда* |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум: М. П. Понуђач

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **О П И С СИСТЕМА** | **Јед.мере** | **Кол.** | **Цена по јед. без ПДВ** | **УКУПНА ЦЕНА без ПДВ** | **Цена по јед. са ПДВ** | **УКУПНА ЦЕНА са ПДВ** |
| ПРОТОЧНИ ТРАКТ, ВОЂИЦЕ БПЗ |
| 1. | ЕПОКСИ-КАТРАНСКИ СИСТЕМ * одмашћивање по потреби
* пескарење површине до степена чистоће Sа 3
* отпрашивање сувим ваздухом
* наношење покривне двокомпонентне епокси-катранске боје за влажне услове, три пута, дебљине 120 µm по једном премазу сувог филма

Гарантни рок 10 година | m2 | 1 |  |  |  |  |
| ПРЕДТУРБИНСКЕ РЕШЕТКЕ |
| 2. | ЕПОКСИДНИ СИСТЕМ ОТПОРАН НА ВОДУ* одмашћивање по потреби
* пескарење површине до степена чистоће Sа 3
* отпрашивање сувим ваздухом
* наношење двокомпонентне епоксидне боје која очвршћава полиамидним додатком, применљиве на t до -10°С, у једном слоју, 80 µm дебљине сувог филма
* наношење двокомпонентне дебелослојне епоксидне боје која очвршћава полиамидним додатком, применљиве на t до -10°С два пута,150 µm по једном премазу сувог филма

Гарантни рок 10 година | m2 | 1 | . |  |  |  |
| ТУРБИНСКИ ПОКЛОПАЦ, ГПУА И ДЕЛОВИ РК, ЛУА, КУЋИШТА ГОРЊЕГ И СРЕДЊЕГ ЛЕЖАЈА ЛУА ЗА ПЕТУ ЕТАПУ |
| 3. | ЕПОКСИ-КАТРАНСКИ СИСТЕМ * одмашћивање по потреби
* пескарење површине до степена чистоће Sа 3
* отпрашивање сувим ваздухом
* наношење основне епоксидне боје са Zn као пигментом, два пута, 30-40 µm по једном премазу сувог филма
* наношење покривне епокси-катранске боје три пута, 100 µm по једном премазу сувог филма

Гарантни рок 10 година | m2 | 1 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВОАРИ И ВЕТРЕНИЦИ |
| 4. | ЕПОКСИДНИ СИСТЕМ * одмашћивање по потреби
* припрема површине до степена чистоће Sа 3 челичним гранулатом
* отпрашивање сувим ваздухом
* наношење основне епоксидне боје са цинк фосфатом и гвожђе-оксидом као пигментом, два пута, 30 µm по једном премазу сувог филма
* наношење покривне епоксидне боје три пута, 30 µm по једном премазу сувог филма

Гарантни рок 10 година | m2 | 1 |  |  |  |  |
| ТУРБИНСКИ ПОКЛОПАЦ, ГПУА, РЕГУЛАЦИОНИ ПРСТЕН УА, КРИВАЈЕ И НАСТАВЦИ КРИВАЈА УА, ВИЉУШКЕ М80, УЉНИ ЦЕВОВОД СИСТЕМА РЕГУЛАЦИЈЕ, ДЕЛОВИ ОПРЕМЕ ГЕНЕРАТОРА ЗА ПЕТУ ЕТАПУ, ПРЕКРИЋА, ГАЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ |
| 5. | ЕПОКСИДНИ СИСТЕМ * одмашћивање по потреби

- пескарење површине до степена чистоће Sа 3- отпрашивање сувим ваздухом* наношење основне епоксидне боје са цинк фосфатом и гвожђе-оксидом као пигментом, два пута, 30-40 µm по једном премазу сувог филма
* наношење покривне епоксидне боје три пута, 30-40 µm по једном премазу сувог филма

Гарантни рок 10 година | m2 | 1 |  |  |  |  |
| КАНАЛСКИ РАЗВОД СИСТЕМА ХЛАЂЕЊА ГЕНЕРАТОРА, ПРЕКРИЋА |
| 6. | АЛКИДНИ СИСТЕМ* одмашћивање по потреби
* пескарење површине до степена чистоће Sа 3
* отпрашивање сувим ваздухом
* наношење основне алкидне боје са цинк-хроматом као пигментом, два пута, 30-40 µm по једном премазу сувог филма
* наношење покривне алкидне боје три пута, 30-40 µm по једном премазу сувог филма

Гарантни рок 5 година | m2 | 1 |  |  |  |  |
| ШИНСКЕ ВЕЗЕ |
| 7. | КОМБИНОВАНИ СИСТЕМ* одмашћивање по потреби
* ручна припрема површина до St 2
* наношење основне епоксидне боје са цинк фосфатом и гвожђе-оксидом као пигментом, два пута, 30-40 µm по једном премазу сувог филма

- наношење покривне полиуретанске боје два пута, 30- 40 µm по једном премазу сувог филма Гарантни рок 2 године | m2 | 1 |  |  |  |  |
| ПРОХРОМСКЕ ЦЕВИ |
| 8. | ДЕКОРАТИВНИ СИСТЕМ* одмашћивање по потреби
* ручна припрема површина
* наношење WASH-PRIMER-a, у једном слоју дебљине 10 µm

- наношење покривне алкидне боје у једном слоју, 30-40 µm по премазу сувог филма Гарантни рок 2 године | m2 | 1 |  |  |  |  |
| ОСТАЛО |
| 9. | Наношење једног алкидног премаза | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Наношење једног епоксидног премаза | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Наношење једног епокси-катранског премаза | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Наношење једног ''Shop primer’’ премаза | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Пескарење површина до степена чистоће Sа 2½ песком, за преглед | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Припрема површина до степена чистоће Sа 2½ челичним гранулатом, за преглед | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Пескарење површина са епокси-катранским системом до степена чистоће Sа 3 дизел компресором | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Пескарење површина са епокси-катранским системом до степена чистоће Sа 3 дизел компресором, гориво Инвеститора | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Пескарење унутрашњих површина цеви до степена чистоће Sа 2½, песком | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Пескарење унутрашњих површина цеви до степена чистоће Sа 2½, челичним гранулатом | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Ситни делови агрегата (вијци, подлошке, плочице за осигурања)* одмашћивање по потреби

- пескарење површине до степена чистоће Sа 3- отпрашивање сувим ваздухом* наношење основне епоксидне боје са цинк фосфатом и гвожђе-оксидом као пигментом, два пута, 30-40 µm по једном премазу сувог филма

- наношење покривне епоксидне боје три пута, 30-40 µm по једном премазу сувог филма Гарантни рок 2 године | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Ситни делови агрегата (вијци, подлошке, плочице за осигурања)* одмашћивање по потреби
* пескарење површине до степена чистоће Sа 3
* отпрашивање сувим ваздухом
* наношење основне епоксидне боје са Zn као пигментом, два пута, 30-40 µm по једном премазу сувог филма
* наношење покривне епокси-катранске боје три пута, 100 µm по једном премазу сувог филма

Гарантни рок 2 године | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Конзервација опреме, материјал Инвеститора | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Метализација опреме цинком | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Скидање премаза са делова опреме хемијским средствима, материјал Инвеститора | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Одвожење искоришћеног песка на депонију | t | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Радови изведени у режији | h | 1 |  |  |  |  |

**НАПОМЕНА:** Укупна цена радова не може прећи процењену вредност за предметну јавну набавку. Кварцни песак и челични гранулат за припрему површина и материјал обезбеђује Извођач.

|  |  |
| --- | --- |
|  **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА (I+II+III+IV+V) без ПДВ**  |  |
| **ПДВ**  |  |
| **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА** **са ПДВ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Понуђач: |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Упутство****:*

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у Образац структура цене. Понуђена цена мора да покрива и укључује све трошкове реализације предмета набавке.

Време ангажовања навести у човек-данима, а цену ангажовања за човек-дан и укупно.

Укупна упоредна цена не представља вредност Уговора, већ служи за поређење и рангирање понуда

ОБРАЗАЦ 5.

**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Референтни наручилац  | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Период извођења радова | Вредност изведених радова без ПДВДин |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | **Укупна вредност****Изведених радова без****ПДВ** **Дин** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

*Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.*

*Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.*

*Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона*

ОБРАЗАЦ 6.

**ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА**

Наручилац предметних радова:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести назив седиште понуђача)

за наше потребе извео:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (навести референтне радове/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум закључења уговора | Период извођења радова | Вредност уговора без ПДВ | Вредност изведених радова без ПДВДин |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Наручилац радова: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***НАПОМЕНА:***

*Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.*

*Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона*